[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.35
pe=1
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SAP, 10MONITORING, OŚWIETLENIE TERENU
nfn=Elseco Sp. z o.o. 70-391 Szczecin; 10Ojca Beyzyma 9/1
afn=tel. (091) 8201481 10lub (091)8201480
nb=PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  Z FUNKCJI PRZEMYSŁOWEJ NA BIUROWĄ
ab=SZCZECIN, UL. JAGIELOŃSKA 20-21 DZIAŁKA NR 16/3, OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE 33
ni=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ai=al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
nk=Amadeusz Drapikowski	
dt=01.2012
kln=13101310Kody robót wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV) i nazwy robót:1310CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne;1310CPV 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych;1310CPV 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;1310CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego;1310CPV 45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych;131013101310Wszystkie pozycje są objęte Specyfikacją Techniczną nr ST-E1.0.0.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Zakres prac obejmuje m. in.:131013101310Wykonanie wewnętrznych lini zasilających,1310Montaż tablic rozdzielczych,1310Instalacje elektryczne oświetleniowe,1310Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,1310Instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych,1310Instalacja odgromowa,1310Wykonanie instalacji sap,1310wykonanie instalacji monitoringu,1310Wykonanie oświetlenia terenu,1310Wykonanie wykopów pod kable zasilające,1310Ułożenie kabli w rowach kablowych,1310posadowienie słupów parkowych,1310Wykonanie pomiarów.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=18.7705

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=0.49

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=264.16

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=główna szyna wyrównawcza	0
id=1121099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=szyna wyrównawcza	0
id=1121099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane FeZn fi 8mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=665.6

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=drut FeZn fi 6mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8328

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=wspornik dla koryt	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=uchwyty stalowe	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3996

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Piasek zwykły	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.46

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=6.3063

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Cement CEM I - workowany	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=1.1408

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=0.8501

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=Młot udarowy	0
id=21921	1
jm=m-g	148
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=3.72

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=15.4402

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=4.62

[RMS ZEST 404]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=0.264

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=przepust	0
id=5099999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Czujnik ruchu na podczerwień	0
id=7044202	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Montaż czujnika zmierzchowego	0
id=7044202	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=złącze kablowe ZK-4p z wyposaż. z fundamentem	0
id=7051020	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=rozdzielnica RG z wyposażeniem	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Bateria kondensatorów (kondensatory, dławiki, regulator, system wentylacji)	0
id=7052999	2
jm=kpl.	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=złącze ZKP z półpośrednim układem pomiarowym "Szczecinianka"	0
id=7052999	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=AGREGAT W WERSJI NIEOBUDOWANEJ 150kVA (Grzałka bloku silnika, Ładowarka prostownikowa akumulatora, Przystosowanie do pracy w trybie automatycznym, Baterie rozruchowe, 4 Polowy wyłącznik główny, Mikroprocesorowy panel kontrolny PW 1.0 z wyświetlaczem LCD, menu w jęz. polskim, Elektroniczny regulator obrotów), Podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prób i testów. Pierwsze uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia, instalacją wentylacji technologicznej, instalacją wyrzutu spalin, instalacją paliwowa, dokumentacja, transport, rozładunek, rozładunek	0
id=7052999	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=zasilacz bezprzerwowy (szafa  + 300kVA, moduł UPS 80kVA, zestaw bateryjny z kablami, podłączenie, uruchomienie przeszkolenie obsługi, adapter SNMP, oprogramowanie monitorujące)	0
id=7052999	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Tablica węzła TL z licznikiem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=rozdzielnica TC1 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=rozdzielnica TC2 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=rozdzielnica TC3 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=rozdzielnica TC4 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=rozdzielnica TC2k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=rozdzielnica TC3k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=rozdzielnica TC4k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=rozdzielnica TA1 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=rozdzielnica TA2 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=rozdzielnica TA3 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=rozdzielnica TA4 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=rozdzielnica TA-1k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=rozdzielnica TA-2k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=rozdzielnica TA-3k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=rozdzielnica TA-4k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=rozdzielnica TB-1 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=rozdzielnica TB-2 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=rozdzielnica TB-3 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=rozdzielnica TB-4 z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=rozdzielnica TB-1k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=rozdzielnica TB-2k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=rozdzielnica TB-4k z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=rozdzielnica T-Kg z wyposażeniem - obudowa natynkowa	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=rozdzielnica T-Kr z wyposażeniem - obudowa natynkowa	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=rozdzielnica Rppoż z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=rozdzielnica wentylatorów pożarowych  z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego TOz obudowa natynkowa metalowa	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=rozdzielnica Ragr - obudowa natynkowa	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=rozdzielnica RW - obudowa natynkowa	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=rozdzielnica kawiarni TK - obudowa natynkowa	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=przycisk p.poż.	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=drukarka wisząca np. kafka lub o równoważnych parametrach	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=centrala pożarowa 2 do 8 pętli z obudową i akumulatorami	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=przekaźnik wysokonapięciowy	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=konwencjonalna, adresowalna, optyczna czujka dymu	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=adresowalna termiczna czujka dymu	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=chemiczno cieplna czujka dymu	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=gniazdo z izolatorem	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=140

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=wzkaźnik zdziałania	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=moduł wejścia-wyjścia	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=przycisk pożarowy	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=obudowa przycisku pożarowego	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=zasilacz buforowy	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=moduł sterowania sygnalizatorami pożarowymi	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=centrala oddymiania z akumul.	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=czujka dymu	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=gniazdo pod czujke dymu	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Kamera stała	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=uchwyt do kamery stałej	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=obudowa do kamery stałej	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator  16 kanałowy	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=monitor LCD 19''	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=obiektyw 1/3" 3.5-10.5mm	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Spawarka elektr.prostown.	0
id=72131	1
jm=m-g	148
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=6.644

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=puszka montażowa	0
id=7301999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=oprawa parkowa 2x36W	0
id=7301999	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=oprawa  elewacyjna z źródłem światła	0
id=7301999	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 4x18W PPAR (B)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=441

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 4x14W PPAR (A)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=102

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 1x18W z szybą (C)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=271

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa  2x18W IP44 (C2)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 2x35W PPAR (D)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 1x35W PPAR (D1)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 1x35W PPAR na zwieszakach (E)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 1x28W PPAR na zwieszakach (E2)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Oprawa  Cimi 1x14W (F)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=oprawa oświetleniowa 1x18W (G)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 2x18W (D2)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 4x18W PRM IP54 EVG (I)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=oprawa oświetleniowa 70W (J)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 2x58W PLX (K)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 1x18W (L)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa  1x36W (M)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 2x18W (M2)	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=oprawa  oświetleniowa 1x36W	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=inwerter	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=146

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa z piktogramem	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa  z zawieszeniem	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Oprawa 60W,porcelanowa,ścienna z kl	0
id=7304801	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa 70W 3-faz (C3)	0
id=7306399	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=świetlówka FH 14W/ 840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=306

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=świetlówka L 18W/ 840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1834.56

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=świetlówka FH 35W/ 840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=97

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=świetlówk 14W	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=świetlówk L18/840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=85.28

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=świetlówka L36/840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=świetlówka L18/840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.32

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=świetlówka L58/840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=świetlówka FH 28W/ 840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=świetlówka 18W/ 840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=świetlówka D/E 18W/ 840	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=389

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=źródło światła 70W dla oprawy J	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=źródło 36W dla oprawy parkowej	0
id=7350499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=SZYNA 3M ALU	0
id=7350500	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=ZAS.KONC.	0
id=7350500	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=ZASLEPKA	0
id=7350500	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=ZAW.UCHWYT	0
id=7350500	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Źródło światła 70W dla oprawy C3	0
id=7350500	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 60W,230V	0
id=7350504	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne 1 klawiszowe natynkowe	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne świecznikowe natynkowe	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=łączniki 1 klawiszowe natynkowe	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=przycisk przewietrzania PP	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=przycisk podświetlany	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.3

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=łączniki instalacyjne pojedyncze IP44	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.56

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=łączniki instalacyjne pojedyncze	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=łączniki instalacyjne świecznikowe	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.7

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=łączniki instalacyjne schodowy	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Gniazda 3x2P+Z  z przesłonami i blokadami	0
id=7530199	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Gniazda w uchwycie oraz ramka wykończeniowa 2P+Z z blokadą do montażu w systemie koryt plastikowych	0
id=7530199	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Gniazda w uchwycie oraz ramka wykończeniowa 2P+Z z blokadą do montażu w systemie koryt plastikowych	0
id=7530199	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Gniazda 4x2P+Z z przesłonami i blokadami	0
id=7530199	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=289

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=gniazdo 3f natynkowe	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=gniazda natynkowe z uziem.	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=gniazda natynkowe z uziem. IP44	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=gniazda podtynkowe z uziem. IP44	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.54

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Wypust kablowy 5x2,5	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=gniazda podtynkowe podwójne z uziem.	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=297.84

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe dn60	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1173

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Puszka odgałężna metalowa z zaciskami 5-bieg. do 4 mm2, IP 65	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Puszka odgałężna metalowa z zaciskami 5-bieg. do 4 mm2	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=sygnalizator akustyczny	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.38

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Puszka instalacyjna podwójna	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Puszka instalacyjna pojedyncza	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Puszka instalacji pożarowej	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.38

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 16 mm	0
id=7580081	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm	0
id=7580083	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=624

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 28 mm	0
id=7580087	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Rura grubościenna	0
id=7580088	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.8

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Złączka fi 16	0
id=7580401	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.4

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Złączka 22	0
id=7580404	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=221.4

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Złączka 20	0
id=7580404	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.6

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=tuleja rozgałęźna	0
id=7580404	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Złączka 28	0
id=7580409	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.2

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Złączka	0
id=7580411	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.2

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=uchwyt	0
id=7583185	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=300.9

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Ramka potrójna	0
id=7583185	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Ramka poczwórna	0
id=7583185	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=294.78

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK 50 mm	0
id=7584201	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.992

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=obudowa złącza kontrolnego	0
id=7590101	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=osłony przewodów	0
id=7590110	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.8

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=wsporniki naciągowe	0
id=7590350	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.712

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=wsporniki przelotowe	0
id=7590360	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.176

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=wsporniki z uchwytem bezśrubowym	0
id=7590399	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.04

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=zwód pionowy 10m	0
id=7590500	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=łącznik	0
id=7590500	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=przewód odprowadzający	0
id=7590500	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=rurka izolacyjna	0
id=7590500	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=uchwyt do mocowania rury izolacyjnej	0
id=7590500	2
jm=kpl	090
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.8

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=złącza rynnowe	0
id=7590640	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.2

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	0
id=7590711	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.568

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=złącz krzyżowe	0
id=7590711	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=złącza kontrolne '	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m	0
id=7590810	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=złącza prętów	0
id=7590850	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=grot stalowy	0
id=7590850	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Końcówka kablowa 185mm2	0
id=7620541	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Końcówka kablowa 240mm2	0
id=7620542	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Końcówka kablowa 16 mm2	0
id=7620911	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Końcówka kablowa na żyłach Cu 50 mm2	0
id=7620922	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Końcówka kablowa na żyłach Cu 70 mm2	0
id=7620922	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=samozaciskowe złączki	0
id=7620999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=651.99

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Izolacyjne Złącza Kablowe do montażu w słupach o IP54 kpl. na słup	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=palczatki	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.15

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Przewód Cu oponowy OWY-440V 3x1mm2	0
id=7921408	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 240mm2	0
id=7922200	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 2,5 mm2	0
id=7922202	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.4

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2	0
id=7922207	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=182

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 70 mm2	0
id=7922210	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.4

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2	0
id=7950800	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=358.8

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2771.6

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7068.32

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2	0
id=7950808	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.8

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2	0
id=7950811	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3759.6

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2	0
id=7950818	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.32

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2	0
id=7950819	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2	0
id=7950820	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Przewód kabelkowy Cu YLY 5x25; 0,6/1kV	0
id=7951449	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=140.4

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Przewód kabelkowy Cu YLY 5x10,0; 0,6/1kV	0
id=7951449	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.6

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Przewód kabelkowy Cu YLY 5x35; 0,6/1kV	0
id=7951449	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16,0; 0,6/1kV	0
id=7951451	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16,0; 0,6/1kV	0
id=7951451	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=301.6

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 2x1mm2 PH90	0
id=7956101	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=322.4

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=(N)HXH FE 180/E90 5x6	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=(N)HXH FE 180/E90 5x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=369.2

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=(N)HXH FE 180/E90 3x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.2

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=(N)HXH FE180/E30 3x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=(N)HXH FE180/E30 2x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=przewód ognioodporny HTKSH PH90 1x2x1	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=499.2

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=przewód ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=605.28

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=(N)HXH FE180/E30 3x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.6

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=(N)HXH FE 180/E90 3x6	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=239.2

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8	0
id=8021711	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2254.72

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Kabel telekom. YnTKSYekw 5x2x0,8	0
id=8021715	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKSY-0,6/1kV, 10x1,5mm2	0
id=8030033	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.6

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Kabel z żył. Cu YKY  5x2,5mm2	0
id=8030045	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 1x95 mm2	0
id=8040005	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=320

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x2,5 mm2	0
id=8040011	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=260

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x1,5 mm2	0
id=8040011	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x240 mm2	0
id=8040033	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x1,5 mm2	0
id=8040051	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.8

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2	0
id=8040053	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.6

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2	0
id=8040055	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x50 mm2	0
id=8040059	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=310

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Kabel YAKY-1kV 5x16 mm2	0
id=8070056	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=121.68

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=słupy h=3m	0
id=8110199	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=baza do słupa 3m	0
id=8110199	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=osłony stalowe cynkowane zabezpieczające przed uszkodzeniem przez samochody	0
id=8110199	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 244]
ty=S
na=Zespół prądotwór.3-faz.	0
id=81123	1
jm=m-g	148
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=3.72

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=korytko instalacyjne wys.54, szer.100mm, z akcesoriami	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Korytko siatkowe wys. 54mm, szer. 400mm z akcesoriami	0
id=8322599	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Korytko siatkowe wys.54mm, szer. 100mm z akcesoriami	0
id=8322599	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Korytko siatkowe wys.54mm, szer.200mm z akcesoriami	0
id=8322599	2
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=520

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Masy odporności ogniowej	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=tabliczki znamionowe	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5	0
id=8741003	1
jm=m	040
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=509.6

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm	0
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8175

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=uchwyty stalowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=325.5

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=gwoździe stalowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=325.5

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Kołki metalowe  (certyfikowane)	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3420

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Kołki metalowe (certyfikowane)	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=576

[RMS ZEST 256]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1332492752
cw=0	PLN
il=6813.9615

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=OŚWIETLENIE - CPV45315100-9  - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,  CPV45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
wa=0
kn=0	0	0
id=100
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	5 0502-04 ST-E1.0.0	5	0502-04 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa 4x14W PPAR + świetlówka FH 14W/ 840 (A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=102
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102						0		0

[RMS 256]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=93.84

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 115]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=306

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=485
pd=	KNNR	5 0503-03 ST-E1.0.0	5	0503-03 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa 4x18W PPAR (B)  + świetlówka L 18W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=441
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=441	1	441						0		0

[RMS 256]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=308.7

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=441

[RMS 116]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=1834.56

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=486
pd=	KNNR	5 0503-02 ST-E1.0.0	5	0503-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa 1x18W z szybą (C) + świetlówka D/E 18W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=271
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=271	1	271						0		0

[RMS 256]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=170.73

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=271

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=271

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=487
pd=	KNNR	5 0503-02 ST-E1.0.0	5	0503-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa  2x18W IP44 (C2) + świetlówka D/E 18W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=59
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						0		0

[RMS 256]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=37.17

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=59

[RMS 384]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=118

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=488
pd=	KNNR	5 0503-01 ST-E1.0.0	5	0503-01 ST-E1.0.0		1
na=Oprawa oświetleniowa 70W 3-faz (C3) + Źródło światła 70W dla oprawy C3 + SZYNA 3M ALU + ZAS.KONC.  + GLOB.ZASLEPKA + ZAW.UCHWYT
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 387]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 277]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 278]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 279]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 280]
nz=12	1	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=489
pd=	KNNR	5 0503-03 ST-E1.0.0	5	0503-03 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa 2x35W PPAR (D)  + świetlówka FH 35W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=33
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						0		0

[RMS 256]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 118]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=490
pd=	KNNR	5 0503-03 ST-E1.0.0	5	0503-03 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa 1x35W PPAR (D1)  + świetlówka FH 35W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=491
pd=	KNNR	5 0501-02 ST-E1.0.0	5	0501-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa 1x35W PPAR na zwieszakach (E)  + świetlówka FH 35W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=27
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[RMS 256]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=27.81

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=715
pd=	KNNR	5 0501-02 ST-E1.0.0	5	0501-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa 1x28W PPAR na zwieszakach (E2)  + świetlówka FH 28W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=492
pd=	KNNR	5 0502-02 ST-E1.0.0	5	0502-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawa  Cimi 1x14W (F) + świetlówk 14W
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=36
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[RMS 256]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=22.32

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=493
pd=	KNNR	5 0502-02 ST-E1.0.0	5	0502-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa 1x18W (G) + świetlówk L18/840
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=27
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[RMS 256]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=16.74

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 120]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=56.16

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=495
pd=	KNNR	5 0502-04 ST-E1.0.0	5	0502-04 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe - Oprawa oświetleniowa 2x18W (D2)  + świetlówk L18/840
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 256]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=12.88

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 120]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=29.12

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=496
pd=	KNNR	5 0503-03 ST-E1.0.0	5	0503-03 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa 4x18W PRM IP54 EVG (I)  + świetlówka L18/840
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 256]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 122]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=497
pd=	KNNR	5 0501-02 ST-E1.0.0	5	0501-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawa oświetleniowa 70W (J)  + źródło światła 70W dla oprawy J
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 256]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=498
pd=	KNNR	5 0502-04 ST-E1.0.0	5	0502-04 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa 2x58W PLX (K)  + świetlówka L58/840
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=6.44

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 124]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=499
pd=	KNNR	5 0502-02 ST-E1.0.0	5	0502-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa 1x18W (L)  + świetlówka 18W/ 840
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 256]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=500
pd=	KNNR	5 0502-02 ST-E1.0.0	5	0502-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa  1x36W (M)  + świetlówka L36/840
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=48
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[RMS 256]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=29.76

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=501
pd=	KNNR	5 0502-02 ST-E1.0.0	5	0502-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa 2x18W (M2)  + świetlówka L18/840
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 122]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=502
pd=	KNNR	5 0502-02 ST-E1.0.0	5	0502-02 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa  oświetleniowa 1x36W + świetlówka L36/840
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 256]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=8.68

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=503
pd=	KNNR	5 0502-01 ST-E1.0.0	5	0502-01 ST-E1.0.0		1
na=Inwerter
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=146
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146						0		0

[RMS 256]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=68.62

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=146

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=504
pd=	KNNR	5 0502-01 ST-E1.0.0	5	0502-01 ST-E1.0.0		1
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa z piktogramem
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=42
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						0		0

[RMS 256]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=19.74

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=505
pd=	KNNR	5 0502-01 ST-E1.0.0	5	0502-01 ST-E1.0.0		1
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa  z zawieszeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 256]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=6.58

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=WLZ-TY - CPV45315100-9  - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, CPV45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
wa=0
kn=0	0	0
id=451
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=452
pd=	KNNR	5 1209-12 ST-E1.0.0	5	1209-12 ST-E1.0.0		0
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.13	0	2,13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.13

[POZYCJA]
id=453
pd=	KNNR	5 0709-06 ST-E1.0.0	5	0709-06 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x240 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 256]
nz=0.493	0	0,493
np=1
wa=0
wb=0
il=7.395

[RMS 234]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 1]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 201]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[POZYCJA]
id=506
pd=	KNNR	5 0726-12 ST-E1.0.0	5	0726-12 ST-E1.0.0		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa 240mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=5.95	0	5,95
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9

[RMS 194]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=507
pd=	KNNR	5 0403-03 ST-E1.0.0	5	0403-03 ST-E1.0.0		1
na=złącze ZKP z półpośrednim układem pomiarowym "Szczecinianka"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=508
pd=	KNNR	5 0606-04 ST-E1.0.0	5	0606-04 ST-E1.0.0		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I - uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 298]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 190]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 244]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 19]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[POZYCJA]
id=509
pd=	KNNR	5 0603-06 ST-E1.0.0	5	0603-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.618

[RMS 3]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 177]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=510
pd=	KNNR	5 0709-06 ST-E1.0.0	5	0709-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewód z żyłą 4x Cu LgY-450/750V, 240mm2 układane luzem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 256]
nz=0.493	0	0,493
np=1
wa=0
wb=0
il=2.465

[RMS 203]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 201]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[POZYCJA]
id=511
pd=	KNNR	5 0726-12 ST-E1.0.0	5	0726-12 ST-E1.0.0		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa 240mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=5.95	0	5,95
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9

[RMS 194]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=512
pd=	KNNR	5 0401-04 ST-E1.0.0	5	0401-04 ST-E1.0.0		1
na=złącze kablowe ZK-4p z wyposaż. z fundamentem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=10.2	0	10,2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=513
pd=	KNNR	5 0606-04 ST-E1.0.0	5	0606-04 ST-E1.0.0		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I - uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 298]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 190]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 244]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 19]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[POZYCJA]
id=514
pd=	KNNR	5 0603-06 ST-E1.0.0	5	0603-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.618

[RMS 3]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 177]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=515
pd=	KNNR	5 0726-12 ST-E1.0.0	5	0726-12 ST-E1.0.0		1
na=Podłączenie istniejących kabli YAKY4x185 - Końcówka kablowa 185mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=5.95	0	5,95
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8

[RMS 193]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=516
pd=	KNNR	5 0405-09 ST-E1.0.0	5	0405-09 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica RG z wyposażeniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=521
pd=	KNNR	9 0801-09 ST-E1.0.0	9	0801-09 ST-E1.0.0		1
na=Demontaż kabli wielożyłowych w ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 256]
nz=0.712	0	0,712
np=1
wa=0
wb=0
il=24.92

[RMS 19]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5215

[POZYCJA]
id=526
pd=	KNNR	5 0709-05 ST-E1.0.0	5	0709-05 ST-E1.0.0		1
na=Układanie przewodów o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 70 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 256]
nz=0.302	0	0,302
np=1
wa=0
wb=0
il=1.51

[RMS 206]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 1]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 201]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[POZYCJA]
id=528
pd=	KNNR	5 0716-03 ST-E1.0.0	5	0716-03 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli - w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel z żyłami Cu 4xYKY-0,6/1kV, 1x95 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 256]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 231]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=320

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.536

[POZYCJA]
id=529
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel z żyłami Cu YKSY-0,6/1kV, 10x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=3.248

[RMS 230]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=530
pd=	KNNR	5 0403-03 ST-E1.0.0	5	0403-03 ST-E1.0.0		1
na=AGREGAT W WERSJI NIEOBUDOWANEJ 150kVA (Grzałka bloku silnika, Ładowarka prostownikowa akumulatora, Przystosowanie do pracy w trybie automatycznym, Baterie rozruchowe, 4 Polowy wyłącznik główny, Mikroprocesorowy panel kontrolny PW 1.0 z wyświetlaczem LCD, menu w jęz. polskim, Elektroniczny regulator obrotów), Podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prób i testów. Pierwsze uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia, instalacją wentylacji technologicznej, instalacją wyrzutu spalin, instalacją paliwowa, dokumentacja, transport, rozładunek, rozładunek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=4.49	0	4,49
np=1
wa=0
wb=0
il=4.49

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=531
pd=	KNNR	5 0716-03 ST-E1.0.0	5	0716-03 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli - w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x50 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 256]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[POZYCJA]
id=726
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10 ST-E1.0.0	5	0726-10 ST-E1.0.0		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa na żyłach Cu 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 393]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=532
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel z żyłami Cu YKSY-0,6/1kV, 10x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=2.436

[RMS 230]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=533
pd=	KNNR	5 0403-03 ST-E1.0.0	5	0403-03 ST-E1.0.0		1
na=zasilacz bezprzerwowy (szafa  + 300kVA, moduł UPS 80kVA, zestaw bateryjny z kablami, podłączenie, uruchomienie przeszkolenie obsługi, adapter SNMP, oprogramowanie monitorujące)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=4.49	0	4,49
np=1
wa=0
wb=0
il=4.49

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=534
pd=	KNNR	5 0716-03 ST-E1.0.0	5	0716-03 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli - w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x50 mm2 do T-Kg
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 256]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.603

[POZYCJA]
id=727
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10 ST-E1.0.0	5	0726-10 ST-E1.0.0		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa na żyłach Cu 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 393]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=535
pd=	KNNR	5 0404-04 ST-E1.0.0	5	0404-04 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica T-Kg z wyposażeniem - obudowa natynkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=3.48	0	3,48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=536
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16,0; 0,6/1kV - do R-Nad
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4975

[RMS 215]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=730
pd=	KNNR	5 0716-03 ST-E1.0.0	5	0716-03 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli - w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x50 mm2 do T-Kr
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 256]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.603

[POZYCJA]
id=731
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10 ST-E1.0.0	5	0726-10 ST-E1.0.0		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa na żyłach Cu 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 393]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=539
pd=	KNNR	5 0404-04 ST-E1.0.0	5	0404-04 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica T-Kr z wyposażeniem - obudowa natynkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=3.48	0	3,48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=460
pd=	KNNR	5 1209-12 ST-E1.0.0	5	1209-12 ST-E1.0.0		0
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=19
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 256]
nz=2.13	0	2,13
np=1
wa=0
wb=0
il=40.47

[POZYCJA]
id=467
pd=	KNNR	5 0406-01 ST-E1.0.0	5	0406-01 ST-E1.0.0		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk p.poż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=468
pd=	KNNR	5 0205-01 ST-E1.0.0	5	0205-01 ST-E1.0.0		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGs 2x1 + uchwyty stalowe + gwoździe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						0		0

[RMS 256]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=16.926

[RMS 219]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=322.4

[RMS 253]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=93

[RMS 315]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=93

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=541
pd=	KNNR	5 0206-06 ST-E1.0.0	5	0206-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - (N)HXH FE 180/E90 5x6 + uchwyty stalowe + gwoździe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.376	0	0,376
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 220]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 253]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 315]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=542
pd=	KNNR	5 0404-04 ST-E1.0.0	5	0404-04 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica Rppoż z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=3.48	0	3,48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=543
pd=	KNNR	5 0206-06 ST-E1.0.0	5	0206-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - (N)HXH FE 180/E90 5x2,5 + uchwyty stalowe + gwoździe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						0		0

[RMS 256]
nz=0.376	0	0,376
np=1
wa=0
wb=0
il=84.6

[RMS 221]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=234

[RMS 253]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5

[RMS 315]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=544
pd=	KNNR	5 0404-04 ST-E1.0.0	5	0404-04 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica wentylatorów pożarowych  z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=3.48	0	3,48
np=1
wa=0
wb=0
il=10.44

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=545
pd=	KNNR	5 0206-06 ST-E1.0.0	5	0206-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - (N)HXH FE 180/E90 5x2,5 - do wentylatorów + uchwyty stalowe + gwoździe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.376	0	0,376
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8

[RMS 221]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 253]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 315]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=551
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=Tablica węzła TL z licznikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=546
pd=	KNNR	5 0103-05 ST-E1.0.0	5	0103-05 ST-E1.0.0		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura instalacyjna gładka RB 20 mm + Złączka 20 + Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 161]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 166]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 252]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 8]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=547
pd=	KNNR	5 0203-01 ST-E1.0.0	5	0203-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 210]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=548
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=2.436

[RMS 210]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=550
pd=	KNNR	5 0103-05 ST-E1.0.0	5	0103-05 ST-E1.0.0		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura instalacyjna gładka RB 20 mm + Złączka 20 + Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=15.45

[RMS 161]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 166]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5

[RMS 252]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 8]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=549
pd=	KNNR	5 0203-01 ST-E1.0.0	5	0203-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 - do drzwi obrotowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 208]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=552
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 - do rozdzielni TOz
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=0.555

[RMS 214]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=553
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego TOz obudowa natynkowa metalowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=556
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16; 0,6/1kV - do rozdzielnicy RD
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=0.555

[RMS 216]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=557
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x25; 0,6/1kV - do rozdzielnicy Ragr
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 217]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=558
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica Ragr - obudowa natynkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=559
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 - do zasi. agregatu
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=0.555

[RMS 213]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=560
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16; 0,6/1kV - do rozdzielnicy RD
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=7.215

[RMS 216]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=135.2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=733
pd=	KNNR	5 0716-03 ST-E1.0.0	5	0716-03 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli - w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x50 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 256]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.469

[POZYCJA]
id=734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10 ST-E1.0.0	5	0726-10 ST-E1.0.0		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa na żyłach Cu 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 393]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=561
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica RW - obudowa natynkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=562
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica kawiarni TK - obudowa natynkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=563
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x35; 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1625

[RMS 394]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=732
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x25; 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1625

[RMS 217]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=564
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x16; 0,6/1kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=8.325

[RMS 216]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=565
pd=	KNNR	5 0209-03 ST-E1.0.0	5	0209-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy Cu YLY 5x10; 0,6/1kV + tuleja rozgałęźna
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 256]
nz=0.0555	0	0,0555
np=1
wa=0
wb=0
il=4.995

[RMS 218]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 167]
nz=16	1	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=566
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TC1 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=567
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TC2 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=568
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TC3 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=569
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TC4 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=570
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TC2k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=571
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TC3k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=572
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TC4k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=573
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA1 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=574
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA2 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=575
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA3 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=576
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA4 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=577
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA-1k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=578
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA-2k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=579
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA-3k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=580
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TA-4k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=581
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TB-1 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=582
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TB-2 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=583
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TB-3 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=584
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TB-4 z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=585
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TB-1k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=586
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TB-2k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=587
pd=	KNNR	5 0404-01 ST-E1.0.0	5	0404-01 ST-E1.0.0		1
na=rozdzielnica TB-4k z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=466
pd=	KNNR	5 1105-01 ST-E1.0.0	5	1105-01 ST-E1.0.0		1
na=Korytko siatkowe wys.54mm, szer. 100mm z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0,141
np=1
wa=0
wb=0
il=4.794

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=588
pd=	KNNR	5 1105-01 ST-E1.0.0	5	1105-01 ST-E1.0.0		1
na=Korytko siatkowe wys. 54mm, szer. 400mm z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0,141
np=1
wa=0
wb=0
il=7.614

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=589
pd=	KNNR	5 1105-01 ST-E1.0.0	5	1105-01 ST-E1.0.0		1
na=Korytko siatkowe wys.54mm, szer.200mm z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						0		0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0,141
np=1
wa=0
wb=0
il=73.32

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=520

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-03	5	0716-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 70 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	15*4						0		0

[RMS 256]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 206]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 404]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[POZYCJA]
id=738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-03	5	0726-03		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa na żyłach Cu 70 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 256]
nz=0.78	0	0,78
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=736
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-10 ST-IE.E1.00	5	0405-10 ST-IE.E1.00		1
mpn=_1211
na=Bateria kondensatorów (kondensatory, dławiki, regulator, system wentylacji)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=3.33	0	3,33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=590
pd=	KNNR	5 0713-01 ST-E1.0.0	5	0713-01 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 256]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=11.364

[RMS 235]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 1]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=4.332

[RMS 201]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.804

[POZYCJA]
id=591
pd=	KNNR	5 0713-01 ST-E1.0.0	5	0713-01 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[RMS 256]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2615

[RMS 237]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 1]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6245

[RMS 201]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3015

[POZYCJA]
id=592
pd=	KNNR	5 0713-01 ST-E1.0.0	5	0713-01 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 256]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=8.523

[RMS 236]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 1]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=3.249

[RMS 201]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.603

[POZYCJA]
id=593
pd=	KNNR	5 0713-01 ST-E1.0.0	5	0713-01 ST-E1.0.0		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[RMS 256]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=0
wb=0
il=23.675

[RMS 232]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 1]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=9.025

[RMS 201]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.675

[POZYCJA]
id=594
pd=	KNNR	5 0206-06 ST-E1.0.0	5	0206-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - (N)HXH FE 180/E90 3x2,5 - do wentylatorów + uchwyty stalowe + gwoździe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[RMS 256]
nz=0.376	0	0,376
np=1
wa=0
wb=0
il=67.68

[RMS 222]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 253]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 315]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=595
pd=	KNNR	5 0206-06 ST-E1.0.0	5	0206-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - (N)HXH FE 180/E90 5x2,5 - do wentylatorów + uchwyty stalowe + gwoździe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 256]
nz=0.376	0	0,376
np=1
wa=0
wb=0
il=30.08

[RMS 221]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 253]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 315]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=739
pd=	KNNR	5 0206-06 ST-E1.0.0	5	0206-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - (N)HXH FE 180/E90 3x6 + uchwyty stalowe + gwoździe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						0		0

[RMS 256]
nz=0.376	0	0,376
np=1
wa=0
wb=0
il=86.48

[RMS 410]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=239.2

[RMS 253]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 315]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=481
pd=	KNNR	5 0114-04 ST-E1.0.0	5	0114-04 ST-E1.0.0		1
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 36 mm - przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 256]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=7.74

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=482
pd=	KNNR	5 0103-06 ST-E1.0.0	5	0103-06 ST-E1.0.0		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura instalacyjna gładka RB 28 mm + Złączka 28 + Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 256]
nz=0.318	0	0,318
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 162]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 168]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 252]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 8]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=483
pd=	KNNR	5 0203-03 ST-E1.0.0	5	0203-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YDY5x4 - zasilanie szaf central wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	2*10						0		0

[RMS 256]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=1.072

[RMS 213]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=484
pd=	KNNR	5 0203-03 ST-E1.0.0	5	0203-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur OWY 2x1 sterowanie went.
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	4*10						0		0

[RMS 256]
nz=0.0536	0	0,0536
np=1
wa=0
wb=0
il=2.144

[RMS 202]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=664
pd=	KNR	AL-01 0201-01 ST-E1.0.0	AL-01	0201-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż czujnik ruchu na podczerwień
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=1.87	0	1,87
np=1
wa=0
wb=0
il=3.74

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=665
pd=	KNR	AL-01 0201-01 ST-E1.0.0	AL-01	0201-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż czujnika zmierzchowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=1.87	0	1,87
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
wa=0
kn=0	0	0
id=596
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=597
pd=	KNNR	5 1201-01 ST-E1.0.0	5	1201-01 ST-E1.0.0		1
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=300
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	50*6						0		0

[RMS 256]
nz=0.0089	0	0,0089
np=1
wa=0
wb=0
il=2.67

[RMS 252]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=309

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=598
pd=	KNNR	5 1105-07 ST-E1.0.0	5	1105-07 ST-E1.0.0		1
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytko instalacyjne wys.54, szer.100mm, z akcesoriami + wspornik dla koryt
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 318]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=599
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - (N)HXH FE180/E30 3x2,5 + Kołki metalowe  (certyfikowane)  + uchwyty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=4.02

[RMS 223]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 319]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=600
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - (N)HXH FE180/E30 2x2,5 + Kołki metalowe  (certyfikowane)  + uchwyty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=32.16

[RMS 224]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 319]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=601
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - HTKSH PH 90 1x2x1 + Kołki metalowe  (certyfikowane)  + uchwyty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=192.96

[RMS 225]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=499.2

[RMS 319]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1440

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1440

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=620
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - HTKSH PH 90 1x2x0,8 + Kołki metalowe  (certyfikowane)  + uchwyty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=570
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=570	1	570						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=229.14

[RMS 226]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=592.8

[RMS 319]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1710

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1710

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=602
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YnTKSYekw 1x2x0,8 + Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2150	1	2150						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=864.3

[RMS 228]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2236

[RMS 252]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6450

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6450

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=603
pd=	KNR	AL-01 0101-02 ST-E1.0.0	AL-01	0101-02 ST-E1.0.0		0
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - centrala pożarowa 2 do 8 pętli z obudową i akumulatorami
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=17.6	0	17,6
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=604
pd=	KNR	AL-01 0105-01 ST-E1.0.0	AL-01	0105-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - przekaźnik wysokonapięciowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=606
pd=	KNR	AL-01 0401-01 ST-E1.0.0	AL-01	0401-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż czujek pożarowych - konwencjonalna, adresowalna, optyczna czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=114
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114						0		0

[RMS 256]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=176.7

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=114

[POZYCJA]
id=607
pd=	KNR	AL-01 0401-01 ST-E1.0.0	AL-01	0401-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż czujek pożarowych - adresowalna termiczna czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 256]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=621
pd=	KNR	AL-01 0401-01 ST-E1.0.0	AL-01	0401-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż czujek pożarowych - chemiczno cieplna czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 256]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=608
pd=	KNR	AL-01 0403-03 ST-E1.0.0	AL-01	0403-03 ST-E1.0.0		0
na=Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - gniazdo z izolatorem
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=140
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						0		0

[RMS 256]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=170.8

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=140

[POZYCJA]
id=609
pd=	KNR	AL-01 0403-03 ST-E1.0.0	AL-01	0403-03 ST-E1.0.0		0
na=Montaż wzkaźnik zdziałania
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=94
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						0		0

[RMS 256]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=114.68

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=94

[POZYCJA]
id=611
pd=	KNR	AL-01 0103-01 ST-E1.0.0	AL-01	0103-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż modułu wyjściowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 256]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=26.25

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=612
pd=	KNR	AL-01 0402-02 ST-E1.0.0	AL-01	0402-02 ST-E1.0.0		0
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk pożarowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 256]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=613
pd=	KNR	AL-01 0404-03 ST-E1.0.0	AL-01	0404-03 ST-E1.0.0		0
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - obudowa przycisku pożarowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=624
pd=	KNR	AL-01 0107-02 ST-E1.0.0	AL-01	0107-02 ST-E1.0.0		1
na=Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej - drukarka zewnętrzna - drukarka wisząca np. kafka lub o równoważnych parametrach
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=5.8	0	5,8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=614
pd=	KNNR	5 0303-01 ST-E1.0.0	5	0303-01 ST-E1.0.0		0
na=Puszka odgałężna metalowa z zaciskami 5-bieg. do 4 mm2, IP 65
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=0.347	0	0,347
np=1
wa=0
wb=0
il=2.429

[RMS 331]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=623
pd=	KNNR	5 0303-01 ST-E1.0.0	5	0303-01 ST-E1.0.0		0
na=Puszka odgałężna metalowa z zaciskami 5-bieg. do 4 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=0.347	0	0,347
np=1
wa=0
wb=0
il=2.429

[RMS 332]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=615
pd=	KNR	AL-01 0112-01 ST-E1.0.0	AL-01	0112-01 ST-E1.0.0		0
na=zasilacz buforowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=625
pd=	KNR	AL-01 0113-03 ST-E1.0.0	AL-01	0113-03 ST-E1.0.0		1
na=moduł sterowania sygnalizatorami pożarowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=3.14	0	3,14
np=1
wa=0
wb=0
il=21.98

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=626
pd=	KNNR	5 0303-01 ST-E1.0.0	5	0303-01 ST-E1.0.0		0
na=Puszka instalacji pożarowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 256]
nz=0.347	0	0,347
np=1
wa=0
wb=0
il=6.593

[RMS 411]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=	KNR	AL-01 0108-01 ST-E1.0.0	AL-01	0108-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - sygnalizator akustyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 256]
nz=1.87	0	1,87
np=1
wa=0
wb=0
il=35.53

[RMS 336]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38

[POZYCJA]
id=616
pd=	KNNR	5 1101-02 ST-E1.0.0	5	1101-02 ST-E1.0.0		0
na=Masy odporności ogniowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.0977	0	0,0977
np=1
wa=0
wb=0
il=4.885

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=617
pd=	KNNR	5 1101-01 ST-E1.0.0	5	1101-01 ST-E1.0.0		0
na=tabliczki znamionowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=0
wb=0
il=3.675

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=618
pd=	KNNR	5 1209-05 ST-E1.0.0	5	1209-05 ST-E1.0.0		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=95
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						0		0

[RMS 256]
nz=0.394	0	0,394
np=1
wa=0
wb=0
il=37.43

[POZYCJA]
id=619
pd=	KNNR	5 1203-01 ST-E1.0.0	5	1203-01 ST-E1.0.0		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=560
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	140*4						0		0

[RMS 256]
nz=0.0158	0	0,0158
np=1
wa=0
wb=0
il=8.848

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
wa=0
kn=0	0	0
id=631
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=634
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - (N)HXH FE180/E30 3x2,5 + Kołki metalowe (certyfikowane) + uchwyty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	3*30						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=36.18

[RMS 223]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 340]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=270

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=270

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=660
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - (N)HXH FE180/E30 3x1,5 + Kołki metalowe (certyfikowane) + uchwyty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	3*30						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=36.18

[RMS 227]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 340]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=270

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=270

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=637
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - HTKSH PH 90 1x2x0,8 + Kołki metalowe (certyfikowane) + uchwyty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*4						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=4.824

[RMS 226]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 340]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=638
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YnTKSYekw 1x2x0,8 + Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3*6						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=7.236

[RMS 228]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 252]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=661
pd=	KNNR	5 0206-01 ST-E1.0.0	5	0206-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YnTKSYekw 5x2x0,8 + Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 256]
nz=0.402	0	0,402
np=1
wa=0
wb=0
il=8.04

[RMS 229]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 252]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=639
pd=	KNR	AL-01 0101-02 ST-E1.0.0	AL-01	0101-02 ST-E1.0.0		0
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - centrala oddymiania z akumul.
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=17.6	0	17,6
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=641
pd=	KNR	AL-01 0401-01 ST-E1.0.0	AL-01	0401-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż czujek pożarowych - czujka dymu
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=662
pd=	KNR	AL-01 0403-01 ST-E1.0.0	AL-01	0403-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż gniazd pożarowych - gniazdo pod czujke dymu
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=0.81	0	0,81
np=1
wa=0
wb=0
il=2.43

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=650
pd=	KNNR	5 0303-01 ST-E1.0.0	5	0303-01 ST-E1.0.0		0
na=Puszka odgałężna metalowa z zaciskami 5-bieg. do 4 mm2, IP 65
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=0.347	0	0,347
np=1
wa=0
wb=0
il=1.041

[RMS 331]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=658
pd=	KNNR	5 1209-05 ST-E1.0.0	5	1209-05 ST-E1.0.0		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 256]
nz=0.394	0	0,394
np=1
wa=0
wb=0
il=4.728

[POZYCJA]
id=659
pd=	KNNR	5 1203-01 ST-E1.0.0	5	1203-01 ST-E1.0.0		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=36
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[RMS 256]
nz=0.0158	0	0,0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5688

[POZYCJA]
id=663
pd=	KNNR	5 0306-02 ST-E1.0.0	5	0306-02 ST-E1.0.0		1
na=przycisk przewietrzania PP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 141]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=OŚWIETLENIE TERENU - CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
wa=0
kn=0	0	0
id=101
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=52
pd=		ST-E1.0.0		ST-E1.0.0		0
na=Obsługa geodezyjna  punktów pomiarowych
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=usł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	5 1209-05 ST-E1.0.0	5	1209-05 ST-E1.0.0		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=0.394	0	0,394
np=1
wa=0
wb=0
il=0.788

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	5 0701-01 ST-E1.0.0	5	0701-01 ST-E1.0.0		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	(35+55)*0.8*0.5						0		0

[RMS 256]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=0
wb=0
il=48.6

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	5 0706-02 ST-E1.0.0	5	0706-02 ST-E1.0.0		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	30+55						0		0

[RMS 256]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5215

[RMS 12]
nz=0.076	0	0,076
np=1
wa=0
wb=0
il=6.46

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0114	0	0,0114
np=1
wa=0
wb=0
il=0.969

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	5 0702-01 ST-E1.0.0	5	0702-01 ST-E1.0.0		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	#p164						0		0

[RMS 256]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=32.04

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	5 0707-01 ST-E1.0.0	5	0707-01 ST-E1.0.0		0
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKY-1kV 5x16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=117
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117						0		0

[RMS 256]
nz=0.0461	0	0,0461
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3937

[RMS 241]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=121.68

[RMS 201]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7433

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	5 0726-09 ST-E1.0.0	5	0726-09 ST-E1.0.0		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 256]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=21.98

[RMS 195]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNR	5 1001-01 ST-E1.0.0	5	1001-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy h=3m + baza do słupa 3m + osłony stalowe cynkowane zabezpieczające przed uszkodzeniem przez samochody
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=31.78

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 14]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 13]
nz=0.066	0	0,022+0,044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 19]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNNR	5 1004-01 ST-E1.0.0	5	1004-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa parkowa 2x36W + źródło 36W dla oprawy parkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=4.69

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 396]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	5 1003-02 ST-E1.0.0	5	1003-02 ST-E1.0.0		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości - przewody YDY3x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=7
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=9.66

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	5 1204-02 ST-E1.0.0	5	1204-02 ST-E1.0.0		0
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 - zaciski IZK kpl. na słup
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 256]
nz=0.0809	0	0,0809
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5663

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	5 1204-02 ST-E1.0.0	5	1204-02 ST-E1.0.0		0
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 - palczatki
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 256]
nz=0.0809	0	0,0809
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9708

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	5 0705-01 ST-E1.0.0	5	0705-01 ST-E1.0.0		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=4.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	0,4*12						0		0

[RMS 256]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6144

[RMS 172]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.992

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0672

[POZYCJA]
id=628
pd=	KNNR	5 0707-01 ST-E1.0.0	5	0707-01 ST-E1.0.0		0
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 256]
nz=0.0461	0	0,0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8298

[RMS 233]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 201]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2682

[POZYCJA]
id=630
pd=	KNNR	5 1008-01 ST-E1.0.0	5	1008-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż opraw stylowych - oprawa  elewacyjna z źródłem światła + puszka montażowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=735
pd=	KNNR	5 0707-01 ST-E1.0.0	5	0707-01 ST-E1.0.0		0
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel z żył. Cu YKY  5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.0461	0	0,0461
np=1
wa=0
wb=0
il=2.305

[RMS 398]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 201]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.745

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE - PIWNICA - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=102
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	5 0203-01 ST-E1.0.0	5	0203-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 256]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=2.464

[RMS 211]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	5 0203-01 ST-E1.0.0	5	0203-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						0		0

[RMS 256]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=10.912

[RMS 208]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=322.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNNR	5 0203-01 ST-E1.0.0	5	0203-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=233
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=233	1	233						0		0

[RMS 256]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2016

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=242.32

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	5 0203-02 ST-E1.0.0	5	0203-02 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 256]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.312

[RMS 212]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	5 0103-01 ST-E1.0.0	5	0103-01 ST-E1.0.0		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - Rura instalacyjna gładka RB 20 mm + Złączka 22 + Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=540
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540						0		0

[RMS 256]
nz=0.356	0	0,356
np=1
wa=0
wb=0
il=192.24

[RMS 161]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=561.6

[RMS 165]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=221.4

[RMS 252]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1134

[RMS 8]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1134

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNNR	5 0308-05 ST-E1.0.0	5	0308-05 ST-E1.0.0		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe - gniazda natynkowe z uziem. IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 256]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=4.734

[RMS 350]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=673
pd=	KNNR	5 0308-05 ST-E1.0.0	5	0308-05 ST-E1.0.0		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe - gniazda natynkowe z uziem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.052

[RMS 151]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNNR	5 0308-05 ST-E1.0.0	5	0308-05 ST-E1.0.0		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe - gniazdo 3f
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.263

[RMS 149]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=667
pd=	KNNR	5 0308-09  ST-E1.0.0	5	0308-09  ST-E1.0.0		1
na=Gniazda 3x2P+Z  z przesłonami i blokadami  + uchwyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 256]
nz=0.338	0	0,338
np=1
wa=0
wb=0
il=2.028

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 352]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=668
pd=	KNNR	5 0311-06 ST-E1.0.0	5	0311-06 ST-E1.0.0		1
na=Ramka potrójna
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 256]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 353]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=669
pd=	KNNR	5 0308-09 ST-E1.0.0	5	0308-09 ST-E1.0.0		1
na=Gniazda w uchwycie oraz ramka wykończeniowa 2x2P+Z z blokadą do montażu w kanałach DLP
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=0.338	0	0,338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=670
pd=	KNNR	5 0302-05 ST-E1.0.0	5	0302-05 ST-E1.0.0		1
na=Puszka instalacyjna podwójna
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=0.407	0	0,407
np=1
wa=0
wb=0
il=0.407

[RMS 355]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=671
pd=	KNNR	5 0308-09 ST-E1.0.0	5	0308-09 ST-E1.0.0		1
na=Gniazda w uchwycie oraz ramka wykończeniowa 2P+Z z blokadą do montażu w kanałach DLP
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=0.338	0	0,338
np=1
wa=0
wb=0
il=1.014

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=672
pd=	KNNR	5 0302-05 ST-E1.0.0	5	0302-05 ST-E1.0.0		1
na=Puszka instalacyjna pojedyncza
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=0.407	0	0,407
np=1
wa=0
wb=0
il=1.221

[RMS 357]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=674
pd=	KNNR	5 0302-01 ST-E1.0.0	5	0302-01 ST-E1.0.0		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - puszki izolacyjne podtynkowe dn60
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 153]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=675
pd=	KNNR	5 0301-11 ST-E1.0.0	5	0301-11 ST-E1.0.0		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3656

[POZYCJA]
id=676
pd=	KNNR	5 0308-03 ST-E1.0.0	5	0308-03 ST-E1.0.0		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - gniazda podtynkowe podwójne z uziem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 358]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	5 0307-01 ST-E1.0.0	5	0307-01 ST-E1.0.0		0
na=łączniki bryzgoszczelne 1 klawiszowe natynkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 256]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=4.158

[RMS 135]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=677
pd=	KNNR	5 0307-01 ST-E1.0.0	5	0307-01 ST-E1.0.0		0
na=łączniki 1 klawiszowe natynkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 137]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNNR	5 0307-01 ST-E1.0.0	5	0307-01 ST-E1.0.0		0
na=łączniki bryzgoszczelne świecznikowe natynkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 256]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=1.155

[RMS 136]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	5 1204-01 ST-E1.0.0	5	1204-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 - samozaciskowe złączki
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	24*3						0		0

[RMS 256]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 359]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=74.16

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNNR	5 1207-01 ST-E1.0.0	5	1207-01 ST-E1.0.0		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[RMS 256]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=8.778

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNNR	5 1208-05 ST-E1.0.0	5	1208-05 ST-E1.0.0		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=0.275
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.275	1	110*0.05*0.05						0		0

[RMS 256]
nz=4.03	0	4,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1083

[RMS 14]
nz=0.191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 13]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3025

[RMS 15]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNNR	5 1208-01 ST-E1.0.0	5	1208-01 ST-E1.0.0		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	#p199						0		0

[RMS 256]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=3.465

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	5 0205-01 ST-E1.0.0	5	0205-01 ST-E1.0.0		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDY2x1 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 256]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 207]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNNR	5 0205-01 ST-E1.0.0	5	0205-01 ST-E1.0.0		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[RMS 256]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.457

[RMS 211]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=678
pd=	KNNR	5 0205-01 ST-E1.0.0	5	0205-01 ST-E1.0.0		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[RMS 256]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=3.003

[RMS 208]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	5 1209-05 ST-E1.0.0	5	1209-05 ST-E1.0.0		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=20
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 256]
nz=0.394	0	0,394
np=1
wa=0
wb=0
il=7.88

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNNR	5 0306-02 ST-E1.0.0	5	0306-02 ST-E1.0.0		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk podświetlany
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 256]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.474

[RMS 360]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=679
pd=	KNNR	5 0501-01 ST-E1.0.0	5	0501-01 ST-E1.0.0		1
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - Oprawa 60W,porcelanowa,ścienna z kl + Żarówka głównego szeregu 60W,230V
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 256]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 362]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA MONITORINGU - CPV45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
wa=0
kn=0	0	0
id=724
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=686
pd=	KNR	AL-01 0501-01 ST-E1.0.0	AL-01	0501-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera stała + uchwyt do kamery stałej + obudowa do kamery stałej
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=695
pd=	KNR	AL-01 0503-04 ST-E1.0.0	AL-01	0503-04 ST-E1.0.0		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator  16 kanałowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.87	0	2,87
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=696
pd=	KNR	AL-01 0501-03 ST-E1.0.0	AL-01	0501-03 ST-E1.0.0		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - monitor LCD 19''
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=697
pd=	KNR	AL-01 0505-01 ST-E1.0.0	AL-01	0505-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowe - obiektyw - obiektyw 1/3" 3.5-10.5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=687
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=490
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=490	1	490						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=19.894

[RMS 251]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=509.6

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=688
pd=	KNNR	5 1207-05 ST-E1.0.0	5	1207-05 ST-E1.0.0		1
na=Wykucie bruzd dla rur RB16
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 256]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=689
pd=	KNNR	5 1208-05 ST-E1.0.0	5	1208-05 ST-E1.0.0		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	40*0.05*0.05						0		0

[RMS 256]
nz=4.03	0	4,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.403

[RMS 14]
nz=0.191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 13]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 15]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=690
pd=	KNNR	5 1208-01 ST-E1.0.0	5	1208-01 ST-E1.0.0		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 256]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=691
pd=	KNNR	5 0101-05 ST-E1.0.0	5	0101-05 ST-E1.0.0		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - Rura instalacyjna gładka RB 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 256]
nz=0.092	0	0,092
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 160]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 164]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=693
pd=	KNR	AL-01 0506-01 ST-E1.0.0	AL-01	0506-01 ST-E1.0.0		1
na=Uruchomienie systemu monitoringu
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=48
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[RMS 256]
nz=1.85	0	1,85
np=1
wa=0
wb=0
il=88.8

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=103
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=716
pd=	KNNR	5 1207-01 ST-E1.0.0	5	1207-01 ST-E1.0.0		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=1800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1800	1	1800						0		0

[RMS 256]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=143.64

[POZYCJA]
id=717
pd=	KNNR	5 1208-05 ST-E1.0.0	5	1208-05 ST-E1.0.0		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=4.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	1800*0.05*0.05						0		0

[RMS 256]
nz=4.03	0	4,03
np=1
wa=0
wb=0
il=18.135

[RMS 14]
nz=0.191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8595

[RMS 13]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 15]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNNR	5 1208-01 ST-E1.0.0	5	1208-01 ST-E1.0.0		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=1800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1800	1	1800						0		0

[RMS 256]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7

[POZYCJA]
id=680
pd=	KNNR	5 0306-02 ST-E1.0.0	5	0306-02 ST-E1.0.0		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łączniki instalacyjne pojedyncze IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=78
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						0		0

[RMS 256]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=12.324

[RMS 369]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=79.56

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=681
pd=	KNNR	5 0306-02 ST-E1.0.0	5	0306-02 ST-E1.0.0		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łączniki instalacyjne pojedyncze
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 256]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 370]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=718
pd=	KNNR	5 0306-03 ST-E1.0.0	5	0306-03 ST-E1.0.0		0
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łączniki instalacyjne świecznikowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=85
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						0		0

[RMS 256]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=16.065

[RMS 371]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=86.7

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	5 0306-03 ST-E1.0.0	5	0306-03 ST-E1.0.0		0
na=Łączniki schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej - łączniki instalacyjne schodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 372]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=719
pd=	KNNR	5 1204-01 ST-E1.0.0	5	1204-01 ST-E1.0.0		0
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 - samozaciskowe złączki
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=561
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=561	1	187*3						0		0

[RMS 256]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4525

[RMS 359]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=577.83

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 1203-01 ST-E1.0.0	5	1203-01 ST-E1.0.0		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=561
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=561	1	561						0		0

[RMS 256]
nz=0.0158	0	0,0158
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8638

[POZYCJA]
id=720
pd=	KNNR	5 0302-01 ST-E1.0.0	5	0302-01 ST-E1.0.0		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - puszki izolacyjne podtynkowe dn60
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=561
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=561	1	561						0		0

[RMS 256]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=47.124

[RMS 153]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=572.22

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	5 0301-11 ST-E1.0.0	5	0301-11 ST-E1.0.0		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=187
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	187						0		0

[RMS 256]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0918

[POZYCJA]
id=698
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, w bruzdachPrzewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=1900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1900	1	1900						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=77.14

[RMS 208]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1976

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=699
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania i w bruzdach Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=3500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3500	1	3500						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=142.1

[RMS 211]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3640

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNNR	5 0205-01 ST-E1.0.0	5	0205-01 ST-E1.0.0		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 256]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 212]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=700
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania,w bruzdach i rurkach - Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=6550
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6550	1	6550						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=265.93

[RMS 209]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6812

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=721
pd=	KNNR	5 0308-03 ST-E1.0.0	5	0308-03 ST-E1.0.0		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - gniazda podtynkowe podwójne z uziem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=288
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						0		0

[RMS 256]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=98.208

[RMS 358]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=293.76

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=722
pd=	KNNR	5 0308-05 ST-E1.0.0	5	0308-05 ST-E1.0.0		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe z uziem. IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[RMS 256]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=7.101

[RMS 373]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=27.54

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=701
pd=	KNNR	5 0308-09 ST-E1.0.0	5	0308-09 ST-E1.0.0		1
na=Gniazda 4x2P+Z z przesłonami i blokadami + uchwyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=289
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=289	1	289						0		0

[RMS 256]
nz=0.338	0	0,338
np=1
wa=0
wb=0
il=97.682

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=289

[RMS 352]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=294.78

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=702
pd=	KNNR	5 0311-06 ST-E1.0.0	5	0311-06 ST-E1.0.0		1
na=Ramka poczwórna
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=289
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=289	1	289						0		0

[RMS 256]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=18.207

[RMS 389]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=294.78

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNNR	5 0308-05 ST-E1.0.0	5	0308-05 ST-E1.0.0		0
na=Wypust kablowy 5x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 256]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.526

[RMS 375]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNNR	5 0302-01 ST-E1.0.0	5	0302-01 ST-E1.0.0		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - puszki izolacyjne podtynkowe dn60
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=585
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=585	1	585						0		0

[RMS 256]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=49.14

[RMS 153]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=596.7

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNNR	5 0301-11 ST-E1.0.0	5	0301-11 ST-E1.0.0		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=585
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=585	1	585						0		0

[RMS 256]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=53.469

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 1203-01 ST-E1.0.0	5	1203-01 ST-E1.0.0		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=575
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=575	1	575						0		0

[RMS 256]
nz=0.0158	0	0,0158
np=1
wa=0
wb=0
il=9.085

[POZYCJA]
id=723
pd=	KNNR	5 1209-05 ST-E1.0.0	5	1209-05 ST-E1.0.0		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=132
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	132						0		0

[RMS 256]
nz=0.394	0	0,394
np=1
wa=0
wb=0
il=52.008

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	5 0613-04 ST-E1.0.0	5	0613-04 ST-E1.0.0		0
na=Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy - główna szyna wyrównawcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	5 0205-01 ST-E1.0.0	5	0205-01 ST-E1.0.0		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[RMS 256]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=6.006

[RMS 204]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=703
pd=	KNNR	5 0205-01 ST-E1.0.0	5	0205-01 ST-E1.0.0		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310						0		0

[RMS 256]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=16.926

[RMS 207]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=322.4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=704
pd=	KNNR	5 0306-02 ST-E1.0.0	5	0306-02 ST-E1.0.0		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk podświetlany
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						0		0

[RMS 256]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=9.796

[RMS 360]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=63.24

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=706
pd=	KNNR	5 0209-01 ST-E1.0.0	5	0209-01 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach - zasilanie kamer - Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						0		0

[RMS 256]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=14.21

[RMS 208]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODGROMOWA - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=105
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	5 0615-05 ST-E1.0.0	5	0615-05 ST-E1.0.0		1
na=zwód pionowy 10m + łącznik  + przewód odprowadzający + rurka izolacyjna + uchwyt do mocowania rury izolacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=705
pd=	KNNR	5 0602-04 ST-E1.0.0	5	0602-04 ST-E1.0.0		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 256]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 188]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 24]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 87]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.882

[POZYCJA]
id=707
pd=	KNNR	5 0605-01 ST-E1.0.0	5	0605-01 ST-E1.0.0		1
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II - Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						0		0

[RMS 256]
nz=0.787	0	0,787
np=1
wa=0
wb=0
il=181.01

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=230

[RMS 183]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8

[RMS 174]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=708
pd=	KNNR	5 0601-05 ST-E1.0.0	5	0601-05 ST-E1.0.0		1
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - pręty stalowe ocynkowane FeZn fi 8mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						0		0

[RMS 256]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=120.12

[RMS 6]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=436.8

[RMS 175]
nz=0.0808	0	0,0808
np=1
wa=0
wb=0
il=33.936

[RMS 176]
nz=0.0909	0	0,0909
np=1
wa=0
wb=0
il=38.178

[RMS 185]
nz=0.1212	0	0,1212
np=1
wa=0
wb=0
il=50.904

[RMS 184]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	5 0601-06 ST-E1.0.0	5	0601-06 ST-E1.0.0		1
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - pręty stalowe ocynkowane FeZn fi 8mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[RMS 256]
nz=0.418	0	0,418
np=1
wa=0
wb=0
il=91.96

[RMS 6]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 175]
nz=0.0808	0	0,0808
np=1
wa=0
wb=0
il=17.776

[RMS 176]
nz=0.0909	0	0,0909
np=1
wa=0
wb=0
il=19.998

[RMS 185]
nz=0.1212	0	0,1212
np=1
wa=0
wb=0
il=26.664

[RMS 184]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=449
pd=	KNNR	5 0103-08 ST-E1.0.0	5	0103-08 ST-E1.0.0		1
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura grubościenna + Złączka + uchwyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[RMS 256]
nz=0.397	0	0,397
np=1
wa=0
wb=0
il=87.34

[RMS 163]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 169]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=90.2

[RMS 8]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=462

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	5 0612-06 ST-E1.0.0	5	0612-06 ST-E1.0.0		0
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik - złącza kontrolne + obudowa złącza kontrolnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 256]
nz=0.449	0	0,449
np=1
wa=0
wb=0
il=4.49

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=651
pd=	KNNR	5 0611-05 ST-E1.0.0	5	0611-05 ST-E1.0.0		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						0		0

[RMS 256]
nz=0.269	0	0,269
np=1
wa=0
wb=0
il=11.567

[RMS 87]
nz=0.134	0	0,134
np=1
wa=0
wb=0
il=5.762

[POZYCJA]
id=709
pd=	KNNR	5 0601-05 ST-E1.0.0	5	0601-05 ST-E1.0.0		1
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - drut FeZn fi 6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 256]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=17.16

[RMS 7]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 186]
nz=14	1	14
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=710
pd=	KNNR	5 0613-04 ST-E1.0.0	5	0613-04 ST-E1.0.0		0
na=Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy - szyna wyrównawcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 256]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=711
pd=	KNNR	5 1207-01 ST-E1.0.0	5	1207-01 ST-E1.0.0		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=175
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						0		0

[RMS 256]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=13.965

[POZYCJA]
id=713
pd=	KNNR	5 1208-05 ST-E1.0.0	5	1208-05 ST-E1.0.0		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=0.438
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.438	1	175*0,05*0,05						0		0

[RMS 256]
nz=4.03	0	4,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7651

[RMS 14]
nz=0.191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0837

[RMS 13]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4818

[RMS 15]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0701

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=714
pd=	KNNR	5 1208-01 ST-E1.0.0	5	1208-01 ST-E1.0.0		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=175
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						0		0

[RMS 256]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5125

[POZYCJA]
id=712
pd=	KNNR	5 0205-03 ST-E1.0.0	5	0205-03 ST-E1.0.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=175
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						0		0

[RMS 256]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 205]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=182

[RMS 258]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=POMIARY - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=107
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=682
pd=	KNNR	5 1301-02 ST-E1.0.0	5	1301-02 ST-E1.0.0		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=18
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 256]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=31.68

[POZYCJA]
id=683
pd=	KNNR	5 1304-01 ST-E1.0.0	5	1304-01 ST-E1.0.0		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 256]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=684
pd=	KNNR	5 1304-02 ST-E1.0.0	5	1304-02 ST-E1.0.0		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 256]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=685
pd=	KNNR	5 1305-01 ST-E1.0.0	5	1305-01 ST-E1.0.0		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=75
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 256]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=24.75

[POZYCJA]
id=725
pd=	KNNR	5 1305-02 ST-E1.0.0	5	1305-02 ST-E1.0.0		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=195
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						0		0

[RMS 256]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=52.65

[POZYCJA]
id=441
pd=	KNNR	5 1303-01 ST-E1.0.0	5	1303-01 ST-E1.0.0		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=75
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 256]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=47.25

[POZYCJA]
id=442
pd=	KNNR	5 1303-01 ST-E1.0.0	5	1303-01 ST-E1.0.0		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=195
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						0		0

[RMS 256]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=122.85

[POZYCJA]
id=443
pd=	KNR	13-21 0301-03 ST-E1.0.0	13-21	0301-03 ST-E1.0.0		1
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=11
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 256]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=18.81

[POZYCJA]
id=444
pd=	KNR	13-21 0301-04 ST-E1.0.0	13-21	0301-04 ST-E1.0.0		1
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=96
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						0		0

[RMS 256]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=24

