[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=3
op=0
opn=0	0	0	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	3	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
afn=SZCZECIN AL PIASTÓW 17
nb=REMONT SANITARIATU BJM PARTER
ab=AL. PIASTÓW 48 W SZCZECINIE
ni= ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
ai=ALEJA PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN
br=BUDOWLANA
nk=Wojciech Borkowski	
dt=2014-05-15
cpv=45000000-7, Roboty budowlane	000000-7, Roboty budowlane

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=utylizacja	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=6.914

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna	0
id=0000004	3
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=4.657

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Farba lateksowa	0
id=0000005	3
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=6.158

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Folia płynna	0
id=0000006	3
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=18.4

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Folia polietylenowa 0,2mm	0
id=0000007	3
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=20.25

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Ścianki systemowe do WC z HPL z drzwiami 3 szt	0
id=0000018	3
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=14.74

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Zaprawa samopoziomująca sucha	0
id=0000025	3
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=310.837

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=16.968

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Środek transportowy	0
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=2.562

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Wyciąg	0
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=2.276

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Cieśle gr.II	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Glazurnicy gr.III	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=6.274

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Montażyści gr.II	0
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Montażyści gr.III	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II	0
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=2.7

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Posadzkarze gr.III	0
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=65.315

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=56.301

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Stolarze gr.II	0
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Tynkarze gr.III	0
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.34

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=2.8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=1.414
pr=	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=3.813
pr=	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=10.56
pr=	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=25.817
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=2
pr=	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	0
id=1385999	2
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=21.094
pr=	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.544
pr=	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.112
pr=	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.1
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.12
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.787
pr=	0	0	0	1534000

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=271.377
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=22.853
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe z tworzyw	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=1.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.046
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.004

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.031
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.005

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=1.953
pr=	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=4
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=7.704
pr=	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=1.916
pr=	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=8.144
pr=	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	0
id=2380400	2
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=54
pr=	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 0.6	0
id=2380802	2
jm=m3	060
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.133
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899151;2380800

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 2	0
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=1.015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 7	0
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=9.056

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=58.275
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=2.6
pr=	0	0	0	2710200

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=4.365
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.94

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.532
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=12.854

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=posadzkarz-płytkarz gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=13.309

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=26.469

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=4.211
pr=	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=13.838

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=43.575

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.004
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.038
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=woda'	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.09
pr=	0	0	0	39511

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.466
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=1.107
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.034
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46110

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.068

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 100 mm	0
id=6502499	2
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.74

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 100 mm	0
id=6502599	2
jm=m2	050
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100 mm	0
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.83

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=5.77

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=0.76
pr=	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=7.552
pr=	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=5.315

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=100.315

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=drzwiczki 30x30	0
id=AT22014	3
jm=szt.	020
ce=0	1404822425
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	1567599

[RMS ZEST 55]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=34
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=1.1
wn=			

[ELEMENT 3]
na=WYBURZENIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=36
nu=1.1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0348-06	4-01	0348-06		0
na=Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=14.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=14.74	1	(1,30*2,20)*3+(2,80*2,20)						0		0
ko=			

[RMS 8]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=9.581

[ELEMENT 3]
na=DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH POSADZEK
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=1.1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=3
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
na=Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	2,73*4,00+1,90*1,60+1,10*1,95+0,70*1,10						0		0

[RMS 8]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=15.525

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-08	4-01	0804-08		1
mpn=1211
na=Zerwanie cokolika
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7.13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.13	1	4,40+2,73						0		0

[RMS 57]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.283

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 56]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=13.837

[POZYCJA]
id=5
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0102-01	AT-27	0102-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie starych izolacji z papy - jednowarstwowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 58]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.725

[ELEMENT 3]
na=DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK ŚCIENNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=1.1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0820-08	4-01	0820-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie okładziny ściennej i z parapetu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=32.619
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=32.619	1	(4.00*2+1.90+0.70+0.15*2+2.60+2.40)*2.00+2,73*0,30	 					0		0

[RMS 59]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=45.014

[ELEMENT 3]
na=SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=1.1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=7
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
na=Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=49.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=49.29	1	(4.00*2+1.90+0.70+0.15*2+2.60+2.40)*3.10						0		0

[RMS 8]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=16.266

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=35.785
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=35.785	1	#p2+(1,10+1,95)*2*3,10						0		0

[RMS 57]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=3.292

[RMS 82]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.787

[RMS 83]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 84]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 65]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 57]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.013

[RMS 85]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.544

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 67]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=18.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.91	1	(1.10+1.95)*2*3.10						0		0

[RMS 57]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.513

[RMS 85]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 67]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[ELEMENT 3]
na=DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=1.1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 57]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[ELEMENT 3]
na=WYWYÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
wa=0
kn=0	0	0
id=41
nu=1.1.6
wn=			

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z parteru budynku gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4.067
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=4.067	1	#p1*0,15+#p2*0,01+#p4*0,1						0		0

[RMS 57]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=18.464

[POZYCJA]
id=11
pd=MAiGP wyd.IV 1997	KNR	4-04 1101-03	4-04	1101-03		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4.067
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=4.067	1	#p12						0		0

[RMS 8]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.124

[RMS 50]
nz=1.112	0	1.112
np=1
wa=0
wb=0
il=4.523

[POZYCJA]
id=12
pd=MAiGP wyd.IV 1997	KNR	4-04 1101-06	4-04	1101-06		0
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4.067
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=4.067	1	#p12						0		0

[RMS 50]
nz=0.204	0	0.204
np=1
wa=0
wb=0
il=12.445

[POZYCJA]
id=13
pd=						0
na=Utylizacja  gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=6.914
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN
nsn=451-1

[PRZEDMIAR]
wo=6.914	1	#p12*1.70						0		0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.914

[ELEMENT 1]
na=WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=44
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=POSADZKI WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=2.1
wn=			

[ELEMENT 3]
na=PODKŁADY I WARSTWY WYGŁADZAJĄCE POD POSADZKI
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=2.1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 59]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=2.751

[RMS 90]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 79]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.029

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 59]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0
il=1.342

[RMS 91]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=21.094

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 79]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=32
pd=Orgbud wyd.1992-98	KNR	2-02u2 1132-01	2-02u2	1132-01		0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-6

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2	A-4					0		0

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 8]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=5.906

[RMS 47]
nz=18.42	0	18.42
np=1
wa=0
wb=0
il=310.838

[RMS 55]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 52]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.519

[ELEMENT 3]
na=POSADZKI
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=2.1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=33
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-08	0-12II	1118-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-6

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 61]
nz=0.7617	0	0.7617
np=1
wa=0
wb=0
il=12.854

[RMS 57]
nz=0.1904	0	0.1904
np=1
wa=0
wb=0
il=3.213

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.212

[RMS 63]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=80.156

[RMS 64]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 66]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.532

[RMS 67]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[ELEMENT 2]
na=IZOLACJE WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=2.2
wn=			

[ELEMENT 3]
na=IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=2.2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=29
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-03	2-02	0603-03		0
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z folii płynnej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=452-2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4,00*2,00						0		0

[RMS 9]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.904

[RMS 22]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 55]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=30
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-04	2-02	0603-04		0
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z folii płynnej - każda następna warstwa ponad jedną
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=452-2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p20						0		0

[RMS 9]
nz=0.0878	0	0.0878
np=1
wa=0
wb=0
il=0.702

[RMS 22]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 55]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=31
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
na=Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=452-2

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 9]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.075

[RMS 23]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.25

[RMS 55]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 52]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.115

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=2.3
wn=			

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=2.3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=17
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		0
na=Ścianki ustępowe z drzwiami do 3 kabin
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=14.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-2

[PRZEDMIAR]
wo=14.74	1	1,30*2,20*3+2,80*2,20						0		0

[RMS 9]
nz=3.91	0	3.91
np=1
wa=0
wb=0
il=57.633

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.74

[RMS 55]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.737

[RMS 52]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.884

[ELEMENT 2]
na=TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE ŚCIAN
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=2.4
wn=			

[ELEMENT 3]
na=TYNKI
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=2.4.1
wn=			

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=49.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=49.29	1	#p7						0		0

[RMS 59]
nz=0.681	0	0.681
np=1
wa=0
wb=0
il=33.566

[RMS 69]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 70]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=1.015

[RMS 71]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0449	0	0.0449
np=1
wa=0
wb=0
il=2.213

[ELEMENT 3]
na=MALOWANIE ŚCIAN
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=2.4.2
wn=			

[POZYCJA]
id=20
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=41.053
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-7

[PRZEDMIAR]
wo=22.143	1	(4.00*2+1.90+0.70+0.15*2+2.60+2.40+2.73+1.50)*1.10						0		0
wo=18.91	1	(1,10*2+1,95*2)*3,10						0		0

[RMS 3]
nz=0.1083	0	0.1083
np=1
wa=0
wb=0
il=4.446

[RMS 8]
nz=0.0673	0	0.0673
np=1
wa=0
wb=0
il=2.763

[RMS 19]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.158

[RMS 55]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm oraz podpory pod parapetem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 121]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 57]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 122]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 123]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 124]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 125]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 65]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=2.4.3
wn=			

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-08	2-02	0829-08		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=40.257
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-4

[PRZEDMIAR]
wo=40.257	1	#p6+2.73*0.60+1.00*2.00*2+2,00*0,50*2						0		0

[RMS 73]
nz=0.6575	0	0.6575
np=1
wa=0
wb=0
il=26.469

[RMS 74]
nz=0.3306	0	0.3306
np=1
wa=0
wb=0
il=13.309

[RMS 57]
nz=0.2354	0	0.2354
np=1
wa=0
wb=0
il=9.476

[RMS 62]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=41.062

[RMS 63]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=191.221

[RMS 64]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.103

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=1.188

[RMS 75]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=1.107

[ELEMENT 2]
na=TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE SUFITÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=2.5
wn=			

[ELEMENT 3]
na=TYNKI
wa=0
kn=0	0	0
id=55
nu=2.5.1
wn=			

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 59]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=4.607

[RMS 76]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[RMS 77]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 72]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[RMS 79]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-08	2-02	2011-08		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-3

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p2						0		0

[RMS 59]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.869

[RMS 76]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[RMS 81]
nz=0.00142	0	0.00142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[RMS 72]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 79]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[ELEMENT 3]
na=MALOWANIE SUFITÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=56
nu=2.5.2
wn=			

[POZYCJA]
id=25
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-7

[PRZEDMIAR]
wo=16.875	1	#p29						0		0

[RMS 3]
nz=0.1083	0	0.1083
np=1
wa=0
wb=0
il=1.828

[RMS 8]
nz=0.0673	0	0.0673
np=1
wa=0
wb=0
il=1.136

[RMS 17]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=4.658

[RMS 55]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[ELEMENT 2]
na=DRZWI WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=57
nu=2.6
wn=			

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-02	2-02	1025-02		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-8

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 59]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 86]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 87]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 65]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 72]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 79]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć i kratkami wentylacyjnymi w drzwiach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=453-8

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,00*0,70+2,00*0,60						0		0

[RMS 59]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.326

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 72]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 79]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[ELEMENT 2]
na=OBUDOWA PIONÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=2.7
wn=			

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-02	2-02	2004-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.86	1	3,10*0,60						0		0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 92]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.953

[RMS 93]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.414

[RMS 94]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.813

[RMS 95]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.552

[RMS 96]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=25.817

[RMS 76]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 97]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.916

[RMS 98]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=4.211

[RMS 77]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.047

[RMS 79]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[ELEMENT 2]
na=KRATKI WENTYLACYJNE, DRZWICZKI
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=2.8
wn=			

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 57]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 99]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 100]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 57]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 102]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 84]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0102-04	AT-22	0102-04		1
mpn=1211
na=Obsadzenie drzwiczki pod otwory rewizyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 58]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-01	2-17	0113-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2.00*0,50						0		0

[RMS 59]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 126]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 127]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 128]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 129]
nz=5.77	0	5.77
np=1
wa=0
wb=0
il=5.77

[RMS 112]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 113]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[ELEMENT 2]
na=NAŚWIETLA Z PCW
wa=0
kn=0	0	0
id=75
nu=2.9
wn=			

[POZYCJA]
id=74
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-04	0-19	0929-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,60*1,00						0		0

[RMS 114]
nz=5.66	0	5.66
np=1
wa=0
wb=0
il=9.056

[RMS 115]
nz=6.6	0	6.6
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 116]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.544

[RMS 117]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 118]
nz=0.00283	0	0.00283
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 119]
nz=5.09	0	5.09
np=1
wa=0
wb=0
il=8.144

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 72]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 79]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

