[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=Remont pom w.c  damskie -parter
pe=0
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek Vat
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
afn=SZCZECIN AL PIASTÓW 17
nb=ROBOTY SANITARNE WC DAMSKIE PARTER - BJM
ab=SZCZECIN AL PIASTÓW
ni= ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
ai=ALEJA PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN
nk=ANDRZEJ DOBROWOLSKI	SANITARNA
dt=14-05-2014

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek Vat	PV
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=noga do umywalki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=szafka pod zlewozmywak	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.036

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.007

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720399	2
jm=m3	060
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
il=0.54

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
il=1.5458

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
il=0.008

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
il=0.0672

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115103	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115903	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.74

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.68

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	0
id=5613501	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm	0
id=5613503	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.82

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.252

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.084

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste żeliwne	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.084

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711000	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 10-15 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=grupa bezpieczeństwa	0
id=5733099	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738099

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=0	0
id=6105199	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze	0
id=6108199	2
jm=kg	033
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6108199

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6321699

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	0
id=6328402	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.4

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.2

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.87

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822328
cw=0	PLN
il=135.6927

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-06	4-02	0234-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-08	4-02	0234-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=10.32

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-04	4-02	0229-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-06	4-02	0232-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-04	4-02	0232-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0233-02	4-02	0233-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0233-07	4-02	0233-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż włazu żeliwnego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 9]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 10]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2

[RMS 11]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06	2-15	0116-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.905	0	0.905
np=1
wa=0
wb=0
il=2.715

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=4.242

[RMS 15]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 16]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 17]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 18]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.696

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 20]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0
il=2.133

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3352

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=2.124

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 24]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 25]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0672

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=4.806

[RMS 28]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=16.74

[RMS 29]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 30]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 31]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3096

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=2.805

[RMS 24]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-03	4-01	0341-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=27.18

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-01	4-01	0328-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=10.26

[RMS 33]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 34]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 35]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 36]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 38]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						0		0

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01 z.sz.3.4. 9903-2 	2-15	0143-01	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:0917,101211
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50  dm3 - obiekty służby zdrowia lub uczelni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8415

[RMS 45]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0520-05	4-02	0520-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mmi wysokości 600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory powrotny  o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

