[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	0	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupów	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY   w  SZCZECINIE   
afn=70-311 Szczecin al .Piastów 17
nb=Remont budynku BJM WC parter  w zakresie instalacji elekktrycznych 
ab=Szczecin al. Piastów
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=SZCZECIN AL. PIASTÓW 17
br=elektryczna
nk=mgr inż. Andrzej Bednarowski	
dt=maj 2014 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Koszty zakupów	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700322	2
jm=t	034
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0191

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530021	2
jm=szt	020
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510311	1
jm=szt	020
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Oprawa typu plafoniera II kl izolacji z czujnikiem ruchu IP 44	0
id=7303033	1
jm=szt	020
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.11

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Plafoniera AMETYST 1x18W PC OPAL, IP65	0
id=7303004	1
jm=szt	020
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Przewód typu: YDYp 450/750V, 3x1,5  mm2	0
id=795100603	3
jm=m	040
ce=0	1404822056
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2
pr=TEL	0	0	0	

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
il=7.2035

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 60W,250V	0
id=7350504	1
jm=szt	020
ce=0	1404822046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=WC damskie parter
wa=0
kn=0	0	0
id=681
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - żarowa plafoniera II kl izolacji  z mikrofalowym  czujnikiem ruchu trzonek źródła światła E27 - źródło światła żarówka 60W - podwyższony standard
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 220]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-01	5	0306-01		1
mpn=_1211
na=Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 229]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=727
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 230]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=719
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 61]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.612

[POZYCJA]
id=720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=1.386

[RMS 127]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=0.693

[RMS 127]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=721
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 61]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						0		0

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.403

[RMS 183]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 184]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 166]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=729
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=725
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=726
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

