[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=ROBOTY SANITARNE
pe=0
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek Vat
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
afn=SZCZECIN AL PIASTÓW 17
nb=ROBOTY SANITARNE  POM NR 122B,123,124,125A
ab=WYDZIAŁ  TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU  SZCZECIN AL PIASTÓW 41
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ai=ul. Piastów 17, 70-310 Szczecin
br=SANITARNA
dt=10.07.2014

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek Vat	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711000	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	5711000

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=kit kwasoodporny	0
id=1450799	2
jm=kg	033
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1450099;1470099

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=6328699	2
jm=kpl.	090
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328630

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.15

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.2

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
il=44.8291

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=syfon zlewozmywakowy o śr. 50 mm	0
id=6328400	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=szafka pod zlewozmywak	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
il=1.227
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653496
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
pr=MAG	0	0	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
pr=	0	0	0	5701402;5701422

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=zlew kamionkowy kwasoodporny	0
id=5550399	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5550099

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6321699

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=zlewy żeliwne emaliowane	0
id=6321899	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653489
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-02	2-15	0229-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewy kamionkowe kwasoodporne dwukomorowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-01	2-15	0229-01		1
mpn=1211
na=Zlewy  żeliwny lub z blachy nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-01	2-15	0216-01		1
mpn=1211
na=Syfon zlewozmywakowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0211-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5806

[RMS 13]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-02	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=6.555

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 13]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=11.75

[RMS 16]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 14]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2 	2-15	0116-01	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:0917,10121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3235

[RMS 17]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2 	2-15	0112-01	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:0917,10121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=11.73

[RMS 20]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 17]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2

[RMS 19]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=4.432

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 22]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=2.224

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=40	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0						0		0

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=4.52

[RMS 23]
nz=0.05	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 24]
nz=0.005	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 25]
nz=0.005	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 18]
nz=0.015	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.00025	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0
il=2.844

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

