[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	5.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont laboratorium 122;123;124;125;126 i korytarza przyległego w budynku WTMiT
ab=Szczecin al. Piastów
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=elektryczna
dt=LIPIEC 2014 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=0.85

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700322	2
jm=t	034
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=0.382

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=0.712

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Ciasto wapienne'	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=0.32

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530323	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=150.96

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530323	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Gniazdo 3P+N+Z 16A(25A)nf 2622-620 tablic.	0
id=7531022	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat. 5-6	0
id=7538001	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Gniazdo komputerowe nt 2xRJ-45 kat. 5-6	0
id=7538004	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Gniazdo telefoniczne pt 1xRJ-11/12	0
id=7537011	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Kanał instalacyjny IP20 60x40mm KI 6040.1	0
id=7583504	2
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=109.2

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=kaseta przyzewowa cyfowa	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Kołki rozporowe wbijane 8×60 mm (opak. 100 szt.)	0
id=8990499	3
jm=100 szt.	129
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=2.835

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Linka LST4	0
id=133340004	3
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=104

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Listwa zasilająca 5 gniazd typu Schucko z ogranicznikiem klasy D, wyłącznikiem i filtrem  SPD-STL/19/5F-S/BL/F	0
id=7761999	3
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41	0
id=7510601	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Łącznik jednobiegunowy n/t-w/t, IP-44	0
id=751050101	3
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=monterzy gr. III	0
id=313	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=312	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=odbiornik pilota	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Oprawa piktogr, awaryjna LED 3W, 3h, IP53	0
id=7303066	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Oprawa przemysłowa 2x36W IP65	0
id=7302724	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=35

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Panel dystrybucyjny 19"	0
id=775200902	3
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=4.895

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=2.2

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=pilot	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Plafoniera S-003/250.2 do żar.60W z/klosz.	0
id=7304271	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Przewód NHXMH-450/750V 5x2,5mm2	0
id=7955118	1
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=187.2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Przewód typu: XzTKMXpw, 2x2x0,5  mm	0
id=802560304	3
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=121

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e	0
id=8741004	1
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=66

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=166.4

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=228.8

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 5x2,5mm2	0
id=7951023	1
jm=m	040
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80mm)	0
id=7540403	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=16.32

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60	0
id=7540471	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=648.5712

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=2.5935

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=4.24

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=sróba rzymska	0
id=1344499	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Szafa wisząca 6U PREMIUM zdejmowane osłony boczne 600x600 (szer. x gł.) 5015 066	0
id=7753999	3
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Świetlówka T8 250V/36W	0
id=7350448	1
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=72.8

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=tablice rozdzielcze metalowa 96 pól	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=tablice rozdzielcze PCV 48 pól	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=unifon cyfrowy	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=zaciski linowe	0
id=7463599	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=34

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 250V/60W	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0	1409653592
cw=0	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 68]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 122 (122A,122B)
wa=0
kn=0	0	0
id=233
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=301
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-06	9	0501-06		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[POZYCJA]
id=302
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 0401-07	9	0401-07		0
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=303
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		0
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=1.384

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-07	9	0403-07		1
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[POZYCJA]
id=306
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0302-05	9	0302-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[RMS 67]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=16.95

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1504

[POZYCJA]
id=309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon elektroniczny)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.88

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 104]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=502
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m (122A)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 144]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=508
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m (122B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 144]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ12)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=315
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 111]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ45)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 130]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ45)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 153]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 131]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (122A)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	8*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=8.416

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.64

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (122B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=4.208

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=265
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 67]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=11.05

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 135]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.4198	0	0.34+0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=25.188

[POZYCJA]
id=266
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=267
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.418

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1146

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=296
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0210-01	5	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=3.625

[RMS 139]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=2.586

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=328
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.724

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=503
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-03	AT-15	0109-03		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg1310do zastosowania wewnątrz pomieszczeń1310drzwi przednie z szyby hartowanej z zamkiem jednopunktowym1310panel zasilający 5 gniazd 230 V/16A, switch, panel dystrybucyjny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=504
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-10	AT-15	0109-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=505
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-11	AT-15	0109-11		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel dystrybucyjny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=25		25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 67]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[POZYCJA]
id=273
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=274
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=47
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						0		0

[RMS 67]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=12.69

[POZYCJA]
id=324
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=325
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=19
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 67]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[POZYCJA]
id=275
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.438

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 123
wa=0
kn=0	0	0
id=510
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=511
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-06	9	0501-06		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[POZYCJA]
id=512
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 0401-07	9	0401-07		0
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		0
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.519

[POZYCJA]
id=514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-07	9	0403-07		1
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[POZYCJA]
id=515
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0302-05	9	0302-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						0		0

[RMS 67]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=5.085

[POZYCJA]
id=516
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=702
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.777	0	0.777
np=1
wa=0
wb=0
il=0.777

[POZYCJA]
id=704
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze pcv 48 pól FR 100A-1 szt.,S191 B16 -10 szt. kontrol. nap. 3 faz.-1szt., S191 B10-5 szt. P304 30 mA 25A - 5 szt. P312 30 mA 25A - 5 szt. S193 - 5 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon elektroniczny)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 104]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1512

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 144]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ12)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 111]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=4.208

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=545
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=0.574

[RMS 154]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 67]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=6.63

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 135]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 67]
nz=0.4198	0	0.34+0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=6.297

[POZYCJA]
id=530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[POZYCJA]
id=531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0,15						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6045

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0210-01	5	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 67]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8125

[RMS 139]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.293

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-06	5	0204-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 156]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.862

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=539
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=540
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=17
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 67]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.59

[POZYCJA]
id=541
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=542
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=9
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 67]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=543
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0,15						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1095

[POZYCJA]
id=544
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0,15						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 124
wa=0
kn=0	0	0
id=548
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=549
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-06	9	0501-06		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[POZYCJA]
id=550
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 0401-07	9	0401-07		0
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=551
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		0
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=1.038

[POZYCJA]
id=552
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-07	9	0403-07		1
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[POZYCJA]
id=553
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0302-05	9	0302-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 67]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.777	0	0.777
np=1
wa=0
wb=0
il=0.777

[POZYCJA]
id=706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze pcv 48 pól FR 100A-1 szt.,S191 B16 -10 szt. kontrol. nap. 3 faz.-1szt., S191 B10-5 szt. P304 30 mA 25A - 5 szt. P312 30 mA 25A - 5 szt. S193 - 5 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=554
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3628

[POZYCJA]
id=555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon elektroniczny)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.44

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 104]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=556
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 144]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ45)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 130]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 131]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	6*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=6.312

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 67]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=11.05

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 135]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=567
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 67]
nz=0.4198	0	0.34+0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=16.792

[POZYCJA]
id=568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.612

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=570
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0210-01	5	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.175

[RMS 139]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 67]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.724

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.724

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1

[POZYCJA]
id=577
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=578
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=23
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[RMS 67]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.21

[POZYCJA]
id=579
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=580
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=9
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 67]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.448

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.292

[POZYCJA]
id=582
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 125 (125A, 125B)
wa=0
kn=0	0	0
id=584
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=585
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-06	9	0501-06		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 67]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[POZYCJA]
id=586
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 0401-07	9	0401-07		0
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=587
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		0
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=1.384

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-07	9	0403-07		1
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[POZYCJA]
id=589
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0302-05	9	0302-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[RMS 67]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=16.95

[POZYCJA]
id=590
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1504

[POZYCJA]
id=591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon elektroniczny)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 104]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=592
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m (125A)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 144]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m (125B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 144]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ12)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 111]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ45)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 130]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=598
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (RJ45)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 153]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (125A)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=0.574

[RMS 154]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 131]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (125A)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	6*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=6.312

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (125B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	6*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=6.312

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 67]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=11.05

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 135]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.4198	0	0.34+0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=25.188

[POZYCJA]
id=604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.418

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1146

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0210-01	5	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=3.625

[RMS 139]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=2.586

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-06	5	0204-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 156]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.724

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[POZYCJA]
id=656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=613
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=614
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=47
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						0		0

[RMS 67]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=12.69

[POZYCJA]
id=615
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=616
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=19
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 67]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[POZYCJA]
id=617
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.438

[POZYCJA]
id=618
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIE 126 (126A, 126B)
wa=0
kn=0	0	0
id=622
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=623
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-06	9	0501-06		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[POZYCJA]
id=624
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 0401-07	9	0401-07		0
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=625
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		0
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.346

[POZYCJA]
id=626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-07	9	0403-07		1
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[POZYCJA]
id=627
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0302-05	9	0302-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=3.39

[POZYCJA]
id=628
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7876

[POZYCJA]
id=629
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon elektroniczny)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 104]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=630
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m (126A)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0756

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 144]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1106-01	5	1106-01		1
mpn=1211
na=Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m (126B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0756

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 144]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 143]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (126A)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.052

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (126B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4						0		0

[RMS 67]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=2.104

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=641
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 67]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=6.63

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 135]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.4198	0	0.34+0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=8.396

[POZYCJA]
id=643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.806

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0382

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=645
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0210-01	5	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 67]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8125

[RMS 139]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.293

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.862

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=650
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=651
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 67]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[POZYCJA]
id=652
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=653
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=9
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 67]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=654
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.146

[POZYCJA]
id=655
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 1]
na=KORYTARZ OŚWIETLENIE I GN 230 V
wa=0
kn=0	0	0
id=659
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=660
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07	4-03	1133-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0
il=2.394

[POZYCJA]
id=661
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.714

[POZYCJA]
id=662
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1118-01	4-03	1118-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[RMS 67]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0
il=22.05

[POZYCJA]
id=665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 67]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[POZYCJA]
id=713
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[POZYCJA]
id=714
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.06

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.382

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=666
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=8.736

[RMS 157]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=166.4

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=4.224

[RMS 158]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3656

[POZYCJA]
id=669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 159]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=670
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.632

[RMS 160]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.716

[RMS 161]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 67]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[POZYCJA]
id=674
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.06

[RMS 163]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.382

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 165]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=5.64

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 174]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (awaryjne)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=683
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=684
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=29
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						0		0

[RMS 67]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.35

[POZYCJA]
id=685
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 169]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=686
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		0
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=35

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 169]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[ELEMENT 1]
na=KORYTARZ TABLICE ELEKTRYCZNE, DOMOFON 
wa=0
kn=0	0	0
id=688
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=689
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.777	0	0.777
np=1
wa=0
wb=0
il=15.54

[POZYCJA]
id=699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze metalowe 96 pó  wył. 250A-1 szt.,S191 B16 -20 szt. kontrol. nap. 3 faz.-1szt., S191 B10-20 szt.-20 szt. P304 30 mA 25A - 4 szt. P312 30 mA 25A - 10 szt., S193 B16 -4 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.56

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.4198	0	0.34+0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=20.99

[POZYCJA]
id=716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[POZYCJA]
id=717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.015

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0955

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=708
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-01	AL-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kaseta przyzewowa cyfrowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=3.59	0	3.59
np=1
wa=0
wb=0
il=3.59

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=709
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-01	AL-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - unifon cyfrowy ( pom. 122a, korytarz obok pom.123, korytarz obok pom.125)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=3.59	0	3.59
np=1
wa=0
wb=0
il=10.77

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=710
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-01	AL-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - odbiornikm pilota
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=3.59	0	3.59
np=1
wa=0
wb=0
il=3.59

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 193]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 111]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=719
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

