[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=0
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	2
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                Technologicznyw Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont ogrodzenia terenu ZUT - ogrodzenie od str. ul. Sikorskiego
ab=WIMiM ul. Kordeckiego-Sikorskiego
ni=Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin al Piastów 17
nk=Wojciech Borkowski	
dt=2015-11-05

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=144.5

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kwit na wysyp	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=91.297

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=robocizna	0
id=	1
jm=r-g	149
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=koparka zbierakowa 0,25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=3.1789
pr=	0	0	0	11100

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=3.1393

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=słupki z kształtownika 50 X 50 ocynkowane+malowane proszkowo kompletne	0
id=1323800	2
jm=szt.	020
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=72.25

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=przęsło z kształtownika 20X20 ocynkowane+malowane proszkowo	0
id=1336033	2
jm=m	040
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=151.725

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=0.84
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=8.8377
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=pospółka do nawierzchni drogowych	0
id=1602203	1
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=9.924

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=1.44
pr=	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=1.8213
pr=	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=płyty żelbetowe prefabrykowane POB	0
id=2020099	1
jm=m2	050
ce=0	1459343761
cw=0	PLN
il=63
pr=ROC	0	0	0	

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	0
id=2221403	1
jm=szt.	020
ce=0	1459343766
cw=0	PLN
il=295.8
pr=SIB	0	0	0	

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=kit asfaltowy - Bitizol	0
id=2300203	1
jm=kg	033
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=66

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=beton z kruszywa naturalnego B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=5.491
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370602

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=0.36

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=żuraw samochodowy 6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=33

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=9.6
pr=	0	0	0	35111

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=0.8959

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=2.684
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=108.6991

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=2.4
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1459343753
cw=0	PLN
il=1466.0899

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1305-04	4-01	1305-04		1
mpn=1211
na=Wycięcie przęseł stalowych mocowanych w 4 miejscach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=204
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=204	1	4*51						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 2]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 3]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01 1107-04 	4-04	1107-01	 1107-04 	1
mpn=15:0:100915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2. 						0		0

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 5]
nz=1.154	0	0.83+9*0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=2.308

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-02	4-04	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów  na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=56.512
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.269	1	(0.55*0.55*2.50)*3						0		0
wo=9.983	1	(0.55*0.55*2.20)*15 						0		0
wo=11.424	1	(2.80*0.80*0.30)*17						0		0
wo=10.584	1	(2.80*0.70*0.30)*18						0		0
wo=5.544	1	(2.80*0.60*0.30)*11						0		0
wo=0.324	1	(2.70*0.40*0.30) 						0		0
wo=0.396	1	(3.30*0.40*0.30) 						0		0
wo=0.225	1	(2.50*0.30*0.30) 						0		0
wo=1.092	1	(2.60*0.70*0.30) *2						0		0
wo=0.756	1	(2.80*0.90*0.30) 						0		0
wo=13.915	1	(0.55*0.55*2.00)*23						0		0

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=175.1872

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-04	4-01	0212-04		1
mpn=1211
na=Rozbiórka betonowych czapek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=21.548
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.548	1	0.65*0.65*51						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5982

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0302-01	4-04	0302-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=29.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.13	1	(0.60*0.60*0.50)*51+(133.00*0.50*0.30) 						0		0

[RMS 1]
nz=10.01	0	10.01
np=1
wa=0
wb=0
il=291.5913

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu i karpiny spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=91.297
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=91.297	1	#p3+#p5+#p4*0.1+7*0,5						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=126.9028

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=91.297

[RMS 5]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=89.4711

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0201	2-01	0312-0201		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.81	1	(133,00+30.50)*0.30*0.20						0		0

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9682

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0304-02	2-01	0304-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=56.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.1	1	115,00*0,60*0,50+120*0,60*0,30						0		0

[RMS 1]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=0
wb=0
il=132.957

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0415-02	2-01	0415-02		1
mpn=1211
na=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=56.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.1	1	#p8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=20.0372

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1804-11	2-02	1804-11		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z kształtownika 20X20 ocynkowane+malowane proszkowo wysokości 1,20m na słupkach 50 X 50 o rozstawie 2.0 m obsadzonych w  dołach i obetonowanych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=29.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.5	1	4.50+4.00+4.50+16.50						0		0

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=66.08

[RMS 83]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=30.975

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=14.75

[RMS 111]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=1.121

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1829

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1804-11	2-02	1804-11		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z kształtownika 20X20 ocynkowane+malowane proszkowo wysokości 1,50m na słupkach 50 X 50 o rozstawie 2.0 m obsadzonych w  dołach i obetonowanych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115 						0		0

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=257.6

[RMS 83]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=120.75

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=57.5

[RMS 111]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=4.37

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0
il=0.713

[POZYCJA]
id=45
pd=						0
na=Montaż prefabrykowanych cokołów betonowych płyta podmurówkowa wys. 25 cm wraz z łącznikami betonowymi
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=144.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=144.5	1	#p11+#p10						0		0

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=144.5

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB 2001	KNNR-W	10 2311-01	10	2311-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie skarpowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=302.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=302.75	1	2.50*115.00+0.50*30.50						0		0

[RMS 1]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=32.697

[RMS 81]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1789

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0106-07	2-01	0106-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 1]
nz=5.41	0	5.41
np=1
wa=0
wb=0
il=102.79

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0520-01	2-01	0520-01		1
mpn=1211
na=Umocnienie skarp  płytami prefabrykowanymi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	0.60*100						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=73.917

[RMS 48]
nz=0.1654	0	0.1654
np=1
wa=0
wb=0
il=9.924

[RMS 53]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 50]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 51]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 52]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 5]
nz=0.282	0	0.282
np=1
wa=0
wb=0
il=16.92

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=72.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72.5	1	145.00*0.50						0		0

[RMS 1]
nz=0.4287	0	0.4287
np=1
wa=0
wb=0
il=31.0808

[RMS 106]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1392

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=72.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72.5	1	#p16						0		0

[RMS 1]
nz=0.1232	0	0.1232
np=1
wa=0
wb=0
il=8.932

[RMS 102]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6825

[RMS 87]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1305

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-04	2-31	0502-04		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=72.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72.5	1	145.00*0.50						0		0

[RMS 1]
nz=0.5985	0	0.5985
np=1
wa=0
wb=0
il=43.3912

[RMS 101]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0
il=295.8

[RMS 102]
nz=0.0849	0	0.0849
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1553

[RMS 103]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3412

[RMS 87]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0735

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0409-02	2-01	0409-02		1
mpn=1211
na=Rozplantowanie ręczne ziemi ze skarpowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=60
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0207-02	4-01	0207-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 przy obrzeżu betonowym od str. ul. Kordeckiego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 103]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 121]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 122]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 87]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 124]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[POZYCJA]
id=67
pd=						0
na=Inwentaryzacja geodezyjna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

