[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=wentylacja
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	14	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PIWNICACH DOMU STUDENCKIEGO NR 3 PRZY AL.PIASTÓW 26 W SZCZECINIE
ab=SZCZECIN AL.PIASTÓW 26  DZ.NR 10/4, OBR. NR 2255
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ai=70-310 Szczecin al.Piastów 17
br=Sanitarna -wentylacja
dt=31 marzec 2017
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=688.5

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=filc techn. podkładowy, o gr.16mm	0
id=6760305	2
jm=kg	033
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=0.76

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=0.0535

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=164.43

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 1200 mm -kratka l=425 h=125 mm	0
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 mm-kratka l=125 h=125 mm	0
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do 800 mm-kratka l=225 h=125 mm	0
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	0
id=6502599	2
jm=m2	050
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=3.7548

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=83.025

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=30.78

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Kurtyna elektryczna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=42.525

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm	0
id=6820203	2
jm=kg	033
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1.34

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm	0
id=2651010	2
jm=kg	033
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=42.525

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm	0
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=8.7158

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B o śr. 125 mm	0
id=6510499	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B o śr. do 200 mm	0
id=6510499	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm	0
id=6500599	2
jm=m2	050
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=2.1978

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	0
id=6502499	2
jm=m2	050
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=9.9234

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=170.4515

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=2.7554

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x160mm	0
id=1340010	2
jm=kg	033
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1.68

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=9.5938

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=91.692

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. d= 200 mm  l=600 mm	0
id=6525399	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=42.5464

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1.05

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1200 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 800 mm	0
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=5.2

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Wentylator kanałowy okrągły IF120	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Wentylator kanałowy okrągły K200M	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=0.0348

[RMS ZEST 305]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1.215

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=wyrzutnie powietrza ścienne kołowe typ C o śr. 200 mm	0
id=6524099	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356403
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
id=387
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=388
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02 z.o.3.6. 9904-1 	2-17	0113-02	 z.o.3.6. 9904-1 	1
mpn=7:0:0919,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.67	1	8,67						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1522

[RMS 382]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4158

[RMS 383]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4276

[RMS 384]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5547

[RMS 385]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=19.7676

[RMS 386]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4217

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6069

[POZYCJA]
id=389
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02 z.o.3.6. 9904-1 	2-17	0113-02	 z.o.3.6. 9904-1 	1
mpn=7:0:0919,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.79	1	1,79						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3348

[RMS 382]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3246

[RMS 383]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5012

[RMS 384]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7339

[RMS 385]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0812

[RMS 386]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9129

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1253

[POZYCJA]
id=390
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02 z.o.3.6. 9904-1 	2-17	0113-02	 z.o.3.6. 9904-1 	1
mpn=7:0:0919,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.95	1	2,95						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4958

[RMS 382]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.183

[RMS 383]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.826

[RMS 384]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2095

[RMS 385]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.726

[RMS 386]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5045

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2065

[POZYCJA]
id=391
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0119-02 z.o.3.6. 9904-1 	2-17	0119-02	 z.o.3.6. 9904-1 	1
mpn=7:0:0919,101211
na=Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.01	1	1,01						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.927

[RMS 392]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7474

[RMS 384]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4141

[RMS 385]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3028

[RMS 386]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5151

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0707

[POZYCJA]
id=392
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0119-02 z.o.3.6. 9904-1 	2-17	0119-02	 z.o.3.6. 9904-1 	1
mpn=7:0:0919,101211
na=Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.96	1	1,96						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6801

[RMS 392]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4504

[RMS 384]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8036

[RMS 385]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4688

[RMS 386]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9996

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[POZYCJA]
id=393
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0147-01 z.o.3.6. 9904-2 	2-17	0147-01	 z.o.3.6. 9904-2 	1
mpn=8:0:0920,10121,0:1,0911
na=Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. d=200 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 391]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 386]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=394
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-02 z.o.3.6. 9904-2 	2-17	0138-02	 z.o.3.6. 9904-2 	1
mpn=8:0:0920,10121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego -kratka l=425 h=125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.404

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 394]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=395
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01 z.o.3.6. 9904-2 	2-17	0138-01	 z.o.3.6. 9904-2 	1
mpn=8:0:0920,10121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego -kratka l=225 h=125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.056

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 397]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=396
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01 z.o.3.6. 9904-2 	2-17	0138-01	 z.o.3.6. 9904-2 	1
mpn=8:0:0920,10121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego- kratka l=125 h=125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=4.224

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 397]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=397
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02 z.o.3.6. 9904-2 	2-17	0131-02	 z.o.3.6. 9904-2 	1
mpn=8:0:0920,101211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 385]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 386]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=398
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-02 z.o.3.6. 9904-2 	2-17	0155-02	 z.o.3.6. 9904-2 	1
mpn=8:0:0920,101211
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. d= 200 mm   l=600 mm- obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0
il=3.324

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 384]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 385]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 386]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=399
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02 z.o.3.6. 9904-2 	2-17	0131-02	 z.o.3.6. 9904-2 	1
mpn=8:0:0920,101211
na=Przepustnice stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 385]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 386]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=400
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01 z.o.3.6. 9904-3 	2-17	0205-01	 z.o.3.6. 9904-3 	1
mpn=9:0:0921,101211
na=Wentylator kanałowy okrągły K200M - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2675

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 404]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 405]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 406]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=401
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01 z.o.3.6. 9904-3 	2-17	0205-01	 z.o.3.6. 9904-3 	1
mpn=9:0:0921,101211
na=Wentylator kanałowy okrągły IF120 - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2675

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 404]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 405]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 406]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=402
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0206-02 z.o.3.6. 9904-3 	2-17	0206-02	 z.o.3.6. 9904-3 	1
mpn=9:0:0921,101211
na=Kurtyna elektryczna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=5.9	0	5.9
np=1
wa=0
wb=0
il=6.785

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=403
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-10	4-01	0335-10		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 118]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=7.12

[POZYCJA]
id=404
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-03	0-14	2011-03		1
mpn=_1211
na=Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 100 - 01 -obudowa wentylacji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=40.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.5	1	40,5						0		0

[RMS 118]
nz=2.3952	0	2.3952
np=1
wa=0
wb=0
il=97.0056

[RMS 412]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=42.525

[RMS 413]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=30.78

[RMS 414]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=83.025

[RMS 415]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=164.43

[RMS 416]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=688.5

[RMS 417]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0535

[RMS 418]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=42.525

[RMS 419]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=91.692

[RMS 420]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0348

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 305]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.215

[RMS 38]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7088

