[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=Instalacja wod-kan
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	14	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PIWNICACH DOMU STUDENCKIEGO NR 3 PRZY AL.PIASTÓW 26 W SZCZECINIE
ab=SZCZECIN AL.PIASTÓW 26  DZ.NR 10/4, OBR. NR 2255
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ai=70-310 Szczecin al.Piastów 17
br=Sanitarna -wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i c.w.u. 
dt=31 marzec 2017
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5711230	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 304]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=7.2

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720399	2
jm=m3	060
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.006

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=drzwiczki rewizyjne	0
id=5761200	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5116399	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.1859

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=114

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=8.5

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.45

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=6.9

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=30.86

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=7.32

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.47

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm-rura dz 25	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm/20	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm/20	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=9.9

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm/25	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=piasek	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.036

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=67.9496

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=7.975

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.93

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2.6

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.9

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.35

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm -PN16	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=11.9

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm -stabi PN 20	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm -PN16	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm -stabi PN 20	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm -PN16	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1.08

[RMS ZEST 352]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.0648

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 338]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.243

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.024

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1.3386

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=tuleja ochronna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=4.5

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=4.5

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=31.31

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=kg	033
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=4.02

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 305]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Wywiezienie złomu -kanalizacja sanitarna	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=zawory do baterii kątowe z filtrem	0
id=5701299	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	0
id=6328710	2
jm=szt	020
ce=0	1460356521
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody zimnej i ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
id=206
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-02	4	0116-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm -włączenie do istn.instalacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 223]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=223
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm-włączenie do istn.instalacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 118]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 226]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- woda zimna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 243]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 223]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 225]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- woda zimna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 118]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=2.583

[RMS 244]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 226]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.22

[RMS 228]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=12.87

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  -PP stabi PN20 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- woda ciepła
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 274]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 223]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 225]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  -PP stabi PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- woda ciepła
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 118]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=2.296

[RMS 275]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 226]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[RMS 228]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=6.66	0	6.66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 244]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 227]
nz=2	0	1+1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-02	4	0127-02		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	1+9+1+8						0		0

[RMS 118]
nz=0.0861	0	0.0861
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6359

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 118]
nz=0.0637	0	0.0637
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2103

[POZYCJA]
id=241
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0131-02	4	0131-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory do płuczek o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-03	4	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 370]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 371]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 119]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 226]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=252
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1725

[RMS 264]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 195]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 196]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.111

[RMS 197]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 119]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[POZYCJA]
id=382
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1725

[RMS 374]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 195]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 196]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0972

[RMS 197]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 119]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[POZYCJA]
id=253
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 118]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2424

[RMS 376]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 195]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 196]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5904

[RMS 197]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 119]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=383
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 118]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3977

[RMS 375]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 195]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 196]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 197]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 119]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=303
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja wewnętrzna -piony-roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=304
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=305
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0222-02	8	0222-02		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.150 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0222-01	8	0222-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						0		0

[RMS 118]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=338
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0222-04	8	0222-04		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 118]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[POZYCJA]
id=306
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0224-05	8	0224-05		1
mpn=1211
na=Demontaż czyszczaka
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=308
pd=						0
na=Wywiezienie złomu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja wewnętrzna -roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=309
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=310
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		0
na=Włączenie do istniejącej instalacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 118]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 379]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=342
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.322

[RMS 327]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 328]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	4+3,5						0		0

[RMS 118]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.025

[RMS 290]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=6.975

[RMS 288]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 291]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 289]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=346
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						0		0

[RMS 118]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.445

[RMS 334]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 292]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 335]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 288]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 290]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 292]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.368

[RMS 237]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 238]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
mpn=_1211
na=Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=384
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-03	4	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=3.66	0	3.66
np=1
wa=0
wb=0
il=7.32

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=386
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0142-03	4	0142-03		1
mpn=1211
na=Drzwiczki rewizyjne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 118]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane -instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=316
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=362
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0819-05	4-01	0819-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	1,5*0,6						0		0

[RMS 118]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 119]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=351
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	1.5*0.6*0,1						0		0

[RMS 118]
nz=9.13	0	9.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8217

[RMS 338]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.243

[POZYCJA]
id=363
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.54	1	0,54						0		0

[RMS 118]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.511

[POZYCJA]
id=364
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.54	1	0,54						0		0

[RMS 118]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0746

[POZYCJA]
id=365
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-05	4-01	0106-05		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	0,09						0		0

[RMS 118]
nz=5.91	0	5.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5319

[POZYCJA]
id=368
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	0,09						0		0

[RMS 118]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1251

[RMS 352]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0648

[POZYCJA]
id=319
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0335-09	4-01	0335-09		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 118]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=320
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0325-03	4-01	0325-03		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.+osadzenie tulei ochronnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 118]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 298]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 299]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 300]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=4.02

[RMS 301]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 302]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 119]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 304]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 305]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

