[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR - modyfikacja
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont schodów zejściowych do piwnicy przy DS-3
ab=Szczecin al. Piastów 26
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=budowlana
dt=2016-04-13

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.096

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1957

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4286
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.507

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0006

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"
id=1701102	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.92

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0936

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0051
pr=	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1168

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0237

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0113
pr=	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.2094

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.018

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2285

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.2079

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=elektrody
id=1330299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4095

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=folia kubełkowa
id=1560340	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.59

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.8906

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=grunt uniwersalny (pod mozaikę)
id=2385099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.4186

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=klej mrozoodporny
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1609
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami
id=8990400	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.664

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm szara
id=2222101	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.82

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm szara z odzysku
id=2222101	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=7.38
il=7.38

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=listwa cokołowa z aluminium
id=1220251	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.68

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=masa asfaltowa
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1333

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=masa tynkarska mozaikowa -
id=2380399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=30.8

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=masa uszczelniająca bitumiczna
id=1478201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=95.485

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=opłata za wysypisko'
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.039

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
id=2302300	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.0928

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1603
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4326

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=piasek zwykły
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0451

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=piła do cięcia kostki
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=płyty kamienne 5 cm
id=1632999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.923

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=płyty polistyrenowe 10cm
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.745

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=płyty schodowe 100x35x15 cm''
id=1631104	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=13.8168

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4762
pr=	0	0	0	44141

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=poręcze stalowe malowane proszkowo
id=1365099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=prefabrykaty odwodnienia liniowego z Kanał z polimerbetonu w kolorze naturalnym1310Szerokość w świetle 10,0 cm
id=2220700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm
id=1102100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=128.5726

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=285.1179

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.07

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2858

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego St 17/1,1
id=3900603	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.024

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.677

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2115

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0019
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0097

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.016

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=środek transportowy
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0344

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=środek transportowy'''''
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2368

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=środek uplastyczniający do zapraw cementowych
id=1480299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3786

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0752

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.04

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.268

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0621
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1609

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=wyciąg'''''''
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.507

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0392

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=zaprawa klejowa
id=1601899	1
jm=kg	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=41.04

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=zaprawa klejowa
id=202x052	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.84

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=zaprawa klejowa siatka
id=202x052	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.32

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=żuraw okienny'
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0358

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.056

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa - remont schodów zewnętrznych  DS-3
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie mechaniczne istniejących schodów zewnętrznych betonowych wykonanych na gruncie o grubości ponad 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.039
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.039	1	1,14*0.15*0.35*11+1,67*1,14*0.20		

[RMS 1]
nz=16.18	0	16.18
np=1
wa=0
wb=0
il=16.811

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-02	4-02	0234-02		1
mpn=1211
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-03	4-02	0233-03		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01analogia	4-01	0106-01analogia		1
mpn=1211
na=Wykonanie wykopu w gruncie kat. III  z odrzuceniem urobku na odległość do 3 m pod nową płytę schodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	2,50*3,30*0,20		

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-15	4-01	0108-15		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu betonowego na odległość do 1 km wraz z opłatą za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.039
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.039	1	#p1		

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3248

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.039

[RMS 14]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.704

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - za następne 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.039
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=1.039	1	#p5		

[RMS 14]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5818

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0201-08	4-01	0201-08		1
mpn=1211
na=Wykonanie deskowania podstopnic schodów prostych na gruncie jako podbudowa pod prefabrykowane elementy schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.881
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.881	1	[1,14*0.15]*11		

[RMS 1]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7747

[RMS 7]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 15]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0451

[RMS 9]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0113

[RMS 4]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0376

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-02	2-02	0606-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja z foli budowlanej na podsypce piaskowej pod płytę betonową schodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3.762
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.762	1	1,14*3,30		

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6132

[RMS 18]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8906

[RMS 19]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0451

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0202-01	4-01	0202-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr.  8 mm układanej krzyżowo o oczkach 15 x 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=128.316
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128.316	1	{{73*4]+[26*11]}*0.222		

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8316

[RMS 21]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=128.5726

[RMS 22]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2079

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ułożenie betonu towarowego w przygotowanym szalunku schodow  beton B-20 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2.381
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.381	1	[12.0*0.15*1,14]+[0.35*0.15]/2*11*1,14		

[RMS 1]
nz=18.8334	0	18.8334
np=1
wa=0
wb=0
il=44.8423

[RMS 23]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4286

[RMS 7]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 15]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1643

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.381

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1905

[RMS 24]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4762

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-04 wyc. przez analogię	2-31	0404-04 wyc. przez analogię		1
mpn=_1211
na=Montaż prefabrykowanych wyprofilowanych plyt schodowych 100*35*15 cm w kolorze bazaltu,  na zaprawie klejowej na gotowych schodach betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=13.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.68	1	12*1.14		

[RMS 1]
nz=0.5008	0	0.5008
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8509

[RMS 29]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8168

[RMS 30]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=41.04

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1214-05	2-02	1214-05		1
mpn=1211
na=Poręcze do schodów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.50*2		

[RMS 1]
nz=1.272	0	1.272
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 83]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 61]
nz=0.0819	0	0.0819
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4095

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.3354	0	0.3354
np=1
wa=0
wb=0
il=1.677

[RMS 10]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[ELEMENT 2]
na=Podest
wa=0
kn=0	0	0
id=52
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.19	1	0.1*1.67*1.14		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9994

[RMS 63]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1957

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-03	2-02	0602-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.904
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.904	1	1.67*1.14		

[RMS 1]
nz=0.0773	0	0.0773
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1472

[RMS 64]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2848

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 52]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-04	2-02	0602-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1.904
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1.904	1	#p14		

[RMS 1]
nz=0.0686	0	0.0686
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2612

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.808

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[RMS 52]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02	2-02	1102-02		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1.904
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.904	1	#p14		

[RMS 1]
nz=0.6588	0	0.6588
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2544

[RMS 28]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0392

[RMS 65]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 66]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1333

[RMS 67]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2285

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0596

[RMS 52]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0606-03	2-31	0606-03		1
mpn=1211
na=Odwodnienie liniowe w miejsce kratki na całej szerokości podestu - Kanał z polimerbetonu w kolorze naturalnym1310Szerokość w świetle 10,0 cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.4347	0	0.4347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4347

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 34]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[RMS 36]
nz=0.0051	0	0.0051
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06 z.sz.3.3.1. 9904-1 	4-02	0212-06	 z.sz.3.3.1. 9904-1 	1
mpn=6:0:0922,101211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
prn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 78]
nz=1.07	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-08	2-31	0502-08		1
mpn=_1211
na=Podest z płyt kamiennych o grubości 5 cm na warstwie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.904
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.904	1	#p14		

[RMS 1]
nz=0.6018	0	0.6018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1458

[RMS 81]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.923

[RMS 82]
nz=0.0845	0	0.0845
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1609

[RMS 33]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0541

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Remont izolacji budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=71
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów  w gruncie kat. III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=21.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.97	1	6.5*2.6*2.6/2		

[RMS 1]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0
il=92.274

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=21.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.97	1	#p20		

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9777

[POZYCJA]
id=73
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru i spoin
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=16.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.9	1	6,5*2,6		

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.211

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0727-03	4-01	0727-03		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=16.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.9	1	6.5*2.6	*	

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=19.097

[RMS 85]
nz=6.8	0	6.8
np=1
wa=0
wb=0
il=114.92

[RMS 86]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0237

[RMS 87]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4326

[RMS 88]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3786

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 89]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.507

[RMS 90]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.507

[POZYCJA]
id=75
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0107-02	0-41	0107-02		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=16.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.9	1	6.5*2.6		

[RMS 1]
nz=0.2074	0	0.2074
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5051

[RMS 91]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0
il=61.685

[RMS 92]
nz=0.00347	0	0.00347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0586

[POZYCJA]
id=76
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0115-01	0-41	0115-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Docieplenie ścian piwnic płytami ze styropianu ekstradurowanego gr. 10cm mocowanymi punktowo wg technologii
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=16.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.9	1	6.5*2.6	*	

[RMS 1]
nz=0.1919	0	0.1919
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2431

[RMS 91]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=33.8

[RMS 93]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=17.745

[RMS 92]
nz=0.00861	0	0.00861
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1455

[POZYCJA]
id=77
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=16.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.9	1	6.5*2.6		

[RMS 1]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1323

[RMS 94]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.59

[RMS 5]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0122-01	0-33	0122-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż listew
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,20	*	

[RMS 1]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4256

[RMS 95]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 96]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.664

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 92]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2608-05	202	2608-05		1
mpn=1211
na=wklejenie warstwy siatki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0		

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 97]
nz=5.21	0	5.21
np=1
wa=0
wb=0
il=20.84

[RMS 98]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 100]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2608-07	202	2608-07		1
mpn=1211
na=(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża - jedna warstwa siatki
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	4,0*0,4		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.208

[RMS 101]
nz=8.95	0	5.21+3.74
np=1
wa=0
wb=0
il=14.32

[RMS 98]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.624

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 92]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 102]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[POZYCJA]
id=81
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-02	AT-31	0505-02		1
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - uzupełnienie - warstwa pośrednia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	#p28+#p29		

[RMS 1]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6042

[RMS 103]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 92]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[POZYCJA]
id=82
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-04	AT-31	0505-04		1
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - uzupełnienie -wykonany ręcznie na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	#p29		

[RMS 1]
nz=0.5343	0	0.5343
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8549

[RMS 104]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 92]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[POZYCJA]
id=83
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-03	AT-31	0505-03		1
mpn=1211
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p28		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0
il=1.644

[RMS 104]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0256

[RMS 106]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0344

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - do odzysku
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	3,2*2,5		

[RMS 1]
nz=0.7864	0	0.7864
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2912

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-05	2-31	0101-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p33		

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=2.104

[RMS 107]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0752

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-06	2-31	0101-06		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=-24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-24	1	#p33*(-3)		

[RMS 1]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=0
wb=0
il=-1.0968

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p33		

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7088

[RMS 34]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3112

[RMS 108]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0704

[RMS 109]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p33*2		

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.632

[RMS 34]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2064

[RMS 108]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[RMS 109]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (90% z odzysku)
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p33		

[RMS 1]
nz=1.2342	0	1.2342
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8736

[RMS 110]
nz=0.9225	0	1.025*0.9
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=7.38

[RMS 111]
nz=0.1025	0	1.025*0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 34]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6304

[RMS 112]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0936

[RMS 109]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 113]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 114]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03	2-02	1102-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5.712
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.712	1	1.904*3		

[RMS 1]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0
il=0.409

[RMS 84]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0902

