[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY   w  SZCZECINIE   
afn=70-311 Szczecin al .Piastów 17
nb=Remont budynku DS. 4 w zakresie instalacji elekktrycznych 
ab=Szczecin ul. Szwoleżerów 1/2
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=SZCZECIN AL. PIASTÓW 17
br=elektryczna
dt=29 marzec 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700322	2
jm=t	034
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=0.1261

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	0
id=1700106	1
jm=t	034
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=0.0382

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=0.1376

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=folia	0
id=7951008	1
jm=kpl.	090
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530325	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Oprawa świetlówkowa typu 2x18 W, IP-44	0
id=7302631	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Oprawa typu (1x36/40W) IP54	0
id=7302713	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Oprawa typu 2x36 36W, IP 44	0
id=7302633	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=oprawy żarowe do zawieszenia (klosz metalowy, oprawka metalowa lub ceramiczna)	0
id=7304099	2
jm=szt.	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304099

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Piasek łamany 0-2 mm	0
id=1600300	1
jm=t	034
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=0.726

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Plafoniera S-003/250.2 do żar.60W z/klosz.	0
id=7304271	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=44

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=plafoniera z wbudowanym czujnikiem ruchu z funkcją czujnika obecności DRM-05	0
id=7304271	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=66

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=83.2

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60	0
id=7540471	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=180.7803

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Świetlówka T8 250V/18W	0
id=7350446	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=8.32

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Świetlówka T8 250V/36W	0
id=7350448	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 250V/60W	0
id=7350504	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=5.2

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 60W,250V	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=45.76

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V;	0
id=7353009	1
jm=szt	020
ce=0	1463737184
cw=0	PLN
il=68.64

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Magazyny pomieszcz. nr 0016, 0017, 0019 ( przyziemie)
wa=0
kn=0	0	0
id=570
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=571
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1365

[POZYCJA]
id=606
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1116-03	4-03	1116-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=605
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07	4-03	1133-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5985

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 222]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.179

[RMS 228]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (pom. 0016,0017)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=613
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (pom. 0019)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 247]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (pom. 0019)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 245]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 189]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=621
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 253]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						0		0

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.403

[RMS 218]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 219]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 154]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rowerownia
wa=0
kn=0	0	0
id=579
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07	4-03	1133-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0
il=0.399

[POZYCJA]
id=614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 245]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pokoje studenckie,łazienki, WC - IV piętro 
wa=0
kn=0	0	0
id=516
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=515
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-05	9	0501-05		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=44
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						0		0

[RMS 61]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[POZYCJA]
id=517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						0		0

[RMS 61]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=6.732

[POZYCJA]
id=518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=4.851

[RMS 189]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						0		0

[RMS 61]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=2.079

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.66	1	0,66						0		0

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6598

[RMS 152]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1261

[RMS 153]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.726

[RMS 154]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1056

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - plafoniera z kloszem mlecznym 60W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=44
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=20.68

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 156]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=45.76

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-01	5	0501-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 232]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=524
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0406-01	9	0406-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył do 2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=44
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						0		0

[RMS 61]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=9.108

[POZYCJA]
id=585
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07	4-03	1133-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=66
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						0		0

[RMS 61]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0
il=13.167

[POZYCJA]
id=600
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 61]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=10.71

[POZYCJA]
id=601
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1120-01	4-03	1120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 61]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=19.53

[POZYCJA]
id=602
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1013-01	4-03	1013-01		1
mpn=_1211
na=Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						0		0

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.403

[RMS 218]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 219]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 154]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - plafoniera z z wbudowanym czujnikiem ruchu z funkcją czujnika obecności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=66
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=31.02

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 235]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=68.64

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=525
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zabezpieczenie czujek p.poż. przed zabrudzeniem przy remoncie pomieszczeń.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 49]
nz=1	0	1.
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=584
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-04	5-06	1614-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=6.1	0	6.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8255

[POZYCJA]
id=596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=43
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						0		0

[RMS 61]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=18.06

