[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
afn=SZCZECIN AL PIASTÓW 17
nb=ROBOTY  SANITARNE  DS-5 2016
ab=Szczecin Al. Piastów 24
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 SZCZECIN,  AL. PIASTÓW 17
nw= 
aw= 
br=SANITARNA
nk=ANDRZEJ DOBROWOLSKI	
dt=12-04-2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15mm	0
id=5711001	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115103	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=7.11

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=42.6

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=opłata za utylizację	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=0.88

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Postument porcelanowy do umywalki	0
id=6320700	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=robocizna - sanitarne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=89.527

[RMS ZEST 388]
ty=R
na=robotnic gr.Iy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 123]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm	0
id=5601101	2
jm=m	040
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.6

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=7.2

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 160 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=1.35

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.6

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=0.8624

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=0.96

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5717021	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 393]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=0.3185

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=0.075

[RMS ZEST 387]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
il=7.2

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm'	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1464158289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wymiana armatury sanitarnej i umywalek
wa=0
kn=0	0	0
id=251
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=468
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						0		0

[RMS 196]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 240]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 196]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=469
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 196]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 276]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 243]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6

[RMS 244]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=470
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 196]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 243]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=477
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - rozmiar min 55x42 cm, głęb. 16 cm, zaakceptowane przez użytkownika
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 196]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=478
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek - noga
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 196]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=479
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe z mieszaczem ścienne o śr. nominalnej 15 mm, preferowane produkcji polskiej lub z krajów UE, zaakceptowane przez użytkownika
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 196]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0
il=7.11

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=527
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						0		0

[RMS 196]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[POZYCJA]
id=640
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0312-02	BC-02	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Oczyszczenie sciany ze starego silikonu i montaz nowego, biały - wsp. do R=2
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15*1,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 196]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 54]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 200]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=652
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja   samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.78	1	0.5*0.5*0.2*10+0.2*0.2*0.7*10						0		0

[RMS 196]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0842

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7644

[ELEMENT 1]
na=DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW  NA KLATCE SCHODOWEJ PRZY WINDACH , ORAZ KLATKA PRZY ADMINISTRACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=653
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=654
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0520-06	4-02	0520-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów ponad 16 -  wraz ze zwiezieniem do wskazanego miejsca
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,0						0		0

[RMS 196]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=25.56

[POZYCJA]
id=655
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 196]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-02	4-02	0506-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm , oraz zaspawanie miejsca na pionie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 196]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=657
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-04 z.o.2.6. 9902-08  z.o.2.5. 9901 	2-15	0207-04	 z.o.2.6. 9902-08  z.o.2.5. 9901 	1
mpn=2:0:097,103:0:0915,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - na 6-8 -ej kondygnacji - ściany z betonu żwirowego - pomarańczowa  rura- demontaż istniejącej zabudowy , rurociągu i ponowne wykonanie zabudowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.155		1.05*1.1
wm=1		1
ws=1.05		1.05

[RMS 196]
nz=0.364	0	0.364
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7838

[RMS 389]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 390]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=7.11

[RMS 391]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 392]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 393]
nz=0.0337	0	0.0337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3185

