[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Roboty remontowe DS-5
ab=Szczecin Al. Piastów 24
ni=Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin,  Al. Piastów 17
nw= 
aw= 
br=budowlana
nk=Małgorzata Kubiena
dt=2016-04

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=Benzyny do lakierów''
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=107.1059

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B15
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2842

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.749

[RMS ZEST 524]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=blachowkręty LN 3,5x9 mm
id=1346303	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3940.8096

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.042

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.3683

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0102

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0717

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=demontaż i montaż wycieraczki
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0112

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0056

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=drut stalowy okrągły
id=1122299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.322

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=drzwiczki rewizyjne 40x40 cm stalowe z kluczykiem
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=emulsja - hydroizolacja
id=1478302	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.8

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=farba akrylowa do drewna biała
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=36.5195

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=farba emulsyjna biała
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=225.8089

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - półmat
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=148.8322

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania półmat
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=254.8099

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=612.1406

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=farby lateksowe kolor
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=527.2307

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm
id=1560303	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=69.1866

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=folia polietylenowa
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=36.3615

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=gips budowlany
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0026

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5227

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=Gips do spoin. płyt g-k
id=1740260	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=278.2416

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1096.2768

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=grunt pokostowy'
id=1530000	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35.3616

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=grunt uniwersalny
id=2385099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.84

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka
id=2380400	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4080.9126

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=karnisz podwójny kompletny z kołkami
id=8990499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=162.4

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kit szklarski - pokostowy
id=1550101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.775

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Klej - lateks ekstra
id=1550500	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.6

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=klej winylowy do wykładzin
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=611.466

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=kołki
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1204.7152

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=kotwy
id=1348999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Likwidacja zarysowań i naniesienie powłoki polimerowej na wykładzinę - wg przyjetego systemu
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=401.412

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=listwa wykończająca
id=9_00021	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.09

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=listwy przypodłogowe z PCW - profile
id=1560700	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=22

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=masa tynkarska mozaikowa - Baumit MosaikPutz
id=2380399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11

[RMS ZEST 575]
ty=M
na=matariały pomocnicze ślusarkie
id=1540400	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3024

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.044

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Nałożenie powloki polimerowej
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1019.11

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=nawietrzak okienny higrosterowany
id=1341099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=okna
id=2741999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=opłata za składowisko*
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.199

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=opłata za utylizację szafki
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.389

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=opłata za utylizację szkła
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.046

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=opłata za utylizację wykładziny
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.839

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach''
id=3920099	1
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=898.8845

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=101.911

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.1077

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=płynna folia uszczelniająca Superflex 1
id=1478207	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.8125

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
id=1750812	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=292.4376

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=płytki gresowe antypoślizgowe - podjazd jak istniejące
id=2520099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.5763

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=płytki kamionkowe GRES
id=9_00017	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.3891

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.7552

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm płukane
id=2221400	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=130.5726

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Pokost lniany
id=1530301	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=107.4038

[RMS ZEST 508]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=posadzkarze gr.II
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=preparat
id=1552411	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.26

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=preparat gruntujący
id=148150204	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=178.4709

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=preparat gruntujący
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1100.9322
pr=CED	0	0	0	

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
id=1569099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=30.5733

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
id=1324956	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=582.036

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
id=1324951	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=215.7792

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=renowacja podestów z lastryko
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=313.82

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=5407.2908

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=robocizna - sanitarne
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 388]
ty=R
na=robotnic gr.Iy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 123]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 529]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 528]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=34.9479

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.024

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=siatka z wlokna szklanego
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35.8176

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=silikon
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.864

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=szafki łazienkowa - wykonanie i montaż
id=1560700	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=28

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=szklarze gr.II
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=szkło płaskie okienne ciągnione
id=2400199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.157

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=szlam uszczelniający
id=2300713	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.4

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=80.0047

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała'
id=1512900	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=114.4024

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=środek gruntujący systemowy
id=1480403	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0262

[RMS ZEST 581]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.0717

[RMS ZEST 586]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.5253

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=taśma dylatacyjna uszczelniająca
id=1562904	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.1

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=taśma spoinowa
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=514.747

[RMS ZEST 387]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 587]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=utrzymanie czystości
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0018

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2533
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=woda
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1159

[RMS ZEST 580]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.4998

[RMS ZEST 152]
ty=S
na=wyciąg'
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=17.3564

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.5615

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=wykładzina rulonowa z PCV homogeniczne gr. 2mm
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1110.8299

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=zaprawa cementowa
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1614

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2097

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1005

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.7729

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka - szeroka
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5022

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
id=9_00020	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.232

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
id=9_00018	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=497.8637

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=zaprawa spoinująca
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.7528

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 4
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1055

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=zaprawa wyrównawcza
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.2818

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=zmycie polimeru
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=267.608

[RMS ZEST 516]
ty=S
na=żuraw okienny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0128

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Remont magazynu nr VI
wa=0
kn=0	0	0
id=713
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=714
pd=						0
na=Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=755
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=_1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=35.262
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.262	1	#p13		

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3472

[POZYCJA]
id=751
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-03	4-01	0354-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=753
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1003-01	2-02	1003-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okna zespolone, drewniane, sosna klejona, selekcjonowana, wsp. 1,1, kolor biały, okucia renomowanych firm, podział jak istniejące, jedno skrzydło uchylne, drugie rozwierno - uchylne. Fabrycznie wykończone.  Patrz rysunek nr 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0*0,5*2		

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=8.66

[RMS 577]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 152]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 581]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=764
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż w dostarczonych oknach nawietrzaków okiennych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=768
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0312-02	BC-02	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego na zewnatrz - uszczelnienie przy obróbce blacharskiej - wsp. do R=2
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2*2,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 54]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 581]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=718
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.06	1	#p8*0.15+#p15*0.15		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4848

[RMS 546]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3332

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[POZYCJA]
id=754
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*(2.0*2+0.5*2)		

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 424]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 425]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 426]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 144]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=723
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-01	4-01	0804-01		1
mpn=1211
na=Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 424]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 426]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=70.524
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70.524	1	#p13+#p11		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2314

[RMS 546]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=14.81

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0212

[POZYCJA]
id=724
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-01	2-02	1104-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównawczej grubości 20mm (łącznej 35mm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=35.262
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.262	1	#p13		

[RMS 1]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5533

[RMS 430]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7264

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0896

[RMS 581]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2116

[POZYCJA]
id=725
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
uw=analogia
op=0	0	1	0	0	0
nu=11'
ob=52.893
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.893	1	#p11*1.5		

[RMS 1]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7871

[RMS 430]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5554

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8357

[POZYCJA]
id=727
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-09	0-12II	1118-09		1
mpn=1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm antypoślizgowe, układane na klej m. kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=35.262
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.262	1	5,77*6,40-0,25*2,38-1,05*1,02		

[RMS 1]
nz=1.0664	0	1.0664
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6034

[RMS 431]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=35.9672

[RMS 572]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=183.3624

[RMS 316]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1048

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1108

[RMS 581]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9521

[POZYCJA]
id=729
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-04	0-12II	1120-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=30.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.4	1	#p15		

[RMS 1]
nz=0.0454	0	0.0454
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3802

[RMS 572]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=21.888

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0426

[RMS 581]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=730
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-05	0-12II	1120-05		1
mpn=1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.4	1	5.77*2+6.40*2+2*2.38+2*1.05-0,8		

[RMS 1]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1661

[RMS 431]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=4.788

[RMS 572]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=21.888

[RMS 316]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.648

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1642

[RMS 581]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1216

[POZYCJA]
id=733
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	0.8*2.0*2.5		

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 463]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 464]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 173]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.324

[RMS 555]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.348

[RMS 466]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.152

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=757
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-55	4-01	1212-55		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 555]
nz=0.02	0	0.01+0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 466]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 464]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=735
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=66.462
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66.462	1	#p21+#p22		

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3139

[RMS 312]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9386

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=736
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=35.262
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.262	1	#p21		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1157

[RMS 546]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.405

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[POZYCJA]
id=738
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=31.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.2	1	#p22		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.496

[RMS 546]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.864

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[POZYCJA]
id=737
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=35.262
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.262	1	#p13		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1962

[RMS 13]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5081

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=756
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=31.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.2	1	(5.77*2+6.40*2+2*2.38+2*1.05)*1,0		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7128

[RMS 13]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9232

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓŁMAT starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=48.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.64	1	(5.77*2+6.40*2+2*2.38+2*1.05-0,8)*1,6		

[RMS 1]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6819

[RMS 461]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7552

[RMS 555]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1344

[RMS 16]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0915

[RMS 173]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8154

[RMS 460]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=12.695

[RMS 18]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 464]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4691

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=741
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=16.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.4	1	2,6*2*2+3,0*2		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.608

[RMS 173]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2132

[RMS 555]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2296

[RMS 466]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0984

[RMS 464]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=759
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-34	4-01	1212-34		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 100 do 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	3*2+8+0.5		

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[RMS 555]
nz=0.101	0	0.052+0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4645

[RMS 466]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3335

[RMS 464]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=760
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-37	4-01	1212-37		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 200 do 300 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2		

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 555]
nz=0.15	0	0.077+0.073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 466]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 464]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=761
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-23	4-01	1212-23		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.4	1	4*1,1		

[RMS 1]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0
il=10.868

[RMS 555]
nz=0.344	0	0.181+0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5136

[RMS 466]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3432

[RMS 464]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.928

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.64	1	0.6*2.2*2		

[RMS 1]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4816

[RMS 555]
nz=0.154	0	0.077+0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4066

[RMS 466]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0898

[RMS 464]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4784

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=743
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1110-04	9	1110-04		1
mpn=1211
na=Malowanie znaków, liter i cyfr - napis "VI" - wg szablonu jak na drzwiach pozostałych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.226

[RMS 173]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 3]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=758
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Montaz drzwiczek rewizyjnych 40*40cm - stalowe, zamykane na kluczyk
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=745
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja wykładziny pcw samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.106
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.106	1	#p2*0.003	pcw	

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1473

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.106

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1039

[POZYCJA]
id=778
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	#p3*0.08	okna	

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2224

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1568

[ELEMENT 1]
na=Malowanie 56 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 28 sanitariatów
wa=0
kn=0	0	0
id=193
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=771
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-07	2-02	2003-07		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=283.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=283.92	1	1.95*2.60*56		

[RMS 1]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=437.2368

[RMS 436]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=292.4376

[RMS 437]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=215.7792

[RMS 438]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=582.036

[RMS 562]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1152.7152

[RMS 440]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3940.8096

[RMS 441]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=278.2416

[RMS 443]
nz=1.813	0	1.813
np=1
wa=0
wb=0
il=514.747

[RMS 444]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1817

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8204

[RMS 581]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2588

[POZYCJA]
id=772
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0817-02	2-02	0817-02		1
mpn=_1211
na=Osiatkowanie pasów (na połączeniach)
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=29.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.12	1	2.60*0.20*56		

[RMS 1]
nz=0.9712	0	0.9712
np=1
wa=0
wb=0
il=28.2813

[RMS 445]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2097

[RMS 446]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8176

[RMS 447]
nz=0.00035	0	0.00035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3174

[RMS 581]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0699

[POZYCJA]
id=194
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3213.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3213.112	1	(#p43+#p44+#p42)-#p33		

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=305.2456

[RMS 312]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=963.9336

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=291
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 424]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 425]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 426]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0756

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=292
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-05	4-01	0706-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=13.72

[RMS 424]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0364

[RMS 425]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 426]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1876

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 153]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-05	2-02	2011-05		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym  - w miejscach po wkutych przewodach elektrycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=50.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.4	1	56*6*0,15		

[RMS 1]
nz=0.437	0	0.437
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0248

[RMS 578]
nz=0.00354	0	0.00354
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1784

[RMS 579]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1159

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 118]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 580]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 581]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1714

[POZYCJA]
id=339
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-08	2-02	2011-08		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=50.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.4	1	#p38		

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=8.568

[RMS 578]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1099

[RMS 444]
nz=0.00142	0	0.00142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0716

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 118]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1008

[RMS 152]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8064

[RMS 581]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1058

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2546.401
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2546.401	1	#p43+#p42		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=203.7121

[RMS 546]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=560.2082

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5093

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7639

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1001.031
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1001.031	1	#p38+#p44		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=60.0619

[RMS 546]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=210.2165

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2002

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3003

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wewnętrznych ścian- pokoje kolor jasny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1843.464
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1843.464	1	[(4.25+2.92)*2*2.60-(2.10*1.45)-(0.70*2.60)+(2.10+1.45*2)*0.10]*56		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=219.3722

[RMS 344]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=527.2307

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=702.937
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	przedpokój
wo=457.464	1	[(1.05+2.24+0.60)*2*1.05]*56		
ko=	sanitariaty
wo=245.473	1	[(2.37+1.13*2)*1.05+(2.37*0.62)+(0.98+1.05)*2*0.60]*28		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=83.6495

[RMS 13]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=201.04

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=950.631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	pokoje
wo=846.832	1	[(4.25*2.92)+(0.60*0.60)+(1.05*2.24)]*56		
ko=	sanitariaty
wo=103.799	1	[(2.37*1.13)+(0.98*1.05)]*28		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=113.1251

[RMS 13]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=283.288

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=202
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-02	4-01	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi półmat starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - 70% powierzchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=377.261
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	przedpokój
wo=404.488	0	[(1.05+2.24+0.60)*2-(0.70+0.60+0.80+1.02)]*1.55*56		
ko=	sanitariaty
wo=134.456	0	[(2.37+1.13*2)-0.60*2]*1.40*28		
scn=538.944	0			
wo=377.261	1	#p45A*70%		

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=144.8682

[RMS 14]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=67.907

[RMS 173]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=41.876

[RMS 16]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=22.6357

[RMS 173]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=56.2119

[RMS 18]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-05	4-01	1206-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi półmat starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - 30% ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=161.683
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=161.683	1	#p45A*30%		

[RMS 1]
nz=0.635	0	0.635
np=1
wa=0
wb=0
il=102.6687

[RMS 14]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=29.1029

[RMS 173]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7431

[RMS 16]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9524

[RMS 555]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=16.0066

[RMS 460]
nz=0.517	0	0.517
np=1
wa=0
wb=0
il=83.5901

[RMS 18]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 464]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=78.0929

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=65.856
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65.856	1	[(0.60*0.14*2)*7]*56		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=74.4173

[RMS 173]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3931

[RMS 555]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0516

[RMS 466]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2026

[RMS 464]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=36.8794

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=425.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=425.6	1	[(2.60*2+0.80*2+0.40*2)]*56		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=93.632

[RMS 173]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5328

[RMS 555]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9584

[RMS 466]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5536

[RMS 464]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=85.12

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=575
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-03	4-01	1211-03		1
mpn=1211
na=Opalanie farby olejnej z ościeżnic drewnianych i naświetli - przyjęto 50%
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=66.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66.36	1	((0.7*2.0*0.5+0.6*2.0*0.5+0.6*0.6*2.0)*56+0.7*2.0*0.5*28)*50%		

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8252

[RMS 464]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8344

[RMS 466]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=33.18

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=775
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-01	4-01	1211-01		1
mpn=1211
na=Opalanie farby olejnej z naświetli szklonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	56*50%<szt wg zapisu pod tab. 1211>		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=0.55		0.55
ws=0.55		0.55

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=12.474

[RMS 464]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=8.316

[RMS 466]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=210
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (z demontażem i montażem okuć)
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=726.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=726.32	1	[(0.70+0.60)*2.00*2.5+(0.60*0.60)*2.00]*56+(0.70*2.00)*2.5*28+0.8*2.0*2.5*56		

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=450.3184

[RMS 463]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=54.474

[RMS 464]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=355.8968

[RMS 555]
nz=0.168	0	0.087+0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=122.0218

[RMS 466]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=27.6002

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=776
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-04	4-01	1209-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=56
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56<naświetla oszklone>		

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=32.48

[RMS 463]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 464]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=17.92

[RMS 555]
nz=0.069	0	0.036+0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=3.864

[RMS 466]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=581
pd=						1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie szyb w naświetlach ze starej farby - stare ślady powstałe podczas malowania ram
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=36.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.96	1	0.6*0.7*2*(56-12)		

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.392

[RMS 464]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 466]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=578
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1111-01	4-01	1111-01		1
mpn=1211
na=Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=9.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.36	1	[(0.70*0.60)+(0.60*0.60)]*12		

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4632

[POZYCJA]
id=579
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1101-02 z.sz. 5.3. 9911-01  z.sz. 5.3. 9911-02  z.sz. 5.3. 9911-06 	4-01	1101-02	 z.sz. 5.3. 9911-01  z.sz. 5.3. 9911-02  z.sz. 5.3. 9911-06 	1
mpn=16:0:0939,1017:0:0940,1019:2:0944,101211
na=Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych szkłem płaskim ciągnionym grub. 4 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia ponad 5 do 10 m2 w jednym budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=9.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.36	1	[(0,70*0,60)+(0,60*0,60)]*12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.725		1.15*1.2*1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8231

[RMS 23]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3256

[RMS 24]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=577
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06	4-01	1209-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki okiennej (z demontażem i montażem okuć)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=170.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170.52	1	<okna>2.1*1.45*56		

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=143.2368

[RMS 463]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6647

[RMS 464]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=73.3236

[RMS 465]
nz=0.183	0	0.089+0.094
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2052

[RMS 466]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1618

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=212
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie i montaż szafek łazienkowych z płyty meblowej do pomieszczen wilgotnych gr.18mm, krawędzie taśma gr. 2 mm, kolor bialy, zgodnie z rysunkiem ( Przed wyceną konieczna wizja na obiekcie w celu szczegółowych uzgodnień) Patrz rysunek nr 1
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=28
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-04	4-01	0428-04		1
mpn=1211
na=Demontaż karniszy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=162.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=162.4	1	#p59		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.992

[POZYCJA]
id=214
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 0904-04	2-05	0904-04		1
mpn=_1211
na=Montaż karniszy podwójnych z rur stalowych fi 19 lub 20 mm, kolor "stal nierdzewna" na wspornikach montowanych do ściany wraz z końcówkami i kólkami z żabkami (60szt.)
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=162.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=162.4	1	2,90*56		

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=175.392

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=162.4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9744

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podłoża i demontażem listew cokołowych - wsp. do R=1,2
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=910.918
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=910.918	1	[(4,25*2,92)+(2,24*1,65)+(0,08*1,13)+(0,10*0,70)]*56		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=196.7583

[POZYCJA]
id=704
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-01	4-01	0804-01		1
mpn=1211
na=Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=28
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=27.72

[RMS 424]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0924

[RMS 426]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-02	4-01	0804-02		1
mpn=1211
na=Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=28
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=38.64

[RMS 424]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1848

[RMS 426]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.448

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=582
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1019.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1019.11	1	#p66		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=61.1466

[RMS 546]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=214.0131

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2038

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3057

[POZYCJA]
id=583
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=910.918
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=910.918	1	#p60		

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=148.4796

[RMS 207]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2914.9376

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1862

[RMS 581]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5486

[POZYCJA]
id=584
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-02	2-02	1105-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=910.918
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=910.918	1	#p64		

[RMS 1]
nz=0.0998	0	0.0998
np=1
wa=0
wb=0
il=90.9096

[RMS 207]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1165.975

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2753

[RMS 581]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9109

[POZYCJA]
id=585
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładziny z PCW, rulonowej, homogenicznej gr. minimum 2 mm, ciężar poniżej 3kg/m2, gwarancja 10lat, zgrzewanej, klasa 43, z wywinięciem na ściany o wys. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1019.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108.192	1	(2.92*2+4.25*2+2,24*2+1,65*2-0,7*2-0,6-0,8)*0.1*56		
wo=910.918	1	[(4.25*2.92)+(2.24*1.65)+(0.08*1.13)+(0.10*0.70)]*56		

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=437.1982

[RMS 154]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1110.8299

[RMS 130]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=611.466

[RMS 39]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=101.911

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4841

[RMS 581]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3631

[POZYCJA]
id=586
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1019.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1019.11	1	#p66		

[RMS 1]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=128.4079

[RMS 41]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5733

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=587
pd=						0
na=Nałożenie powloki polimerowej wg przyjętego systemu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1019.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1019.11	1	#p66		

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1019.11

[POZYCJA]
id=325
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0312-02	BC-02	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wymiana silikonu przy umywalkach - wsp. do R=2
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28*1,0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 54]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 581]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=632
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-15	4-01	0353-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru drobnych elementów typu kołki, haczyki - wsp. do R=0,3
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=112
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	56*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3		0.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.384

[POZYCJA]
id=215
pd=						0
na=Wniesienie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie czujek p.poż.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=112
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	2*56		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0.521
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.521	1	(#p36*0,1+#p37*0,25)*0,02+#p58*0,02*0,1		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7242

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.521

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5106

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja szkła samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=0.037
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.037	1	[(0,70*0,60)+(0,60*0,60)]*12*0,004		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0514

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0363

[POZYCJA]
id=702
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2.733
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.733	1	#p60*0,003		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7989

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.733

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6783

[POZYCJA]
id=703
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja szafek samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1.389
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.389	1	(0,4*0,15*0,8+0,8*0,1*0,02)*28		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9307

[RMS 550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.389

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3612

[POZYCJA]
id=637
pd=						0
na=Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=84
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	56+28		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[POZYCJA]
id=767
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0312-02	BC-02	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego na zewnatrz - uszczelnienie przy obróbce blacharskiej - wsp. do R=2
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	56*2,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=39.2

[RMS 54]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 581]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=769
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0312-02	BC-02	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego - połaczenie oscieznicy z wykładziną PCW - wsp. do R=2
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	56*0,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 54]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 581]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=774
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1110-04	9	1110-04		1
mpn=1211
na=Malowanie znaków, liter i cyfr wg szablonu jak na drzwiach pozostałych
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=168
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	56*3		

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=18.984

[RMS 173]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 3]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Malowanie 6 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 3 sanitariatów
wa=0
kn=0	0	0
id=591
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - założono 25% powierzchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=374.682
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=374.682	1	(#p86+#p87+#p85)		

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5948

[RMS 312]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=112.4046

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=593
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 424]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 425]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 426]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=594
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-05	4-01	0706-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 424]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 425]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 426]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0402

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 153]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=597
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=272.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=272.829	1	#p86+#p85		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=21.8263

[RMS 546]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=60.0224

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0546

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0818

[POZYCJA]
id=598
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=101.853
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101.853	1	0+#p87		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1112

[RMS 546]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3891

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[RMS 586]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0306

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- pokoje kolor jasny
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=197.514
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=197.514	1	[(4.25+2.92)*2*2.60-(2.10*1.45)-(0.70*2.60)+(2.10+1.45*2)*0.10]*6		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5042

[RMS 13]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=56.489

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=600
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=75.315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	przedpokój
wo=49.014	1	[(1.05+2.24+0.60)*2*1.05]*6		
ko=	sanitariaty
wo=26.301	1	[(2.37+1.13*2)*1.05+(2.37*0.62)+(0.98+1.05)*2*0.60]*3		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9625

[RMS 13]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5401

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=601
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=101.853
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	pokoje
wo=90.732	1	[(4.25*2.92)+(0.60*0.60)+(1.05*2.24)]*6		
ko=	sanitariaty
wo=11.121	1	[(2.37*1.13)+(0.98*1.05)]*3		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1205

[RMS 13]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=30.3522

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=602
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-02	4-01	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓŁMAT starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - 80% powierzchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=46.195
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	przedpokój
wo=43.338	0	[(1.05+2.24+0.60)*2-(0.70+0.60+0.80+1.02)]*1.55*6		
ko=	sanitariaty
wo=14.406	0	[(2.37+1.13*2)-0.60*2]*1.40*3		
scn=57.744	0			
wo=46.195	1	#p88A*80%		

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7389

[RMS 14]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3151

[RMS 173]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1276

[RMS 16]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7717

[RMS 555]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8831

[RMS 18]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=603
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-05	4-01	1206-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓLMAT starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - 20% ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=11.549
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.549	1	#p88A*20%		

[RMS 1]
nz=0.635	0	0.635
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3336

[RMS 14]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0788

[RMS 173]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9817

[RMS 16]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4966

[RMS 555]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1434

[RMS 460]
nz=0.517	0	0.517
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9708

[RMS 18]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 464]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5782

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=604
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=7.056
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.056	1	[(0.60*0.14*2)*7]*6		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9733

[RMS 173]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2207

[RMS 555]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2912

[RMS 466]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5574

[RMS 464]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9514

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=605
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=45.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	[(2.60*2+0.80*2+0.40*2)]*6		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.032

[RMS 173]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5928

[RMS 555]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6384

[RMS 466]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2736

[RMS 464]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.12

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=606
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-03	4-01	1211-03		1
mpn=1211
na=Opalanie farby olejnej z ościeżnic drewnianych i naświetli - przyjęto 50%
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=7.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.74	1	((0.7*2.0*0.5+0.6*2.0*0.5+0.6*0.6*2.0+0.7*0.6*0.5)*6+0.7*2.0*0.5*3)*50%		

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4118

[RMS 464]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1796

[RMS 466]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=607
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (z demontażem i montażem okuć)
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=77.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.82	1	[(0.70+0.60)*2.00*2.5+(0.60*0.60)*2.00+0,8*2,0*2,5]*6+(0.70*2.00)*2.5*3		

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=48.2484

[RMS 463]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8365

[RMS 464]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=38.1318

[RMS 555]
nz=0.168	0	0.087+0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0738

[RMS 466]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9572

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=780
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-01	4-01	1211-01		1
mpn=1211
na=Opalanie farby olejnej z naświetli szklonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	6*50%<szt wg zapisu pod tab. 1211>		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=0.55		0.55
ws=0.55		0.55

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3365

[RMS 464]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.891

[RMS 466]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.495

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=781
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-04	4-01	1209-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 (z demontażem i montażem okuć)
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6<naświetla oszklone>		

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 463]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 464]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 555]
nz=0.069	0	0.036+0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.414

[RMS 466]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=706
pd=						1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie szyb w naświetlach ze starej farby - ślady powstałe podczas malowania ram
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	0.6*0.7*2*3		

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 464]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 466]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=609
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1111-01	4-01	1111-01		1
mpn=1211
na=Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.34	1	[(0.70*0.60)+(0.60*0.60)]*3		

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8658

[POZYCJA]
id=610
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1101-02 z.sz. 5.3. 9911-01  z.sz. 5.3. 9911-02  z.sz. 5.3. 9911-06 	4-01	1101-02	 z.sz. 5.3. 9911-01  z.sz. 5.3. 9911-02  z.sz. 5.3. 9911-06 	1
mpn=16:0:0939,1017:0:0940,1019:2:0944,101211
na=Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych szkłem płaskim ciągnionym grub. 4 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia ponad 5 do 10 m2 w jednym budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.34	1	[(0.70*0.60)+(0.60*0.60)]*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.725		1.15*1.2*1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9558

[RMS 23]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8314

[RMS 24]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.755

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=611
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja szkła samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=0.009
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.009	1	[(0.70*0.60)+(0.60*0.60)]*3*0.004		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[POZYCJA]
id=615
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-16	4-01	1209-16		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Oczyszczenie z farby karniszy, listew przypodłogowych
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=47.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.4	1	2.9*6+5,0*6		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.792

[RMS 466]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.237

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=628
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0817-05	4-01	0817-05		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie listew przyściennych z PCW (profile) w pokojach i przedpokojach
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 347]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 174]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=629
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0817-05	4-01	0817-05		1
mpn=1211
na=Przyklejanie luźnych listew przyściennych z tworzyw sztucznych w pokojach i przedpokojach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 174]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=631
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-15	4-01	0353-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru drobnych elementów typu kołki, haczyki - wsp. do R=0,3
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3		0.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[POZYCJA]
id=625
pd=						0
na=Wniesienie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie czujek p.poż.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=12
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*6		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=633
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=101.853
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101.853	1	#p87		

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8056

[RMS 48]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=36.3615

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=634
pd=						0
na=Prace porządkowe po malowaniu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=9
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	6+3		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=782
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=0.042
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.042	1	(6*0.1+6*0.25)*0.02		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0584

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 27]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0412

[ELEMENT 1]
na=Czyszczenie wykładzin na korytarzach - 3 kondygnacje
wa=0
kn=0	0	0
id=387
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=390
pd=						0
na=Zmycie starego polimeru, oczyszczenie wykładzin
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=267.608
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=267.608	1	2*[51*2,23+1,8*1,0+3,90*1,1+28*0,85*0,12+<cokoły>0,10*2*(33+18+2,32*2)]		

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=267.608

[POZYCJA]
id=388
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 1314-11	19-01	1314-11		1
mpn=1211
na=Czyszczenie wykładziny PCW - dokładne umycie, doczyszczenie zanieczyszczeń
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=133.804
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133.804	1	1*[51*2,23+1,8*1,0+3,90*1,1+28*0,85*0,12+<cokoły>0,10*2*(33+18+2,32*2)]		

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3804

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=389
pd=						0
na=Likwidacja zarysowań i naniesienie powłoki polimerowej na wykładzinę - wg przyjetego systemu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=401.412
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=401.412	1	3*[51*2,23+1,8*1,0+3,90*1,1+28*0,85*0,12+<cokoły>0,10*2*(33+18+2,32*2)]		

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=401.412

[ELEMENT 1]
na=Czyszczenie płytek w holu wejściowym
wa=0
kn=0	0	0
id=134
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=133
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 1314-11	19-01	1314-11		1
mpn=1211
na=Czyszczenie płytek gresowych podłogowych antypoślizgowych mechanicznie i chemicznie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=46.651
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	podłogi
wo=36.329	1	(3,04*1,73)+(5,61*4,95)+(2,00*1,65)		
ko=	stopnie
wo=6.732	1	(0,30*5,61)*4		
ko=	podstopnie
wo=3.59	1	(0,16*5,61)*4		

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=37.3208

[RMS 3]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Remont klatki schodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=804
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=908
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08 z.sz.2.3. 	4-01	1204-08	 z.sz.2.3. 	1
mpn=38:0:0963,101211
na=Przygotowanie powierzchni tynku typu "baranek" pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=781.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=781.41	1	#p113a+#p114d		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=85.369

[RMS 578]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2344

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=805
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=29.381
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=587.61	0	<ściany>33.5*(2*2.85+2*6.60)-11*2.3*1.8		
scn=587.61	0			
wo=29.381	1	#p113A*5%		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6957

[POZYCJA]
id=806
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=9.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.81	0	<sufity>2.85*6.6		
scn=18.81	1			
wo=99.75	0	<podesty i spoczniki>25*2.85*1.4		
scn=99.75	1			
wo=75.24	0	<biegi>24*2.85*1.1		
scn=75.24	1			
scn=193.8	0			
wo=9.69	1	#p114D*5%		

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2326

[POZYCJA]
id=807
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - naprawy po robotach elektrycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=29.381
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.381	1	#p113		

[RMS 1]
nz=0.5729	0	0.5729
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8324

[RMS 469]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0793

[RMS 470]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6052

[RMS 471]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0617

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1106

[POZYCJA]
id=808
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - naprawy po robotach elektrycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=9.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.69	1	#p114		

[RMS 1]
nz=0.7091	0	0.7091
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8712

[RMS 469]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0262

[RMS 470]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1676

[RMS 471]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0388

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3643

[POZYCJA]
id=810
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0921-08	4-01	0921-08		1
mpn=1211
na=Naprawa mocowania ościeżnic drzwiowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=811
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=203.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=203.49	1	#p116+#p120		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2094

[RMS 478]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=42.7329

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0407

[RMS 581]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.061

[POZYCJA]
id=812
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=616.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=616.991	1	#p115+#p121		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=49.3593

[RMS 478]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=135.738

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1234

[RMS 581]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1851

[POZYCJA]
id=817
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01 z.sz.2.3. 	4-01	1204-01	 z.sz.2.3. 	1
mpn=38:0:0963,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=193.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=193.8	1	#p114D		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=28.3045

[RMS 480]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=57.7524

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=818
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02 z.sz.2.3. 	4-01	1204-02	 z.sz.2.3. 	1
mpn=38:0:0963,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=587.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=587.61	1	#p113A	*	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=85.8204

[RMS 480]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=168.0565

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=819
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=193.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=193.8	1	#p114a+#p114b+#p114c	*	

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0466

[RMS 482]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=69.1866

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=840
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06	4-01	1209-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 (z demontażem i montażem okuć)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=29.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.04	1	1.5*11*2.2*0.80		

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3936

[RMS 463]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4974

[RMS 464]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4872

[RMS 465]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5846

[RMS 465]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7298

[RMS 466]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2197

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=842
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1207-02 z.sz.2.3. 	4-01	1207-02	 z.sz.2.3. 	1
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopnic i policzków biegów schodowych, cokołów1310 - klatki schodowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=578.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=578.4	1	24*9*1.1+24*2.85*2+(2.85*2+2*1.4)*24		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=111.7469

[RMS 460]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1464

[RMS 461]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=26.6064

[RMS 464]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6168

[RMS 555]
nz=0.066	0	0.04+0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=38.1744

[RMS 466]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=8.676

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=843
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=155.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=155.1	1	1.1*3.0*47		

[RMS 1]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=145.794

[RMS 555]
nz=0.154	0	0.077+0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8854

[RMS 466]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2734

[RMS 464]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=86.856

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=822
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-34	4-01	1212-34		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 100 do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2.0*2	*	

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 555]
nz=0.101	0	0.052+0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.404

[RMS 466]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.092

[RMS 464]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=904
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-04	4-01	0804-04		1
mpn=1211
na=Naprawa cokolika cementowego wysokości do 10 cm długości do 1.0 m z zatarciem na gładko
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=10
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 582]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 583]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-05	4-01	0803-05		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 582]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 583]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=833
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-14	4-01	0108-14		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km wraz z opłatą za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=0.977
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.977	1	(#p113*0.025+#p114*0.025+0*0.15*0.025)		

[RMS 1]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2862

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.977

[RMS 27]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1822

[POZYCJA]
id=834
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=0.977
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.977	1	#p129		

[RMS 27]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5471

[POZYCJA]
id=844
pd=						0
na=Demontaż i montaż znaków ewakuacyjnych
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 562]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[ELEMENT 1]
na=Remont podestów
wa=0
kn=0	0	0
id=895
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=906
pd=						0
na=Renowacja nawierzchni z lastryko  - korytarze przy windach1310Zakres robót:1310- szlifowanie zniszczonej warstwy segmentami diamentowymi1310- uzupelnienie ubytków1310- honingowanie1310- utwardzenie powierzchni1310- polerowanie mechaniczne1310- impregnacja oraz ostateczne wybłyszczenie
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=313.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=313.82	1	(2.84*8.78+2.84*2.27)*10		

[RMS 559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=313.82

[ELEMENT 1]
na=Naprawa stopnia wejściowego do budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=872
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=875
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-05 uwaga p.tab.	4-01	0812-05	 uwaga p.tab.	1
mpn=33:0:0926,57,101211
na=Rozebranie posadzek z płytek chodnikowych na zaprawie i kleju bez odzysku płytek
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=18.114
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.114	1	2,22*5,95+3,0*0,88+(5,95*2+2,22*2-3,0+0,88*2)*0,15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=6.666

[POZYCJA]
id=885
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=18.405
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.405	1	#p135+#p136*0,15		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1043

[RMS 546]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8651

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0037

[RMS 581]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[POZYCJA]
id=887
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-05	202	2806-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Posadzki z płyt betonowych 35x35x5 cm ze strukturą jak istniejące na zaprawie klejowej o grub.warstwy 10 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płytki mają tworzyć kapinos)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=16.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.14	1	2,25*6,0+3,0*0,88		

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5994

[RMS 570]
nz=8.09	0	8.09
np=1
wa=0
wb=0
il=130.5726

[RMS 572]
nz=15.92	0	7.96*2
np=1
wa=0
wb=0
il=256.9488

[RMS 571]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1614

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4842

[RMS 581]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6456

[POZYCJA]
id=901
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-03	202	2809-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej na podstopniu, "schowane" pod płytką chodnikową spocznika
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=15.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.1	1	(5,95*2+2,22*2+0,88*2-3,0)		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=6.342

[RMS 509]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3405

[RMS 572]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=9.815

[RMS 511]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.208

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0604

[RMS 581]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0906

[POZYCJA]
id=902
pd=						0
na=Demontaz starej i montaż nowej wycieraczki 50x70cm, wpuszczanej, z odprowadzeniem wody (jak istniejąca)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=880
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-14	4-01	0108-14		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km wraz z opłatą za składowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2.264
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.087	1	#p133*0,06		
wo=1.177	1	(2,22*5,95+3,0*0,88)*0,07+(5,95*2+2,22*2+0,88*2-3,0)*0,15*0,03		

[RMS 1]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2978

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.264

[RMS 27]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7394

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=2.264
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2.264	1	#p138		

[RMS 27]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2678

[ELEMENT 1]
na=Naprawa pochylni dla niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=847
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=848
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-03	4-01	0812-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana uszkodzonych płytek gresowych 30x30 cm na kleju na podjeździe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1.395
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.395	1	15*0.305*0.305		

[RMS 1]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7247

[RMS 497]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5763

[RMS 572]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7665

[RMS 499]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5022

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-05	4-01	0812-05		1
mpn=_1211
na=Zerwanie cokolika z listwą wykańczającą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=0.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	3,0*0,1		

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.276

[POZYCJA]
id=851
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-08	4-01	1202-08		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie mozaiki z murku podjazdu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0		

[RMS 1]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 501]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 502]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 426]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=849
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0725-01	4-01	0725-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=2.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	#p142+#p141		

[RMS 1]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.875

[RMS 424]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[RMS 425]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[RMS 426]
nz=0.0183	0	0.0183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0421

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.069

[RMS 153]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.069

[POZYCJA]
id=852
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=2.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.33	1	#p146*0,1+#p143		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1864

[RMS 546]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5126

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 581]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=903
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1.395
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.395	1	#p140		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0837

[RMS 546]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2929

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 581]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[POZYCJA]
id=853
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-01	202	2809-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES jak istniejące
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=0.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	#p141		

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 509]
nz=0.162	0	0.162
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0486

[RMS 572]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[RMS 511]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 581]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[POZYCJA]
id=857
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-05	202	2809-05		1
mpn=1211
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0		

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 512]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=858
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-02	AT-31	0505-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - uzupełnienie - warstwa pośrednia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p142		

[RMS 1]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2158

[RMS 513]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 581]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[POZYCJA]
id=859
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-04	AT-31	0505-04		1
mpn=1211
na=Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - uzupełnienie -wykonany ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p142		

[RMS 1]
nz=0.5343	0	0.5343
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0686

[RMS 515]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 516]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[RMS 581]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0172

[POZYCJA]
id=854
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów balustrady o śr.do 50 mm - farba z efektem "młotkowym"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	0.6*(14+11+11)		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.752

[RMS 555]
nz=0.027	0	0.014+0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5832

[RMS 466]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1296

[RMS 464]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=860
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie części murka przy podjeździe
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	1.0*0.2*0.5*2		

[RMS 1]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=2.762

[POZYCJA]
id=862
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0206-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05 	2-02	0206-01	 z.sz. r 03 5.7. 9907-05 	1
mpn=9:0:0911,10121,0:1,0911
na=Ściany betonowe proste grubości 20 cm - uzupełnienie murka - ręczne układanie betonu - murek na długości 1,0 należy wykonać w poziomie, ok. 20cm ponad poziomem chodnika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	1,0*0,7*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.66	0	3.66
np=1
wa=0
wb=0
il=7.686

[RMS 518]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2842

[RMS 519]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[RMS 520]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 521]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 522]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.322

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 152]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.742

[RMS 581]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=867
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0213-01	0-40	0213-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie wg systemu - pod płytkami i w gruncie - gruntowanie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	1,0*0,7*2*2+1,0*0,2*2+1,0		

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 536]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 533]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[POZYCJA]
id=868
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0213-03	0-40	0213-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Uszczelnienie  - wykonanie hydroizolacji wg systemu - pod płytkami i  gruncie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	#p153		

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[RMS 535]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[POZYCJA]
id=869
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0638-01	0-29	0638-01		1
mpn=1211
na=Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.1522	0	0.1522
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3044

[RMS 527]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 526]
nz=0.90625	0	0.90625
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8125

[RMS 525]
nz=0.0131	0	0.0131
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0262

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 581]
nz=0.00158	0	0.00158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[POZYCJA]
id=870
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż części balustrady (poręcz ze stali nierdewnej na słupkach stalowych malowanych) na czas naprawy murka, podcięcie 2 słupków w celu dopasowania do nowego poziomu murka, montaz marek, sprawdzenie stanu i sposobu montażu pozostałej balustrady, wymiana wadliwych kołków mocujących, przeszlifowanie uszkodzonych (szorstkich) miejsc na pochwycie, dospawanie pękniętych elementów, wykonanie zastrzałów przy pierwszych słupkach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=6	0	6.0
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=855
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-14	4-01	0108-14		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km wraz z opłatą za składowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=0.235
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.235	1	(#p141+#p140)*0.015+#p151+#p142*0.005		

[RMS 1]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5499

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 27]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2843

[POZYCJA]
id=856
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=0.235
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.235	1	#p157		

[RMS 27]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1316

[ELEMENT 1]
na=Utrzymanie czystości
wa=0
kn=0	0	0
id=893
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=894
pd=						0
na=Codzienne utrzymanie czystości w trakcie prac - Prace porządkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 556]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

