[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	0
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupów	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY   w  SZCZECINIE   
afn=70-311 Szczecin al .Piastów 17
nb=Remont budynku DS. - 5 w zakresie instalacji elektrycznych 
ab=Szczecin al. Piastów 24
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=SZCZECIN AL. PIASTÓW 17
br=elektryczna
dt=29 marzec 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Koszty zakupów	Kz
wa=0	1	0	
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 263]
ty=S
na=betoniarka	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	4.91
il=0.216
pr=	0	0	0	43200
wcn=0	0

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=blokada parkingowa ocynkowana, malowana proszkowo ( kolor do uzgodnienia) zamykana na kłódkę	0
id=2_23015	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	500
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 273]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=cegły budowlane pełne	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=178.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100
wcn=0	0

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700322	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	452.26
il=0.6568
wcn=0	0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=cement portlandzki CEM 1	0
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	430.91
il=0.3056
pr=	0	0	0	1700399
wcn=0	0

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=cement portlandzki CEMI	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399
wcn=0	0

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=cement portlandzki CEMI	0
id=1700301	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	401.22
il=0.0297
pr=	0	0	0	1700399
wcn=0	0

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	364.66
il=0.5526
wcn=0	0

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	422.63
il=0.256
wcn=0	0

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Dybel rozprężny SD 16/25 (fi 16 x 115 mm)	0
id=899071611	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	25.42
il=40
pr=ELK	25.42	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=folia	0
id=7951008	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	60
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst	0
id=7530305	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	9.77
il=114.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 NT-230H	0
id=7530232	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	14.34
il=31.62
wcn=0	0

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Gniazdo komputerowe nt 2xRJ-45 kat. 5-6	0
id=7538004	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	28.01
il=30.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Gniazdo nt RTV	0
id=7536001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	25.2
il=30.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V	0
id=7530504	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	10.31
il=18.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=kamera wewnętrzna, Przetwornik obrazu: matryca CMOS 1/2.9" SONY1310Tryb pracy: AHD 1080p, analog 960H1310Czułość: 0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały1310Stosunek sygnału do szumu: > 52 dB (wyłączona ARW)1310Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna1310Wydłużona migawka (DSS): do 30x1310Szeroki zakres dynamiki (WDR): tak1310Cyfrowa redukcja szumu (DNR): tak 2D, 3D1310Funkcja Defog (F-DNR): tak1310Obiektyw: ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.21310Poziomy kąt widzenia obiektywu: 106° ~ 55° (AHD), 99° ~ 52° (analog 960H)1310Dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni automatyczny/manualny1310Regulacja poziomu przełączania: tak1310Czujnik światła widzialnego: tak1310Menu ekranowe: języki: polski, angielski1310Strefy prywatności: 41310Detekcja ruchu: tak1310Obróbka obrazu: obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane1310Oświetlacz IR: LED 2 szt.1310Zasięg oświetlacza: 30 m1310Kąt świecenia oświetlacza: 100°1310Wyjście wideo: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm1310Parametry instalacyjne1310Obudowa: wandaloodporna aluminiowa, biała/kość słoniowa1310Zasilanie: 12 VDC	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	650
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999
wcn=0	0

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=kamera zewnętrzna Przetwornik obrazu: matryca CMOS 1/3”1310> Tryb pracy: AHD 720p, analog 960H1310> Liczba efektywnych pikseli: 1280 x 10241310> Rozdzielczość pozioma: 720p1310> Czułość: 0.25 lx/F1.4 - tryb kolorowy,0.005 lx/F1.4 - tryb czarno-biały, 1310> 0.0001 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS), 0.00005 lx/F1.4 - tryb czarno-biały 1310> (DSS), 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały1310> Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1310> 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)1310> Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)1310> Szeroki zakres dynamiki (WDR)1310> Cyfrowa redukcja szumu (DNR)1310> Funkcja Defog (F-DNR)1310> Typ obiektywu: ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.41310> Poziomy kąt widzenia obiektywu: 92° ~ 32° (AHD), 87° ~ 30° (analog 960H)1310> Dzień/noc1310> Rodzaj przełączania: mechaniczny filtr podczerwieni1310> Tryb przełączania: automatyczny, manualny1310> Menu ekranowe języki: polski, angielski, rosyjski1310> Strefy prywatności: 41310> Detekcja ruchu1310> Obróbka obrazu: obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane1310> Zdalne sterowanie: opcjonalny pilot UTC1310> Oświetlacz IR1310> Liczba LED: 81310> Zasięg: 30 m1310> Kąt świecenia: 120°1310> Wyjście wideo: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm1310> Obudowa aluminiowa, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie1310> Zasilanie: 12 VDC1310> Temperatura pracy: -30°C ~ 40°C1310> Klasa szczelności: IP 66	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	650
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999
wcn=0	0

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Kanał instalacyjny 130x60mm	0
id=7581853	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	27.95
il=83.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm	0
id=8990412	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0.16
il=540
wcn=0	0

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	33.27
il=1.025
wcn=0	0

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510310	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	7.3
il=36.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Łącznik świeczn. n/t-p/t 250V/10Ast.p IP41	0
id=7510610	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	11.09
il=18.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 220]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=oprawy żarowe do zawieszania ( klosz metalowy, oprawka metalowa lub ceramiczna )	0
id=7304099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	96.31
il=56
pr=	0	0	0	7304099
wcn=0	0

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=piasek do betonów	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	20.27
il=1.76
pr=	0	0	0	1601899
wcn=0	0

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	41.13
il=0.1546
pr=	0	0	0	1602000
wcn=0	0

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	41.25
il=3.777
wcn=0	0

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	20.27
il=0.065
wcn=0	0

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=Piła do cięcia płytek	0
id=75251	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	4.76
il=0.025
wcn=0	0

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Plafoniera S-003/250.2 do żar.60W z/klosz.	0
id=7304271	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	26.71
il=56
wcn=0	0

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=plafoniera z czujnikiem ruchu	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	125
il=48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7301999
wcn=0	0

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	2.26
il=609.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	3.4
il=52
wcn=0	0

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	0
id=AT285	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	25
il=8.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300
wcn=0	0

[RMS ZEST 239]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.'	0
id=AT285	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	25
il=0.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300
wcn=0	0

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe''	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0.49
il=30.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	12.5
il=1139.4077
wcn=0	0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	12.5
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	58.94
il=10.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=tablice rozdzielcze S-8	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	35
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=Ubijak wibracyjny 66-78 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	10.36
il=0.053
wcn=0	0

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=wapno gaszone	0
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	422.63
il=0.0166
pr=	0	0	0	1720399
wcn=0	0

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.073
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000
wcn=0	0

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	4.34
il=0.0125
wcn=0	0

[RMS ZEST 264]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	7.87
il=1.0128
pr=	0	0	0	34312
wcn=0	0

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	15.71
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 250V/60W	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	1.52
il=58.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 250V/60W'	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	1.72
il=49.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 60W,250V	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	1.31
il=56
wcn=0	0

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 56 POKOI I 28 SANITARIATÓW)
wa=0
kn=0	0	0
id=508
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=520
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-01	9	0501-01		1
mpn=1211
na=Wymiana opraw oświetleniowych żarowych ( do zawieszania)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=56
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						0		0

[RMS 61]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=33.04

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=58.24

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=654
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-05	9	0501-05		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych żarowych (plafoniery w przedpokojach)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=56
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						0		0

[RMS 61]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[POZYCJA]
id=653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Plafoniera z kloszem mlecznym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=56
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=26.32

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=640
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0302-05	9	0302-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=175
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						0		0

[RMS 61]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=19.775

[POZYCJA]
id=521
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-06	9	0309-06		1
mpn=1211
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW klejonych do podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[RMS 61]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0
il=10.55

[POZYCJA]
id=522
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0305-05	9	0305-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[RMS 61]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[POZYCJA]
id=509
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=336
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	#p1*6						0		0

[RMS 61]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=34.272

[POZYCJA]
id=510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=336
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	#p7						0		0

[RMS 61]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2848

[RMS 227]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=349.44

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=512
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=336
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	#p7						0		0

[RMS 61]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=17.64

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.36	1	#p7/100						0		0

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5408

[RMS 183]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6418

[RMS 184]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.696

[RMS 166]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5376

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=665
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-05	4-03	0306-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle ( uszkodzonych n/t)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=112
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	56*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0
il=98.784

[RMS 265]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=114.24

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=670
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-05	4-03	0306-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle ( w sanitariatach)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[RMS 61]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0
il=24.696

[RMS 212]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=706
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-01	4-03	0306-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 230]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=707
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-01	4-03	0306-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 231]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=666
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-03	4-03	0307-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle (uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.672	0	0.672
np=1
wa=0
wb=0
il=20.16

[RMS 211]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-03	4-03	0307-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle (uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 61]
nz=0.672	0	0.672
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 213]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-05	9	0201-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 61]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.65

[POZYCJA]
id=709
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-07	5	0404-07		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 61]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=55
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[RMS 61]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[POZYCJA]
id=668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[RMS 61]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[POZYCJA]
id=696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=27
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.29

[POZYCJA]
id=712
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 239]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=713
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0121-02	AT-28	0121-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=55
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[RMS 61]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=8.25

[POZYCJA]
id=698
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=4.17

[RMS 216]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=699
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		0
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=35

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 216]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[ELEMENT 1]
na=KLATKI SCHODOWE NR 1 I 2
wa=0
kn=0	0	0
id=715
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=714
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/II t.21-c.01	N-K/II	t.21-c.01		1
mpn=1211
na=Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis - trudne ( inwentaryzacja instalacji elektrycznych w kl. schodowej)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=obiekt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=8.62	0	8.62
np=1
wa=0
wb=0
il=86.2

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1101-01	4-03	1101-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do 21 mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=450
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						0		0

[RMS 61]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=28.35

[POZYCJA]
id=718
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1101-01	4-03	1101-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do 21 mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1100
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	550*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=69.3

[POZYCJA]
id=719
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1113-02	4-03	1113-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rur o śr. do 21 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	350*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=88.2

[POZYCJA]
id=720
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1115-01	4-03	1115-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	350*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=22.05

[POZYCJA]
id=721
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1117-04	4-03	1117-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[RMS 61]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=34.125

[POZYCJA]
id=722
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07	4-03	1133-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 61]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0
il=3.99

[POZYCJA]
id=734
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-02	4-03	1134-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 61]
nz=0.2205	0	0.2205
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[POZYCJA]
id=725
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-06	9	0201-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[POZYCJA]
id=727
pd=TKP 1985	KNPnRPDE	49-107b		49-107b		1
mpn=1211
na=Demontaż korytek instalacyjnych z poziomu stałego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 61]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=728
pd=TKP 1985	KNPnRPDE	49-107a		49-107a		1
mpn=1211
na=Demontaż rurek instalacyjnych z poziomu stałego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						0		0

[RMS 61]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=729
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-05	5	0111-05		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	40*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.791	0	0.791
np=1
wa=0
wb=0
il=63.28

[RMS 245]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 246]
nz=6.75	0	6.75
np=1
wa=0
wb=0
il=540

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=730
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1005	5	1209-1005		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=24
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	12*2						0		0

[RMS 61]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[POZYCJA]
id=731
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=144
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	12*2*2*3						0		0

[RMS 61]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[POZYCJA]
id=732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[RMS 61]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 227]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 61]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 249]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=735
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=48
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	12*2*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=22.56

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 252]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=736
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-07	5	1207-07		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	40*2*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0
il=28.48

[POZYCJA]
id=737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	40*2*2						0		0

[RMS 61]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[POZYCJA]
id=738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,6						0		0

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.448

[RMS 254]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3056

[RMS 255]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 256]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 216]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=740
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		0
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=35

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 216]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=741
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1102-04	9	1102-04		1
mpn=1211
na=Zamurowanie wnęki po przebiciach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	12*2*0,02						0		0

[RMS 61]
nz=30.2	0	30.2
np=1
wa=0
wb=0
il=14.496

[RMS 258]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=178.56

[RMS 259]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0297

[RMS 260]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0166

[RMS 261]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1546

[RMS 262]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 263]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 264]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0128

[ELEMENT 1]
na=POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 6 POKOI I 3 SANITARIATY)
wa=0
kn=0	0	0
id=673
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=672
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-03	4-03	0307-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle (uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 61]
nz=0.672	0	0.672
np=1
wa=0
wb=0
il=4.032

[RMS 211]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-03	4-03	0307-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle (uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=0.672	0	0.672
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 213]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=676
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-05	4-03	0306-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle ( uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 61]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0
il=15.876

[RMS 209]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=677
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-05	4-03	0306-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle ( w sanitariatach)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0
il=2.646

[RMS 212]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 61]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[POZYCJA]
id=694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=693
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[ELEMENT 1]
na=PRACE INNE
wa=0
kn=0	0	0
id=681
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=679
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zabezpieczenie czujek p.poż. przed zabrudzeniem przy remoncie pomieszczeń.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 49]
nz=1	0	1.
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=700
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-04	5-06	1614-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=6.1	0	6.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8255

[POZYCJA]
id=682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=0
wb=0
il=6.03

[POZYCJA]
id=683
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 163]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=685
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1101-05	9	1101-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie elektrycznym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 215]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 183]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 166]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 184]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=MONITORING
wa=0
kn=0	0	0
id=747
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=701
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna (demontaż)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=4.625

[POZYCJA]
id=702
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9.25

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=703
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 61]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[POZYCJA]
id=704
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 61]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[ELEMENT 1]
na=BLOKADA PARKINGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=746
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1010-13	4-03	1010-13		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 61]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0
il=3.864

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[POZYCJA]
id=742
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0310-06	2-23	0310-06		1
mpn=1211
na=Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej ( blokada parkingowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4913

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=744
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0402-02	2-23	0402-02		1
mpn=1211
na=Demontaż słupka z napędem szlabanu i podpory
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=8.35	0	8.35
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9742

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=745
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0316-01	0-11	0316-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=1.0261	0	1.0261
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0261

[RMS 279]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.025

[RMS 280]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[RMS 281]
nz=0.0125	0	0.0125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 282]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

