[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.19
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Roboty remontowe DS-5 - roboty zewnętrzne
ab=Szczecin Al. Piastów 24
ni=Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin,  Al. Piastów 17
nw= 
aw= 
br=budowlana
nk=Małgorzata Kubiena
dt=2016-03-31

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=benzyna do lakierów
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	8.8
il=0.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=beton
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	189
il=0.09
wcn=0	0

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	433.32
il=0.389
wcn=0	0

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=demontaz słupków na trawniku
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	10
il=19
wcn=0	0

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	619.47
il=0.0292
wcn=0	0

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=deski siedzeniowe
id=2611301	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	3000
il=0.0372
wcn=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	16.12
il=3.168
wcn=0	0

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Gwoździe budowlane papowe ocynkowane
id=1332299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	7.16
il=0.174
wcn=0	0

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa
id=2222110	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	32.61
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=nasiona traw
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	25
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 397]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=opłata za utylizację'
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	25
il=2.183
wcn=0	0

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach
id=3920099	2
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN	1.04
il=7.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=papiery ścierne w arkuszach elektrokorundowe
id=3920099	2
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN	1.04
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	43.86
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.2519
wcn=0	0

[RMS ZEST 356]
ty=S
na=piła do cięcia kostki
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	4.76
il=0.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=posadzkarze gr.II
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	12.5
il=110.6565
wcn=0	0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=robocizna - sanitarne
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 123]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	64.21
il=2.1393
wcn=0	0

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=słupki blokujace z rur stalowych gotowe
id=1323701	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	150
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=szklarze gr.II
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	13.06
il=1.152
wcn=0	0

[RMS ZEST 350]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	69.42
il=0.172
wcn=0	0

[RMS ZEST 355]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	4.73
il=2.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	4.43
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.8567
wcn=0	0

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=ziemia
id=3990401	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	20
il=0.7926
wcn=0	0

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=ziemia żyzna lub kompostowa
id=3990401	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	30
il=1.03
wcn=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Wyrównanie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=656
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=661
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=1.3702	0	1,3702
np=1
wa=0
wb=0
il=27.404

[POZYCJA]
id=662
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07	2-31	0101-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.4996	0	0,4996
np=1
wa=0
wb=0
il=9.992

[RMS 350]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.172

[POZYCJA]
id=665
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-08	2-31	0101-08		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=-3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.0966	0	0,0966
np=1
wa=0
wb=0
il=-5.796

[POZYCJA]
id=663
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.1866	0	0,1866
np=1
wa=0
wb=0
il=3.732

[RMS 7]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 90% kostka z odzysku, wsp. do R=1,2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=1.2342	0	1,2342
np=1
wa=0
wb=0
il=24.684

[RMS 365]
nz=0.1025	0	1,025*0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 353]
nz=0.0788	0	0,0788
np=1
wa=0
wb=0
il=1.576

[RMS 146]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[RMS 7]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 355]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 356]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=666
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-02	2-31	1406-02		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych - wyrównanie do powierzchni chodnika - wsp. do R=0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.563	0	7,563
np=1
wa=0
wb=0
il=7.563

[RMS 146]
nz=0.00813	0	0,00813
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0163

[RMS 353]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 357]
nz=0.0146	0	0,0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0292

[RMS 358]
nz=0.087	0	0,087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[RMS 7]
nz=0.0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Usunięcie słupków ograniczających z chodnika
wa=0
kn=0	0	0
id=657
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=672
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-01	2-31	0801-01		1
mpn=_1211
na=Skucie betonu wokół słupków i demontaz słupków
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	22*0.5*0.5		

[RMS 1]
nz=1.198	0	1,198
np=1
wa=0
wb=0
il=6.589

[POZYCJA]
id=673
pd=						0
na=Demontaz słupków stalowych na trawniku (słupek + fundament)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1207-04	2-31	1207-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana lub Uzupełnienie płyt betonowych chodnikowych szarych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	30*0.5*0.5		

[RMS 1]
nz=0.8102	0	0,8102
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0765

[RMS 353]
nz=0.0863	0	0,0863
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6472

[RMS 146]
nz=0.0185	0	0,0185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1387

[RMS 7]
nz=0.0286	0	0,0286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2145

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=690
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0213-01	2-21	0213-01		1
mpn=1211
na=Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0662	0	0,0662
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6322

[RMS 396]
nz=0.0206	0	0,0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.206

[POZYCJA]
id=691
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0213-02	2-21	0213-02		1
mpn=1211
na=Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0198	0	0,0198
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5127

[RMS 396]
nz=0.0103	0	0,0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.824

[POZYCJA]
id=692
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-01	2-21	0401-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.188	0	0,188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7954

[RMS 398]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=693
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0501-01	2-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - otwory po słupkach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.513
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.513	1	19*0,3*0,3*0,3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.167	0	1,167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5717

[POZYCJA]
id=694
pd=						0
na=Dostawa ziemi do zasypania dołów po słupkach demontowanych z trawników
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.513
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.513	1	#p13		

[RMS 399]
nz=1.545	0	1,545
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7926

[POZYCJA]
id=699
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Montaż (zabetonowanie) słupków stalowych fi 60 wys. 110 cm malowanych proszkowo w kolorze szarym (forma i kształt jak istniejące wzdłuż alei Piastów) na chodniku w miejscu wskazanym przez uzytkownika
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5056

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 407]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 7]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Renowacja ławek
wa=0
kn=0	0	0
id=658
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=678
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1209-12	4-01	1209-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Oczyszczenie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną desek w ławkach przed budynkiem DS5
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6*3<desek>		

[RMS 1]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=13.32

[RMS 366]
nz=0.064	0	0,064
np=1
wa=0
wb=0
il=1.152

[RMS 368]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 17]
nz=0.132	0	0,068+0,064
np=1
wa=0
wb=0
il=2.376

[RMS 370]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=681
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0914-01	4-01	0914-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana desek siedzeniowych 4,5x12x200cm na ławkach wraz z malowaniem farbą olejną
uw=+kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6<desek>		

[RMS 1]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=8.04

[RMS 378]
nz=0.0062	0	0,0062
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 374]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 17]
nz=0.132	0	0,068+0,064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 370]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wywóż gruzu i utylizacja
wa=0
kn=0	0	0
id=701
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=676
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja gruzusamochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2.183
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.183	1	#p7*0,1+#p2*0,05+#p1*10%*0,06+#p8*0,3*0,3*0,3		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0344

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.183

[RMS 27]
nz=0.98	0	0,72+13*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1393

