[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupów	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY   w  SZCZECINIE   
afn=70-311 Szczecin al .Piastów 17
nb=Remont budynku DS "Andromeda" w zakresie instalacji elekktrycznych 
ab=Szczecin ul. Chopina 59
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=SZCZECIN AL. PIASTÓW 17
br=elektryczna
dt=29 marzec 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Koszty zakupów	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700322	2
jm=t	034
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=0.382

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=0.32

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=folia	0
id=7951008	1
jm=kpl.	090
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530201	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=35.7

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P 10/16A 250V IP20 kpl. podst.	0
id=7530304	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=71.4

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=kamera wewnętrzna, kopólkowa AHD Przetwornik obrazu: matryca CMOS 1/2.9" SONY1310Tryb pracy: AHD 1080p, analog 960H1310Czułość: 0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały1310Stosunek sygnału do szumu: > 52 dB (wyłączona ARW)1310Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna1310Wydłużona migawka (DSS): do 30x1310Szeroki zakres dynamiki (WDR): tak1310Cyfrowa redukcja szumu (DNR): tak 2D, 3D1310Funkcja Defog (F-DNR): tak1310Obiektyw: ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.21310Poziomy kąt widzenia obiektywu: 106° ~ 55° (AHD), 99° ~ 52° (analog 960H)1310Dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni automatyczny/manualny1310Regulacja poziomu przełączania: tak1310Czujnik światła widzialnego: tak1310Menu ekranowe: języki: polski, angielski1310Strefy prywatności: 41310Detekcja ruchu: tak1310Obróbka obrazu: obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane1310Oświetlacz IR: LED 2 szt.1310Zasięg oświetlacza: 30 m1310Kąt świecenia oświetlacza: 100°1310Wyjście wideo: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm1310Parametry instalacyjne1310Obudowa: wandaloodporna aluminiowa, biała/kość słoniowa1310Zasilanie: 12 VDC1310Pobór mocy091310Klasa szczelności: IP 66	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Kinkiet E14/40W korpus metalowy srebrny, klosz szklany ( fi 10 cm, h=12 cm)	0
id=7304275	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=69

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Kinkiet E14/60W korpus metalowy niklowany	0
id=7304275	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=37

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510310	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=40.8

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41	0
id=7510609	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=15.3

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Łącznik świeczn. n/t-p/t 250V/10Ast.p IP41	0
id=7510610	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=10.2

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=oprawy żarowe do zawieszania ( klosz metalowy, oprawka metalowa lub ceramiczna)	0
id=7304099	2
jm=szt.	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=30
pr=	0	0	0	7304099

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=oprawy żarowe do zawieszenia E27/1x60W ( klosz metalowy, oprawka metalowa lub ceramiczna )	0
id=7304099	2
jm=szt.	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=71
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304099

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=2.2

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Plafoniera S-003/250.2 do żar.60W z/klosz.	0
id=7304271	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=przełącznik zarządzalny 48G + 2 SFP+ Ilość portów RJ-45: 481310Prędkość portów RJ-45: 10/100/10001310Ilość portów SFP+: 21310Przepustowość przełączania: 136  Gbit/s1310Wydajność pakietowa: 101  Mpps1310Wielkość tabeli adresów: 160001310Opóźnienie (10-100 Mbps): 7,3  µs1310Opóźnienie (1 Gbps): 2,7  µs1310Opóźnienie (10 Gbps): 4  µs1310Obsługa MDI/MDI-X: Tak1310Zgodny z Jumbo Frames:  Tak1310Obsługa VLAN: Tak1310Obsługa DHCP Snooping: Tak1310Obsługa ARP Protect: Tak1310Obsługa IGMP: Tak 1310Bezpieczeństwo: 802.1X Radius, SSL/TLS, STP BPDU protection1310Zarządzanie: CLI, http, telnet, poza pasmowe (port szeregowy RJ45, Micro USB), przypisywanie dowolnych nazw dla portów, Multiple configuration files, dual flash images1310Montaż w szafie RACK 19": Tak	0
id=7530201	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=przełącznik zarządzalny 50 + 2 SFP Ilość portów RJ-45 10/100: 481310Ilość portów RJ-45 10/100/1000: 21310Ilość portów SFP: 21310Przepustowość przełączania: 17,6  Gbit/s1310Wydajność pakietowa: 13  Mpps1310Wielkość tabeli adresów: 160001310Opóźnienie (10-100 Mbps): 6,6  µs1310Opóźnienie (1 Gbps): 2,2  µs1310Obsługa MDI/MDI-X: Tak1310Zgodny z Jumbo Frames: 09Tak1310Obsługa VLAN: Tak1310Obsługa DHCP Snooping: Tak1310Obsługa ARP Protect: Tak1310Obsługa IGMP: Tak 1310Bezpieczeństwo: 802.1X Radius, SSL/TLS, STP BPDU protection1310Zarządzanie: SNMPv1/v2/v3, CLI, http, telnet, poza pasmowe (port szeregowy RJ45, Micro USB), przypisywanie dowolnych nazw dla portów, Multiple configuration files, dual flash images1310Montaż w szafie RACK 19": Tak	0
id=7530201	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=156

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 223]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=19.072
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=521.0145

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 220]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=2.66

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Zasilacz awaryjny 1500VA Line-Interactive UPS tower/19 rack1310Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.913108x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)1310Wbudowany wyświetlacz LCD1310Funkcja EPO (Emergency power off)1310Automatyczny system diagnostyki UPS1310Skrócony czas ładowania1310Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR1310Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego1310Ładowanie w trybie wyłączonym1310Funkcja "zimnego startu"1310Port komunikacyjny USB/RS-2321310Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS1310Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-451310Akumulatory:  3 x 12V/9Ah1310Wysokość 2U1310Zestaw uchwytów montażowych do szaf 19"1310Możliwość zainstalowania opcjonalnego modułu SNMP	0
id=7530201	1
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 250V/60W	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 250V/60W'	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=184.08

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 60W,250V	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0	1464005342
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY 
wa=0
kn=0	0	0
id=508
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-01	9	0501-01		1
mpn=1211
na=Wymiana opraw oświetleniowych żarowych ( do zawieszania)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Plafoniera z kloszem mlecznym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=697
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-06	9	0309-06		1
mpn=1211
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW klejonych do podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 61]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0
il=4.22

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0305-05	9	0305-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 61]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 61]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[POZYCJA]
id=700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[RMS 61]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 219]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=714
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 61]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 222]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=701
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 61]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[POZYCJA]
id=702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.06

[RMS 183]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.382

[RMS 184]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 166]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=703
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-02	4-03	0306-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 61]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 226]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-05	4-03	0306-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle ( uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 61]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0
il=17.64

[RMS 227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-03	4-03	0307-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle (uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 61]
nz=0.672	0	0.672
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 211]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=718
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-08	4-03	0307-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.7497	0	0.7497
np=1
wa=0
wb=0
il=7.497

[RMS 213]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 61]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[POZYCJA]
id=709
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=710
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=59
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						0		0

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=15.93

[ELEMENT 1]
na=Wymiana opraw oświetleniowych (10a,10b,11-23,116-129,216-229,316-329,416-429)
wa=0
kn=0	0	0
id=720
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=719
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07	4-03	1133-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=106
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	37+69						0		0

[RMS 61]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0
il=21.147

[POZYCJA]
id=721
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09	4-03	1133-09		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=71
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71						0		0

[RMS 61]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0
il=22.365

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa (sanitariaty)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=37
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=17.39

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 231]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=38.48

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa (przedsionki pokoi)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=69
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=32.43

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 231]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=71.76

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-01	5	0501-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa  (pokoje+ kuchnie)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=71
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	69+2						0		0

[RMS 61]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=33.37

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=71

[RMS 231]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=73.84

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=725
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-02	4-03	0306-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 61]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 226]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-05	4-03	0306-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle ( uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 61]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0
il=13.23

[RMS 227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=727
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-03	4-03	0307-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle (uszkodzonych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 61]
nz=0.672	0	0.672
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 211]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=728
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0307-06	4-03	0307-06		1
mpn=_1211
na=Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 61]
nz=0.4977	0	0.4977
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4655

[RMS 239]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRACE INNE
wa=0
kn=0	0	0
id=681
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=711
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 220]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[POZYCJA]
id=712
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 220]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=679
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Zabezpieczenie czujek p.poż. przed zabrudzeniem przy remoncie pomieszczeń.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 49]
nz=1	0	1.
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=715
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		0
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=61	0	61
np=1
wa=0
wb=0
il=61

[POZYCJA]
id=716
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=64
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						0		0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 223]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=19.072

[POZYCJA]
id=731
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=732
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-08	AL-01	0112-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana zasilacza awaryjnego UPS ( pom. nr 10C )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=8.75	0	8.75
np=1
wa=0
wb=0
il=8.75

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=733
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
mpn=_1211
na=Montaż przełącznika zarządzalnego 48G + 2 SFP (pom. nr 10C)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=734
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-07	AL-01	0113-07		1
mpn=_1211
na=Montaż przełącznika zarządzalnego 50 + 2 SFP  (pom. nr 10C)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 61]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

