[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Roboty remontowe w DS Andromeda
ab=Fryderyka Chopina 59, 71-450 Szczecin
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
aw=Szczecin
dt=14.03.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=drzwi  łamane pełneotwierane do wewnątrz na lewą stronę z 4 tulejami i haczykami od wewnątrz ( bez ościeżnic, szerokość wgwymiarów wnęki) kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=35

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=okucia okienne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=27

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=klamki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=54

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=izoklin styropianowy 10x10 pokryty papą	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=160.05

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kołek do montażu izoklina	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=291

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=poręcze ze stali nierdzewnej wg opisu	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=3.5

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=barierka ze stali nierdzewnej  śr rury =  , L=3,4 m H=0,35	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=3.5

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Impregnaja podłóg z jednokrotnym nanoszeniem polimeru	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=32.31

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farba elewacyjna	0
id=	3
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Sprzątanie po robotach malarskich	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=materialy do naprawy elewacji	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=uszczelki okienne	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=27

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=środek transportu	0
id=00000	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.069

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=29.165

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Benzyny do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.6052

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Benzyny do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.035

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm	0
id=1102110	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=55.33

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=listwa dociskowa kominowa	0
id=1120402	2
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=160.05

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Drut stal.okr.miękki	0
id=1120720	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=drut stalowy okrągły	0
id=1122299	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.432

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	0
id=1200204	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=4.074

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=3.2756

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=8.8355

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.44

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=gwoździe do płyt gipsowych	0
id=1332799	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0598

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=73.27

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=klej montażowy	0
id=1346099	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=87.492

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1351701	2
jm=szt	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=120

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360000	2
jm=szt	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0757

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=narożniki i obramienia stalowe	0
id=1360099	2
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.7

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)	0
id=1410001	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.9

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kwas solny techniczny 33-29%	0
id=1411300	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=płynna folia uszczelniająca	0
id=1478207	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=4.272

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=środek uplastyczniający do zapraw cementowych	0
id=1480299	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0188

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=środek gruntujący	0
id=1480405	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.2136

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=farby lateksowe nawierzchniowe	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1245.9462

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=5.3981

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=6.3267

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.415

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511100	2
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.05

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=farba olejna MAT nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.2425

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kit szpachl. celulozowy og. stos.-biały	0
id=1512111	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.28

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Farba lateksowa wewnętrzna	0
id=1513901	1
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.5945

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Pokost lniany	0
id=1530301	1
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=3.1795

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych	0
id=1530506	1
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.0598

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=41.7768

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=3.8407

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=masa klejąca(sucha mieszanka)	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=66.5

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=122.6067

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=folia polietylenowa - osłonowa'	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=357.1785

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Piasek łamany 0-2 mm	0
id=1600300	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.133

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.1281

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.774

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=3.8405

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm	0
id=1602511	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.224

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	0
id=1700106	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.2484

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	0
id=1700106	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.077

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	0
id=1700106	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0076

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	0
id=1700106	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0316

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.4852

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0055

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.058

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.1015

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0015

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0057

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0061

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0017

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.007

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	0
id=1750809	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.4255

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	0
id=1750809	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	0
id=1750809	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.472

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1770110	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1384.5297

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Płytki klink.elew.25x12cm	0
id=1840204	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=12.1389

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=866.009

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.6137

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=roztwór do gruntowania	0
id=2301599	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=38.375

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=90.565

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=4.5255

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Beton zwykły C16/20 (B-20)	0
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.0872

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=masa fugowa	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=6.16

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-2	0
id=2380803	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.1075

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0296

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-7	0
id=2380815	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.4139

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.2991

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=płytki ceramiczne lub terakotowe	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=5.8956

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	0
id=2520399	2
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=15.82

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III	0
id=2600703	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0252

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III	0
id=2600703	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.036

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III	0
id=2600703	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0828

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=kątowniki ochronne z PCW	0
id=2631350	2
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=110.745

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=odbojnice z PCW (płyta ochronna) gr. min 2 mm	0
id=2631350	2
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=825.4194

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=2x002	3
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.204

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=6.9829

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.1863

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=wyciąg''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.3886

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.6987

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.47

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.535

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.5287

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=9.7578

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=włóknina elastyczna	0
id=3901221	1
jm=m2	050
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.2428

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=1.5096

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark	116
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=29.896

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach''	0
id=3920099	1
jm=ark	116
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=34.5

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.7437

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0119

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0056

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0378

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.0072

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.5703

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2.7893

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.6336

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=17.4986

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=291

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=listwa wykończająca	0
id=9_00021	3
jm=m	040
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=8.137

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=0.2269

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
il=2821.446

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=silikonowa masa do uszczelniania spoin, grzyboodporna	0
id=bc02073	3
jm=dm3	066
ce=0	1464005181
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.922

[RMS ZEST 138]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie WC personelu
wa=0
kn=0	0	0
id=121
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
na=Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.254
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.254	1	1,18*1,91						0		0

[RMS 135]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0737

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0820-08	4-01	0820-08		0
na=Rozebranie okładziny ściennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.16	1	(0,71+1,18)*2*2-0,7*2						0		0
wo=6.12	1	(0,8+1,18)*2*2-0,7*2-2*0,8+,3*2*2						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9464

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0346-02	4-01	0346-02		0
na=Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.633
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.633	1	1,18*2,57-0,7*2						0		0

[RMS 135]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8982

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13		0
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.537
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.163	1	#p3*0,1						0		0
wo=0.068	1	#p1*0,03						0		0
wo=0.246	1	#p2*0,02						0		0
wo=0.06	1	#p6*0,025						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.972

[RMS 128]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4994

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-16	4-01	0109-16		0
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.537
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.537	1	#p4						0		0

[RMS 128]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3007

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		0
na=Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01  Demontaż zabudowy pionu i półek
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.231	1	,3*,3*2,57						0		0
wo=2.16	1	1,8*1,2						0		0

[RMS 135]
nz=0.92	0	1.84*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1997

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[RMS 117]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0383

[POZYCJA]
id=7
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-04	0-12	1118-04		0
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki matowe dwa kolory
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.254
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.254	1	1.18*1.91						0		0

[RMS 135]
nz=2.5692	0	2.5692
np=1
wa=0
wb=0
il=5.791

[RMS 101]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2991

[RMS 53]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7208

[RMS 54]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2397

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1307

[RMS 134]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0881

[POZYCJA]
id=8
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-05	0-12	0829-05		0
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej płytki matowe dwa kolory
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.78	1	(1,18+1,91)*2-2*0,7+0,25*2*2						0		0

[RMS 135]
nz=1.2528	0	1.2528
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2412

[RMS 102]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8956

[RMS 53]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=30.056

[RMS 54]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.601

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2139

[RMS 134]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1387

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0803-02	2-02	0803-02		0
na=Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.78	1	#p8						0		0

[RMS 135]
nz=0.578	0	0.578
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3408

[RMS 96]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1075

[RMS 99]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0116

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2098

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0842-01	202	0842-01		0
na=(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	1,9+2+2+2						0		0

[RMS 135]
nz=0.0936	0	0.0936
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7394

[RMS 136]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.137

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 110]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0830-04	2-02	0830-04		0
na=Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.761
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.761	1	(1,18+1,91)*0,57						0		0

[RMS 135]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8963

[RMS 79]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 78]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 33]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0757

[RMS 124]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 117]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0076

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0830-06	2-02	0830-06		0
na=Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.254
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.254	1	1,91*1,18						0		0

[RMS 135]
nz=0.542	0	0.542
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2217

[RMS 79]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 78]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 124]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 117]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	2,25						0		0

[RMS 135]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 88]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 110]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.76	1	1,76						0		0

[RMS 135]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1408

[RMS 88]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3872

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 110]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami latexowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5.777
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.254	1	1,18*1,91						0		0
wo=3.523	1	(1,18+1,91)*2*0,57						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0168

[RMS 49]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5945

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 117]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[POZYCJA]
id=17
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-01	0-14	2011-01		0
na=Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.31	1	2,31						0		0

[RMS 135]
nz=1.8063	0	1.8063
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1726

[RMS 82]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4255

[RMS 25]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7556

[RMS 26]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7355

[RMS 131]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3786

[RMS 29]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[RMS 77]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 92]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4255

[RMS 118]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2298

[RMS 123]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0485

[RMS 15]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1217-01	2-02	1217-01		0
na=Listwa progowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0,7						0		0

[RMS 135]
nz=0.926	0	0.926
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6482

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 117]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		0
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 135]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.381

[RMS 74]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 64]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 35]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2008-03	2-02	2008-03		0
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						0		0

[RMS 135]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6048

[RMS 84]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.236

[RMS 80]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 28]
nz=0.0332	0	0.0332
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0398

[RMS 120]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5096

[RMS 124]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 117]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0114

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2008-07	2-02	2008-07		0
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						0		0

[RMS 135]
nz=0.358	0	0.358
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4296

[RMS 84]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.236

[RMS 80]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 28]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[RMS 124]
nz=0.00028	0	0.00028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 117]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0107

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0803-02	4-01	0803-02		0
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2.254
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.254	1	#p7						0		0

[RMS 135]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4261

[RMS 70]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0316

[RMS 63]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0744

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-01	0-39	0114-01		0
na=Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2.136
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.136	1	1,18*1,81						0		0

[RMS 135]
nz=0.0567	0	0.0567
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1211

[RMS 41]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2136

[RMS 125]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=30
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-02	0-39	0115-02		0
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2.136
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.136	1	1,18*1,81						0		0

[RMS 135]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3973

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.272

[RMS 119]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2428

[RMS 125]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[ELEMENT 1]
na=Pralnie  4 sztuki
wa=0
kn=0	0	0
id=122
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		0
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=416.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=416.52	1	(#p25+#p26)*4						0		0

[RMS 135]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5694

[RMS 85]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=124.956

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów LATEX  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=48.114
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=41.742	1	(4.39*2.5-0.62*0.87)*4						0		0
wo=6.372	1	(1.18*1.35)*4						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1105

[RMS 42]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=14.338

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian LATEX KOLOR PASTELOWY  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=56.016
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	(0.71*(0.1+4.39+0.62+.43+2.73+0.87+0.62+0.87+1.06+1.62))*4						0		0
wo=18.216	1	(0.9*(1.35+1.18)*2)*4						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=7.114

[RMS 42]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=16.0206

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		0
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1*4						0		0

[RMS 135]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=1.524

[RMS 74]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 64]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 35]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0713-01	4-01	0713-01		0
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 135]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 72]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 81]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 63]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=111
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0713-02	4-01	0713-02		0
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 135]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 72]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 81]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 63]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		0
na=Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie pomieszczeń
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=192.456
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=192.456	1	#p25*4						0		0

[RMS 135]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=10.97

[RMS 57]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=68.7068

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1206-02	4-01	1206-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=17.664
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.664	1	((1,35+1,18)*2*1,6-1,6*(0,8*2+0,7))*4						0		0

[RMS 135]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=6.783

[RMS 51]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1795

[RMS 43]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9607

[RMS 52]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0598

[RMS 44]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6319

[RMS 78]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1209-08	4-01	1209-08		0
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=30.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.4	1	(0.8*2*2+0.7*2*2+0.8*2)*4						0		0

[RMS 135]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=18.848

[RMS 48]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 43]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4624

[RMS 121]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=14.896

[RMS 44]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6448

[RMS 17]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1552

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1212-28	4-01	1212-28		0
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4						0		0

[RMS 135]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 43]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 46]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 44]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 17]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 121]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=						0
na=Sprszątanie po lobotach malarskich w pralniach
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8
jm=godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4						0		0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=107
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0821-04	4-01	0821-04		0
na=Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 135]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6

[RMS 103]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.52

[RMS 36]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 56]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 95]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=						0
na=Malowanie ościeżnic metalowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=57.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=57.2	1	((0.8+2*2)*2+(0.7+2*2))*4						0		0

[RMS 135]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.584

[RMS 43]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7436

[RMS 46]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8008

[RMS 44]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8008

[RMS 17]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3432

[RMS 121]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Recepcja
wa=0
kn=0	0	0
id=123
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=40
pd=						0
na=Prace przygotowawcze: zabezpieczenie mebli wyniesienie mebli
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5
jm=godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		0
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=40.446
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.446	1	#p39+#p40						0		0

[RMS 135]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8424

[RMS 85]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1338

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów LATEX  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=15.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.98	1	12,63+3,35						0		0

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0295

[RMS 42]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=4.762

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian LATEX KOLOR PASTELOWY  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=24.466
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24.466	1	((0.2+1.21+0.2+1.23)+(2.2+0.06+2.04+0.32+1.95))*2*2.6*0,5						0		0

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1072

[RMS 42]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9973

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach malarskich w recepcji
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		0
na=Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie pomieszczenia, mebli, urządzeń
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=39.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39.98	1	15,98+24						0		0

[RMS 135]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2789

[RMS 57]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2729

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Biuro - dwa pokoje
wa=0
kn=0	0	0
id=124
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=46
pd=						0
na=Prace przygotowawcze: zabezpieczenie mebli wyniesienie mebli
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5
jm=godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		0
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=102.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.55	1	#p45+#p46						0		0

[RMS 135]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7423

[RMS 85]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=30.765

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Latex  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=32.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=15.987	1	5,59*2,86						0		0
wo=16.323	1	2,92*5,59						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1034

[RMS 42]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6284

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian LATEX KOLOR PASTELOWY  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=70.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34.968	1	(5,59+2,86)*2*2,54-0,9*2-0,8*2-1,76*2,59						0		0
wo=35.272	1	(5,59+2,92)*2,54*2-0,9*2-0,8*2-1,76*2,59						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9205

[RMS 42]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=20.0886

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach malarskich
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=godz	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=52
pd=						0
na=Impregnaja podłóg z jednokrotnym nanoszeniem polimeru
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=32.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32.31	1	32,31						0		0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32.31

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		0
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 135]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.762

[RMS 74]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 64]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 35]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=						0
na=Malowanie ościeżnic metalowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=9.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	(0,9+2*2)*2						0		0

[RMS 135]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.156

[RMS 43]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1274

[RMS 46]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[RMS 44]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[RMS 17]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0588

[RMS 121]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach malarskich w pokojach biurowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=104
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		0
na=Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie pomieszczenia, mebli itp
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=67.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67.31	1	32,31+35						0		0

[RMS 135]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8367

[RMS 57]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0297

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Malowanie pomieszczenia socjalnego i WC dla konserwatorów
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		0
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=61.498
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=61.498	1	#p54+#p55						0		0

[RMS 135]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8423

[RMS 85]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4494

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Latex  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=17.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	2,42*5,9+1,29*2,73						0		0

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2606

[RMS 42]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3044

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Latex kolor  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=43.698
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.299	1	(2,42+5,9)*2*2,53-2*0,9						0		0
wo=3.399	1	(1,29+1,8)*2*0,55						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5496

[RMS 42]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4976

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		0
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 135]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.762

[RMS 74]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 64]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 35]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		0
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=43.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.69	1	43,69						0		0

[RMS 135]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4903

[RMS 57]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5973

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach malarskich w pokoju socjalnym i WC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Remont pomieszczeń w prawym skrzydle 69 pokoi i 35 łazienek
wa=0
kn=0	0	0
id=126
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		0
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3994.085
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3994.085	1	(#p60+#p61+#p62)						0		0

[RMS 135]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=379.4381

[RMS 85]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1198.2255

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów LATEX BIAŁY  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1166.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pokoje		
wo=1000.5	1	14,5*69						0		0
ko=	łazienki		
wo=166.25	1	4,75*35						0		0

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=148.1773

[RMS 42]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=347.6915

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian LATEX KOLOR PASTELOWY  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2639.147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2639.147	1	((2.86+5.89+1.9+1.59+0.9+0.25+0.98+3.1)*2.55-1.5*1.8-0.9*2*2)*69						0		0

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=335.1717

[RMS 42]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=754.796

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian LATEX KOLOR BIAŁY  o wysokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II klasa wg PN-EN 13300)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=188.188
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=188.188	1	((1,15+1,91)*2*0,52+(0,94+1,17)*2*0,52)*35						0		0

[RMS 135]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8999

[RMS 42]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=53.8218

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		0
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 135]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=7.62

[RMS 74]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 64]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 35]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1354.938
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1354.938	1	1166,75+188,188						0		0

[RMS 135]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=81.2963

[RMS 88]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=284.537

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.271

[RMS 110]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4065

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2639.147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2639.147	1	2639,147						0		0

[RMS 135]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=211.1318

[RMS 88]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=580.6123

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5278

[RMS 110]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7917

[POZYCJA]
id=68
pd=						0
na=Prace przygotowawcze: zabezpieczenie mebli wyniesienie mebli
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=69
jm=lokal	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						0		0

[RMS 135]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=103.5

[POZYCJA]
id=101
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-28	4-01	1212-28		0
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur i konstrukcji o śr.do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=172.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=172.5	1	69*(2.5)						0		0

[RMS 135]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=37.95

[RMS 47]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2425

[RMS 45]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.415

[RMS 18]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 122]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=34.5

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=						0
na=Wymiana drzwi do WC na łamane pełneotwierane do wewnątrz na lewą stronę z 4 tulejami i haczykami od wewnątrz ( bez ościeżnic, szerokość wgwymiarów wnęki) kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu:ZESTAW OBEJMUJE : system przesywny, szynę górna, maskownicę w kolorze drzwi, komplet wózków i wkrętów, wmontowane uchwyty metalowe z obu stron, wykonanie drzwi z : ramki dzrwi symetrycznych z płyty meblowej laminowanej grubosci 18 mm, obrzeża PCV gr 2 mm w kolorze laminatu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1122-05	2-02	1122-05		0
na=Montaż kątowników zewnętrznych ochronnych z PCW, z zaokrąglonymi krawędziami,w kolorze pokoi, 5x5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=103.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=103.5	1	69*1.5						0		0

[RMS 135]
nz=0.2006	0	0.2006
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7621

[RMS 107]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=110.745

[RMS 31]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.35

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1863

[RMS 129]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3105

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1122-05	2-02	1122-05		0
na=Montaż odbojnic nad tapczanami z PCW w kolorze pokoi, z zaokrąglonymi krawędziami, szer. min. 20cm, gr. min. 2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=771.42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=771.42	1	(3,96+1,15+3,05+0,92+0,25+1,6+0,25)*69						0		0

[RMS 135]
nz=0.2006	0	0.2006
np=1
wa=0
wb=0
il=154.7469

[RMS 108]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=825.4194

[RMS 31]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=77.142

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 113]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3886

[RMS 129]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3143

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		0
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1000.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1000.5	1	69*14,5						0		0

[RMS 135]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=57.0285

[RMS 58]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=357.1785

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach malarskich  69 pokoi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=100
pd=						0
na=Przenoszenie wyposażenia pomieszczeń, wykonanie prac porządkowych, zabezpieczających (np. czujki, lampy), mycie na czysto np. okien, wykładziny, drzwi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=207
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=207	1	69*3						0		0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=207

[POZYCJA]
id=72
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0821-04	4-01	0821-04		0
na=Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 135]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[RMS 103]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3

[RMS 36]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 56]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=47.5

[RMS 95]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0353-13	4-01	0353-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=120
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 135]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[POZYCJA]
id=74
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0324-02	4-01	0324-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=120
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 135]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=81.6

[RMS 67]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2484

[RMS 64]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	0,8*2*10						0		0

[RMS 135]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 111]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 117]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=118
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-07	0-14	2011-07		0
na=Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - montaz i demontaż R=1,3
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 135]
nz=2.73663	0	2.1051*1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7366

[RMS 83]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 25]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 26]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 131]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 29]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 77]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 92]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 118]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=2.264

[RMS 123]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 15]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=119
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-01	0-14	2011-01		0
na=Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - montaz i demontaż R=1,3
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 135]
nz=2.34819	0	1.8063*1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3482

[RMS 83]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 25]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 26]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 131]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 29]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 77]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 92]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 118]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=2.264

[RMS 123]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 15]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=120
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0312-01	BC-02	0312-01		0
na=Wypełnienie spoin masą silikonową : przy umywalkach, brodzikach muszlach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=164.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=164.5	1	(2,7+0,5+1+0,5)*35						0		0

[RMS 135]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=23.03

[RMS 137]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=5.922

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 129]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1645

[ELEMENT 1]
na=Wymiana wykładzin w pom. 11-23  ,  116-129 , remont okien
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=78
pd=						0
na=Remont stolarki okiennej ( wymiana okuć okiennych, wymiana uszczelek , wymiana klamek) OKNA DWUDZIELNE 1,5 x1,8
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=27
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[ELEMENT 1]
na=Andromeda  roboty zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=8
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=130
nu=8.1
wn=			

[POZYCJA]
id=131
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0519-04	4-01	0519-04		0
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=76.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=76.75	1	#p83*0.5+4						0		0

[RMS 135]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=56.0275

[RMS 91]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=90.565

[RMS 90]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=38.375

[RMS 16]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=29.165

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 116]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.535

[POZYCJA]
id=132
pd=						0
na=Montaż listwy dociskowej papy przy kominach
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=145.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39.06	1	(1,24+0,7)*2+(1,04+0,7)*2+(0,44+0,94)*2+(0,68+0,58+1,24+0,44)*2+(0,93+0,84+0,44)*2+(2,5+0,44)*2+(0,93+1,24+0,71)*2+(1,24+1,76+0,5)*2						0		0
wo=36.86	1	(0,5+0,54+0,42)*2+(0,4+1,76+0,49+0,44)*2+(0,64+0,42+0,5)*2+(0,35+1,81+0,49+0,44)*2+(0,64+0,42+0,5)*2+(0,46+1,7+0,49)*2+(0,87+0,64+0,42)*2+(0,4+1,76+0,49+0,44)*2						0		0
wo=35.12	1	(0,48+1,04+0,82+0,44)*2+(1,7+0,6)*2+(0,49+1,73+0,41+0,5)*2+(1,7+0,6)*2+(0,44+1,69+0,64+0,44)*2+(0,84+0,44)*2*3						0		0
wo=34.46	1	(2,16+0,5)*2+(1,2+0,5)*2+(0,73+0,84+0,44)*2+(0,84+0,2+0,89+0,44)*2+(0,83+1,24+0,44)*2+(0,92+0,84+0,44)*2+(0,44+0,82+1,24)*2+(0,84+0,44)*2						0		0

[RMS 135]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=72.75

[RMS 21]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=160.05

[RMS 24]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=4.074

[RMS 133]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=291

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 117]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0039

[POZYCJA]
id=133
pd=						0
na=Montaż izoklinów styropianowych pokrytych papą
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=145.5
jm=mb obwodu	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145.5	1	#p83						0		0

[RMS 135]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=72.75

[RMS 6]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=160.05

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=291

[POZYCJA]
id=134
pd=						0
na=Wykonanie poręczy wolnostojących zewnętrznych ze stali nierdzewnej wzdłuż wejścia do pomieszczenia (po dwóch stronach) - wys. 1-1,20 m, dł. ok. 3,5 m  śr. rury=50 mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						0		0

[RMS 135]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[POZYCJA]
id=135
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0206-04	4-01	0206-04		0
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 135]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[RMS 68]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.077

[RMS 62]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 66]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 126]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 104]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 27]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 130]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 115]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[POZYCJA]
id=136
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0209-02	4-01	0209-02		0
na=Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	0.5*7						0		0

[RMS 135]
nz=10.9	0	10.9
np=1
wa=0
wb=0
il=38.15

[POZYCJA]
id=137
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13		0
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1.188
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.188	1	#p90						0		0

[RMS 135]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1503

[RMS 128]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1048

[POZYCJA]
id=138
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0109-16	4-01	0109-16		0
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1.188
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=1.188	1	#p90						0		0

[RMS 128]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6653

[POZYCJA]
id=139
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0348-04	4-01	0348-04		0
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1.188
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.188	1	1*3,6*0,33						0		0

[RMS 135]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6228

[POZYCJA]
id=140
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0202-03	4-01	0202-03		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=55
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[RMS 135]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 19]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0
il=55.33

[RMS 22]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=141
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0207-03	2-02	0207-03		0
na=Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	1*3,6						0		0

[RMS 135]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=13.536

[RMS 94]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4392

[RMS 127]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 105]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 106]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[RMS 27]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.024

[RMS 117]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[POZYCJA]
id=142
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0207-07	2-02	0207-07		0
na=Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=18

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	1*3,6						0		0

[RMS 135]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.888

[RMS 94]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.648

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.296

[POZYCJA]
id=143
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0919-02	2-02	0919-02		0
na=Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=13.035
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	ściana przy wejściu		
wo=5.7	1	1*3.6+1*0.3+1.*3.6*0.5						0		0
ko=	ściana przy zejściu		
wo=7.335	1	1,58*1,45+1,45*1,6+(1,45+0,35)/2*2,91+0,35*0,3						0		0
ko=			

[RMS 135]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0
il=53.1828

[RMS 86]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2101

[RMS 99]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4015

[RMS 98]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0274

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0658	0	0.0658
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8577

[RMS 117]
nz=0.0593	0	0.0593
np=1
wa=0
wb=0
il=0.773

[POZYCJA]
id=144
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0919-04	2-02	0919-04		0
na=Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży  - Góra muru płytki parepetowe klinkierowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.08	1	3,6*0,3						0		0

[RMS 135]
nz=5.84	0	5.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3072

[RMS 86]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9288

[RMS 99]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 98]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0658	0	0.0658
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0711

[RMS 117]
nz=0.0593	0	0.0593
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[POZYCJA]
id=145
pd=						0
na=Zeskrobanie starego tynku mozaikowego i przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=7.335
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.335	1	1.58*1.45+1.45*1.6+(1.45+0.35)/2*2.91+0.35*0.3						0		0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.335

[POZYCJA]
id=146
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=7.335
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.335	1	1.58*1.45+1.45*1.6+(1.45+0.35)/2*2.91+0.35*0.3						0		0

[RMS 135]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5868

[RMS 89]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6137

[RMS 138]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 110]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[POZYCJA]
id=147
pd=						0
na=Montaż barierki ze stali nierdzewnej  śr. rury =50 mm   ,  L=3,5 m,   H=0,35-0,4 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3.5						0		0

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[POZYCJA]
id=148
pd=						0
na=Naprawa uszkodzonych miejsc w tynku elewacji wraz z pomalowaniem farbą
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 135]
nz=2.04	0	0.68*3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 11]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 13]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 130]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=149
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0701-09	4-01	0701-09		0
na=Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	0,3*2,8						0		0

[RMS 135]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6468

[POZYCJA]
id=150
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0728-04	4-01	0728-04		0
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=0.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	0,3*2,8						0		0

[RMS 135]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9068

[RMS 69]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0076

[RMS 75]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 63]
nz=0.0342	0	0.0342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0287

[RMS 40]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0188

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 130]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-02	2-31	0810-02		0
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-1310piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	1+1+1+1,5*2+0,5*26						0		0

[RMS 135]
nz=0.7812	0	0.7812
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8428

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-01	2-31	0814-01		0
na=Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 135]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0
il=1.235

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 135]
nz=0.1232	0	0.1232
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3408

[RMS 65]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.703

[RMS 123]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0342

[RMS 138]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 135]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7885

[RMS 65]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1685

[RMS 123]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[RMS 138]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		0
na=Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.  material z odzysku R=1,2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 135]
nz=0.25008	0	0.2084*1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5021

[RMS 65]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1222

[RMS 71]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 123]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[RMS 138]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=154
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0505-05	2-31	0505-05		0
na=Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. Ponowny montaż kostki betonowej R=1,2  material z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 135]
nz=1.70472	0	1.4206*1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=32.3897

[RMS 65]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8468

[RMS 71]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4826

[RMS 123]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6384

[RMS 138]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

