[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Remont terenów zielonych, ogrodzenia w obrębie kampusu akademickiego ZUT w Szczecinie
ab=w kwartale ulic: l. Piastów, B.Warszawy i Ku Słońcu w Szczecinie
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=budowlana
nk=Małgorzata Kubiena
dt=04-2016

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=surfer i twister
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=ogrodzenie'
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=145.8

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1373.6346

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=ogrodzenie
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=79.06

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=zaprawa klejowa
id=1601899	1
jm=kg	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=181.5

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=ławka kompletna z montażem
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=balustrady ze stali nierdzewnej'
id=1320199	1
jm=m	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=brama
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=brama wjazdowa
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=biegacz i orbitrek
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=rower i jeździec
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=wyciąg i krzesło
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=wioślarz i prasa nożna
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=furtka z kształtownika zamkniętego
id=1320799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=steper i prostownik pleców
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=balustrady ze stali nierdzewnej
id=1320199	1
jm=m	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.5

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=kostka betonowa
id=2220999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=106.9844
pr=	0	0	0	2222091

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=drabinka i podciąg nóg
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=517.68
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=ziemia urodzajna
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=38.1

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.5985

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=opłata za wysypisko'
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26.288

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.4148

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.2173
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=kosz na śmieci
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.5979

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=przęsło panelowe z prętów zgrzewanych gr.5 mm ocynkowane+powłoka poliestrowa wymiar oczka 50 X 200'
id=1336033	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.625

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=piasek'
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.5253

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=kamień dwustronnie licowany twardy gr. 40 cm  - nowy
id=1620199	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.1735

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=tablica z regulaminem
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.5535

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=przęsło panelowe z prętów zgrzewanych gr.5 mm ocynkowane+powłoka poliestrowa wymiar oczka 50 X 200
id=1336033	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.415

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=nasiona traw' odporne na deptanie
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26.928

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.6132

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.13

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=azofoska'''
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1075

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.4968

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=słupki z kształtownika 60 X 40 ocynkowane+powłoka poliestrowa kompletne z obejmami montażowymi i klamrami
id=1323800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.8668

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm
id=1102100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=78.9416

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9352
pr=	0	0	0	44141

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=mieszanka betonowa
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7374

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.3462
pr=	0	0	0	12411

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5565

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.66

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=dem. mont. desek
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm
id=2221403	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.08

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1984

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0793
pr=	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.5319

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.7505
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.64

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.9918

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0464

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III
id=2600703	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0316

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0677

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.28

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.8773

[RMS ZEST 142]
ty=S
na=piła do ciecia płytek
id=75251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.1312
pr=	0	0	0	75100

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0393

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.47

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.III
id=2600200	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0143

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1914

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2257

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=piasek zwykły
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2184

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.9696

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach
id=3920099	2
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.41

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II
id=2600621	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0083

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0345

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=benzyna do lakierów
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.6

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.715

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=środek uplastyczniający do zapraw cementowych
id=1480299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5309

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=drut stalowy okrągły
id=1120699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.5175

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3332

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=zaprawa cementowa M15
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0043

[RMS ZEST 151]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.15

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=płyty schodowe 100x35x15 cm'''
id=1631104	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=61.105

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[RMS ZEST 23]
ty=R	1
na=robocizna
id=999	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Siłownia zewnętrzna - zestawy urządzeń z pylonem
wa=0
kn=0	0	0
id=264
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=265
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta: zestaw z pylonem - rower i jeździec13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową. Ocynkowane. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=305
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta: zestaw z pylonem steper i prostownik pleców13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową. Ocynkowane. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=293
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta:zestaw biegacz i orbitrek13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową.Ocynkowane.  Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=294
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta:zestaw z pylonem wioślarz i prasa nożna13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową. Ocynkowane. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=295
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta: zestaw surfer i twister13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową. Ocynkowane. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=296
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta: wyciąg i krzesło13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową. Ocynkowane. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=297
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta: drabinka i podciąg nóg13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową.Ocynkowane.  Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=304
pd=						0
na=Dostawa i montaż zgodnie z zaleceniami producenta: tablica z regulaminem13101310Wszytkie urządzenia mają posiadać instrukcje do ćwiczeń: obrazkową i literową. Ocynkowane. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7032 (szary). Certyfikaty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Renowacja trawników
wa=0
kn=0	0	0
id=255
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=268
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-01	2-21	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.15	1	(#p13+#p14)*0.01*20%		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4883

[POZYCJA]
id=308
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0505-04	2-01	0505-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1075
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1075	1	(926+149)		

[RMS 1]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 241]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[POZYCJA]
id=256
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=30.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.65	1	(240+71+44+(214+44)<wzdłuż DS5>)*0,05		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=48.8822

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.65

[POZYCJA]
id=301
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-05	2-21	0218-05		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.45	1	#p14*0,05		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5023

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.45

[POZYCJA]
id=259
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem (obmiar na podstawie mapy zasadniczej) TRAWA ODPORNA NA DEPTANIE13101. Ręczne wyrównanie powierzchni.13102. Ręczne przekopanie gleby.13103. Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie.13104. Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=926
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=926	1	240+71+44+(214+44)<wzdłuż DS5>+360<przy stołach betonowych>-47		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.241	0	0.241
np=1
wa=0
wb=0
il=213.1235

[RMS 187]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.52

[RMS 188]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0463

[POZYCJA]
id=260
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0402-05	2-21	0402-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem  TRAWA ODPORNA NA DEPTANIE13101. Ręczne wyrównanie powierzchni.13102. Ręczne przekopanie gleby.13103. Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie.13104. Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=149
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	60,0+12+35+42		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5128	0	0.5128
np=1
wa=0
wb=0
il=72.9689

[RMS 187]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.96

[RMS 188]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z opłatą za utylizację
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.15	1	#p9		

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 216]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3805

[POZYCJA]
id=303
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2.15	1	#p15		

[RMS 216]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1137

[ELEMENT 1]
na=Renowacja ławek 
wa=0
kn=0	0	0
id=244
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=245
pd=						0
na=Demontaż i montaż desek ławek do malowania
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=246
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1209-12	4-01	1209-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Oczyszczenie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną desek w ławkach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	5*4		

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8

[RMS 163]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 164]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 165]
nz=0.132	0	0.068+0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 166]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Schody zewnętrzne od strony DS 5
wa=0
kn=0	0	0
id=121
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie wykopu w gruncie kat. III  z odrzuceniem urobku na odległość do 3 m pod nową płytę schodów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4.725
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.725	1	3,15*3,0*0,50		

[RMS 1]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9713

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-02	4-01	0102-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie ręczne wykopu wąskoprzestrzennego pod fundament muru oporowego, po bokach schodów na głębokość 80 cm poniżej terenu w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.08	1	[4,10*0,5]*0,8 +3,0*0,8*0,3*2		

[RMS 1]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3592

[POZYCJA]
id=170
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-02	2-02	0201-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.08	1	[4,10*0,5]*0,8 +3,0*0,8*0,3*2		

[RMS 1]
nz=5.05	0	5.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.554

[RMS 99]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1262

[RMS 100]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[RMS 49]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 154]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8624

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0924

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III wraz z opłatą za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=15.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.68	1	#p19+#p20+#p35*0,20		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9936

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.68

[RMS 40]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8784

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - za dalsze 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=15.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=15.68	1	#p22		

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5856

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0201-08	4-01	0201-08		1
mpn=1211
na=Wykonanie deskowania podstopnic schodów prostych na gruncie jako podbudowa pod prefabrykowane elementy schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.05	1	[3,0*0,15]*9		

[RMS 1]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4335

[RMS 100]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[RMS 104]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0972

[RMS 49]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0243

[RMS 154]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:2,0911
na=Wykonanie podsypki piaskowej pod płytę betonową schodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.78	1	3,0*3,15*0,4		

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3296

[RMS 194]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0824

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.78	1	#p25		

[RMS 1]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3856

[RMS 105]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1172

[POZYCJA]
id=178
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-02	2-02	0606-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja z foli budowlanej na podsypce piaskowej pod płytę betonową schodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=9.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.45	1	3,15*3,0		

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5403

[RMS 106]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.285

[RMS 107]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1134

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0047

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0202-01	4-01	0202-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr.  6 mm układanych krzyżowo o oczkach 15 x 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=29.337
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.337	1	(22*3,0+21*3,15)*0,222		

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9337

[RMS 108]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3957

[RMS 109]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7334

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ułożenie betonu towarowego w przygotowanym szalunku schodow  beton B-20 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.126
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.126	1	[3,15*0,15*3,0]+[0,35*0,15]/2*9*3,0		

[RMS 1]
nz=18.8334	0	18.8334
np=1
wa=0
wb=0
il=40.0398

[RMS 47]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1685

[RMS 100]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[RMS 104]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1467

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.126

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1701

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4252

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0206-01 206-05	2-02	0206-01	 206-05	1
mpn=267:0:4009326,10121,0:0,0911
na=Ściany betonowe proste grubości 40 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	4,5*0,5		

[RMS 1]
nz=3.4598	0	3.4598
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7846

[RMS 47]
nz=0.403	0	0.203+20*0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9068

[RMS 234]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 49]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 154]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 155]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5175

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.4371	0	0.2491+20*0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9835

[RMS 72]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.02+20*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-02 analogia	2-02	1209-02 analogia		1
mpn=_1211
na=Montaż balustrady ze stali nierdzewnej z rur : pochwyt fi 60 mm - i słupki  z rur fi 40 mm  -  mocowanej  do muru oporowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4.50		

[RMS 1]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=12.375

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 32]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-04 wyc. przez analogię	2-31	0404-04 wyc. przez analogię		1
mpn=_1211
na=Montaż prefabrykowanych wyprofilowanych plyt schodowych 100*35*15 cm w kolorze bazaltu,  na zaprawie klejowej zgodnie  na gotowych schodach betonowych (stpnica+podstopień)
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=22.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	9*2,50		

[RMS 1]
nz=0.5008	0	0.5008
np=1
wa=0
wb=0
il=11.268

[RMS 148]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=22.725

[RMS 114]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNR	2-31 0404-04	2-31	0404-04		1
mpn=_1211
na=Cięcie prefabrykowanych płyt schodowych j.w. z elementow 1,0m na trzy sztuki po 30 cm i ułożenie na schodach betonowych na zaprawie klejowej między elementami zjazdu dla wózków      Rx2
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	(0.3*9)*2		

[RMS 1]
nz=1.0016	0	0.5008*2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4086

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-04 wyc. przez analogię	2-31	0404-04 wyc. przez analogię		1
mpn=_1211
na=Montaż prefabrykowanych wyprofilowanych plyt schodowych 100*35*15 cm w kolorze granitu,  na zaprawie klejowej , na krawędziach stopni jako podjazd dla wózków  na gotowych schodach betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00		

[RMS 1]
nz=0.5008	0	0.5008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0064

[RMS 148]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.08

[RMS 114]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=222
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01 0102-02	2-31	0102-01	 0102-02	1
mpn=18:0:150964,101211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=39.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.375	1	35.00*1.00+2.50*1.00+2,50*1,50*0,50		

[RMS 1]
nz=0.5397	0	0.4287+1*0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2507

[RMS 143]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7049

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=39.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.375	1	#p35		

[RMS 1]
nz=0.1866	0	0.1866
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3474

[RMS 76]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1969

[POZYCJA]
id=224
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 0105-02	2-31	0105-01	 0105-02	1
mpn=26:0:50972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=39.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.375	1	#p35		

[RMS 1]
nz=0.1398	0	0.1398
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5046

[RMS 170]
nz=0.0616	0	0.037+2*0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4255

[RMS 76]
nz=0.003	0	0.0018+2*0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1181

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0321-02	0-11	0321-02		1
mpn=_1211
na=Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=39.375
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.375	1	#p35		

[RMS 1]
nz=0.9077	0	0.9077
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7407

[RMS 141]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=40.3594

[RMS 170]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8547

[RMS 171]
nz=0.0146	0	0.0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5749

[RMS 76]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2756

[RMS 134]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0869

[RMS 142]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1812

[ELEMENT 1]
na=Naprawa schodów przy DS4
wa=0
kn=0	0	0
id=189
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-01	2-31	0818-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż istniejących balustrad
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=6.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	3,30*2		

[RMS 1]
nz=0.7875	0	0.7875
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1975

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0201-06	4-04	0201-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie muru powyżej terenu z kamienia o grub. 40 cm na zaprawie cementowej - materiałdo odzysku
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1.188
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.188	1	[3.3*0.4]*2*0.45		

[RMS 1]
nz=8.96	0	8.96
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6445

[RMS 96]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 97]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 154]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4752

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie mechaniczne istniejących schodów zewnętrznych betonowych wykonanych na gruncie o grubości ponad 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2.438
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.438	1	2,50*0,15*0,35/2*12+2,50*3,30*0,20		

[RMS 1]
nz=16.18	0	16.18
np=1
wa=0
wb=0
il=39.4468

[POZYCJA]
id=194
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01analogia	4-01	0106-01analogia		1
mpn=1211
na=Wykonanie wykopu w gruncie kat. III  z odrzuceniem urobku na odległość do 3 m pod nową płytę schodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	2,50*3,30*0,20		

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-02	4-01	0102-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie ręczne wykopu wąskoprzestrzennego pod fundament muru oporowego, po bokach schodów oraz pod ostrogi na głębokość 80 cm poniżej terenu w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	[3.30*0.5]*0.8*2+2.5*0.8*0.3		

[RMS 1]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6376

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-02	2-02	0201-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	[3.30*0.5]*0.8*2<ława pod murek>+2.5*0.3*0.8<ostrogi>		

[RMS 1]
nz=5.05	0	5.05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.362

[RMS 99]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2886

[RMS 100]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 101]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 49]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0097

[RMS 154]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9072

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0972

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III wraz z opłatą za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.89	1	#p42+#p43		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9878

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.89

[RMS 40]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0807

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - za dalsze 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=4.89	1	#p45		

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0538

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-15	4-01	0108-15		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu betonowego na odległość do 1 km wraz z opłatą za wysypisko
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.032
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.032	1	#p41+#p40*50%		

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7024

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.032

[RMS 34]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9725

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - za następne 14 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3.032
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=3.032	1	#p47		

[RMS 34]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6979

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0201-08	4-01	0201-08		1
mpn=1211
na=Wykonanie deskowania podstopnic schodów prostych na gruncie jako podbudowa pod prefabrykowane elementy schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	[2,50*0.15]*12		

[RMS 1]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=13.815

[RMS 100]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 104]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 49]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 154]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=202
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:2,0911
na=Wykonanie podsypki piaskowej pod płytę betonową schodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	2,50*3,50*0.4		

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 194]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	#p50		

[RMS 1]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[RMS 105]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1085

[POZYCJA]
id=204
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-02	2-02	0606-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja z foli budowlanej na podsypce piaskowej pod płytę betonową schodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=8.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.75	1	3,500*2,5		

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4263

[RMS 106]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.375

[RMS 107]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0202-01	4-01	0202-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr.  8 mm układanej krzyżowo o oczkach 15 x 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=49.447
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.447	1	{25*2,5+18*3,5}*0,394		

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9447

[RMS 108]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5459

[RMS 109]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2362

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ułożenie betonu towarowego w przygotowanym szalunku schodow  beton B-20 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	0,15*2,5*3,5+(0,35*0,15)/2*12*2,50		

[RMS 1]
nz=18.8334	0	18.8334
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5501

[RMS 47]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[RMS 100]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0126

[RMS 104]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1449

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=228
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1001-06	4-04	1001-06		1
mpn=1211
na=Przygotowanie kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=100
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 1]
nz=0.0113	0	0.0113
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0102-04 an	2-02	0102-04 an		1
mpn=_1211
na=Wykonanie ściany z kamienia dwustronnie licowanego twardego gr.40 cm na wys.50 cm nad teren  - mat. z odzysku w 50% i nowy 50%
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	[3.5*0.5*0.4]*2		

[RMS 1]
nz=12.22	0	12.22
np=1
wa=0
wb=0
il=17.108

[RMS 110]
nz=1.5525	0	1.5525
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1735

[RMS 111]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=208
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0102-05	2-02	0102-05		1
mpn=1211
na=Ściany z kamienia - dodatek za drugostronne licowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=6.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	3,5*(0,4+0,5}*2		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[POZYCJA]
id=248
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0102-06	2-02	0102-06		1
mpn=1211
na=Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=9.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	(0,4*2+0,5)*3,5*2		

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=8.099

[RMS 111]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1365

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-02 analogia	2-02	1209-02 analogia		1
mpn=_1211
na=Montaż balustrady ze stali nierdzewnej z rur : pochwyt fi 60 mm i słupki  z rur fi 40 mm  - mocowanej  na schodach  i do muru oporowego z kamienia (wysokość minimalna wraz z murkiem 110cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3,5*2		

[RMS 1]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=19.25

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 32]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=210
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-04 wyc. przez analogię	2-31	0404-04 wyc. przez analogię		1
mpn=_1211
na=Montaż prefabrykowanych wyprofilowanych plyt schodowych 100*35*15 cm w kolorze bazaltu,  na zaprawie klejowej zgodnie z rysunkiem na gotowych schodach betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	12*2,50		

[RMS 1]
nz=0.5008	0	0.5008
np=1
wa=0
wb=0
il=15.024

[RMS 148]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=30.3

[RMS 114]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01 0102-02	2-31	0102-01	 0102-02	1
mpn=18:0:150964,101211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	30,5*1,0*2		

[RMS 1]
nz=0.5397	0	0.4287+1*0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=32.9217

[RMS 143]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6413

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	30,5*1,0*2+4,0		

[RMS 1]
nz=0.1866	0	0.1866
np=1
wa=0
wb=0
il=12.129

[RMS 76]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 0105-02	2-31	0105-01	 0105-02	1
mpn=26:0:50972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	61,0+4,0		

[RMS 1]
nz=0.1398	0	0.1398
np=1
wa=0
wb=0
il=9.087

[RMS 170]
nz=0.0616	0	0.037+2*0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=4.004

[RMS 76]
nz=0.003	0	0.0018+2*0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=219
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0321-02	0-11	0321-02		1
mpn=_1211
na=Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	61.0+4,0		

[RMS 1]
nz=0.9077	0	0.9077
np=1
wa=0
wb=0
il=59.0005

[RMS 141]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=66.625

[RMS 170]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7125

[RMS 171]
nz=0.0146	0	0.0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.949

[RMS 76]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.455

[RMS 134]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=3.445

[RMS 142]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[POZYCJA]
id=249
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=31.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.5	1	61.0-2.5-30+3.0		

[RMS 1]
nz=0.2404	0	0.2404
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5726

[RMS 233]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.13

[RMS 170]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.709
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.709	1	#p65*0,15*0,15		

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3952

[RMS 234]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0284

[RMS 235]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1914

[RMS 236]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3332

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7374

[POZYCJA]
id=251
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-07	2-31	0815-07		1
mpn=_1211
na=Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1,0*4,0<przed schodami>		

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1928

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-04	2-31	0502-04		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odtworzenie po zakończeniu prac - materiał z odzysku
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0		

[RMS 1]
nz=0.5985	0	0.5985
np=1
wa=0
wb=0
il=2.394

[RMS 169]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 170]
nz=0.0849	0	0.0849
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3396

[RMS 171]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.074

[RMS 76]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1144

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaż ogrodzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=278
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
na=Demontaż istniejącego ogrodzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=47
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	<długość ogrodzenia wynosi (9,4+2,5+7,0)m>26+14+7		

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 210]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=281
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01		1
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=0.662
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.662	1	0,035*18,9		

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.132

[RMS 34]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5495

[POZYCJA]
id=282
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-04	4-04	1107-04		1
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0.662
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.662	1	#p70		

[RMS 34]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3336

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie boiska
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=7
cpv=45112700-2
wn=		

[POZYCJA]
id=19
pd=						0
na=Ogrodzenie - piłkochwyt1310Wys. 4m; wg. rozwiązań systemowych. Słupki stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7012, osadzone w stopach betonowych fi30cm, posadowionych na głębokości min. 80cm. Rozstaw słupków 2,5m. Siatka rozpięta pomiędzy słupkami wzmocniona drutem naciągowym, co 50cm i drutem mocującym. Słupki narożne dodatkowo wzmocnione zastrzałami. Ogrodzenie zwieńczone ryglem górnym. (analogicznie ak istniejące)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=145.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-12

[PRZEDMIAR]
wo=145.8	1	(32,00+1,4*2+3,5)*4,0-1,2*2,0<furtka>-2,5*2,0<brama>		

[RMS 23]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=145.8

[POZYCJA]
id=247
pd=						0
na=Ogrodzenie - piłkochwyt1310Wys. 3,1m i 2,8m; wg. rozwiązań systemowych. Słupki stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7012, mocowanych w betonowo -monolitycznym fundamencie. Rozstaw słupków 2,5m. Siatka rozpięta pomiędzy słupkami wzmocniona drutem naciągowym, co 50cm i drutem mocującym. Słupki narożne dodatkowo wzmocnione zastrzałami. Ogrodzenie zwieńczone ryglem górnym. Ogrodzenie ponad murem oporowym. (analogicznie jak istniejące)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=79.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-12

[PRZEDMIAR]
wo=79.06	1	13,4*3,1+13,4*2,8		

[RMS 23]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=79.06

[POZYCJA]
id=21
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0402-03	2-23	0402-03		1
mpn=1211
na=Furtka o wym. 1,0 x 2,00 m  profil 20×20 mm (BS-3)  ze słupkami podporowymi 40 X 40 mm zamykanej na zamek z wkładką patentowa, montowana w zabudowie ogrodzenia boiska od str. DS-51310Całość ocynkowana i malowana proszkowo, wypełnienie z siatki, kolor szary RAL 7012  Rozbiórka podłoża, przygotowanie wykopów pod słupy podporowe,  z betonowaniem, materiałem, osadzeniem słupów  i montażem furtki.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.49	0	6.49
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1979

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=						0
na=Dostawa i montaż w ogrodzeniu bramy rozwiernej dwuskrzydłowej, 2500mm światła wjazdu i wysokości 2000 mm, z wypełnieniem z siatki, ze słupkami podporowymi 80X80.osadzona na regulowanych zawiasach. Jedno skrzydło czynne o szer. 100cm, drugie bierne o szer. 150cm, blokowane, dodatkowo zamykane na kłódkę,zamknięcie bramy na zamek z wkładką patentową - montaż od str. DS-41310Całość ocynkowana i malowana proszkowo/powlekana. kolor RAL 7012.  Rozbiórka podłoża, przygotowanie wykopów pod słupy podporowe,  z betonowaniem, materiałem, osadzeniem słupów  i montażem bramy.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=23
pd=						0
na=Montaż kosza na śmieci betonowego (kamień płukany, grys) 40L z wsadem ocynkowanym 1310• Wysokość : 60 cm1310• Średnica : 49 cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=24
pd=						0
na=Montaż ławki betonowej (kamień płukany, grys) z oparciem do wbetonowania elementy siedziska z kompozytu- montaż wewnątrz boiska na pasie1310- długość siedziska ławki betonowej 170/180 cm1310- wysokość siedziska 44 cm1310- wysokość całkowita ławki z oparciem 77 cm1310- głębokość ławki betonowej 40 cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 1]
na=Naprawa murków oporowych
wa=0
kn=0	0	0
id=270
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=272
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie zmurszałych i zniszczonych tynków z murków
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=17.876
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.876	1	<murki oporowe>(9,4*(1,05+0,3)+2,5*0,3+2,5*1,05*0,5+20,0*(0,55+0,35+0,15))*50%		

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2955

[POZYCJA]
id=292
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=17.876
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.876	1	<murki oporowe>(9,4*(1,05+0,3)+2,5*0,3+2,5*1,05*0,5+20,0*(0,55+0,35+0,15))*50%		

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3964

[POZYCJA]
id=273
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0728-04	4-01	0728-04		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=17.876
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.876	1	#p78		

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=40.5785

[RMS 192]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1609

[RMS 193]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0322

[RMS 194]
nz=0.0342	0	0.0342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6114

[RMS 195]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4004

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[RMS 197]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[POZYCJA]
id=274
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0722-03	4-01	0722-03		1
mpn=_1211
na=Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na murkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=17.876
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.876	1	<murki oporowe>(9,4*(1,05+0,3)+2,5*0,3+2,5*1,05*0,5+20,0*(0,55+0,35+0,15))*50%		

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=9.653

[RMS 192]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0375

[RMS 193]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 194]
nz=0.0078	0	0.0078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1394

[RMS 195]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1305

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1788

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z opłatą za utylizację
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=0.536
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.536	1	#p78*0,03		

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.536

[RMS 216]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0949

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=0.536
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.536	1	#p82		

[RMS 216]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2776

[ELEMENT 1]
na=Obudowa śmietnika OK
wa=0
kn=0	0	0
id=237
nu=9
cpv=45111291-4
wn=		

[POZYCJA]
id=238
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1803-03	2-02	1803-03		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie panelowe z prętów zgrzewanych gr 5mm ocynkowane+ powłoka poliestrowa wysokości 0,75 m na słupkach 60 X 40  na murku betonowym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	0,80+1,50		

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.622

[RMS 157]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 158]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.415

[RMS 159]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0149

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1803-03	2-02	1803-03		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie panelowe z prętów zgrzewanych gr 5mm ocynkowane+ powłoka poliestrowa wysokości 1,20 m na słupkach 60 X 40 o rozstawie 2.5 m na murku kamiennym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[RMS 157]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 239]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.625

[RMS 159]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0163

[POZYCJA]
id=240
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0402-03	2-23	0402-03		1
mpn=1211
na=Furtka o wym. 1,50 x 2,00 m  profil 20×20 mm (BS-3)  ze słupkami podporowymi 40 X 40 mm1310Całość ocynkowana i malowana proszkowo  Rozbiórka podłoża, przygotowanie wykopów pod słupy podporowe,  z betonowaniem, materiałem, osadzeniem słupów  i montażem furtki.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.49	0	6.49
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1979

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=241
pd=						0
na=Dostawa i montaż bramy wjazdowej rozwiernej dwuskrzydłowej 3000 mm światła wjazdu i wysokości 2000 mm z wypełnieniem panel prosty (BS-5) profil 20×20 mm (BS-3)  ze słupkami podporowymi 80X80.osadzona na regulowanych zawiasach , 1310Całość ocynkowana i malowana proszkowo  Rozbiórka podłoża, przygotowanie wykopów pod słupy podporowe,  z betonowaniem, materiałem, osadzeniem słupów  i montażem bramy.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Pielęgnacja trawników
wa=0
kn=0	0	0
id=261
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=262
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-01	2-21	0702-01		1
mpn=1211
na=Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=926
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=926	1	#p13		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.295	0	0.295
np=1
wa=0
wb=0
il=260.8773

[RMS 187]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.852

[RMS 188]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0463

[RMS 76]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=444.48

[POZYCJA]
id=263
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-02	2-21	0702-02		1
mpn=1211
na=Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=149
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	#p14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.348	0	0.348
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5187

[RMS 187]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.596

[RMS 188]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 76]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=71.52

