[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupów	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY   w  SZCZECINIE   
afn=70-311 Szczecin al .Piastów 17
nb=Remont terenów zioelonych kampusu ZUT w zakresie instalacji elekktrycznych 
ab=Szczecin ul. Szwoleżerów - Piastów
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=SZCZECIN AL. PIASTÓW 17
br=elektryczna
dt=4 marzec 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Koszty zakupów	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12.48

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.8993

[RMS ZEST 348]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.18

[RMS ZEST 297]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=0.5625

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Czytnik kart Mifare z interfacem Wiegand'aw wykonaniu 1310wandaloodpornym,	0
id=1348180	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Domofon IP (bramotel)z jednym przyciskiem w wykonaniu wandaloodpornym 1310(stacja bramowa),	0
id=1348180	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 261]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 260]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=62.58

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Grot do uziemień prętowych fi 17,2mm	0
id=7590873	2
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Kabel Cu YKY-0,6/1kV 5x2,5mm2	0
id=8040051	1
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=24.96

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2	0
id=8040054	1
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=130

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Kabel z żył.Cu YKSY-0,6/1kV3x1,5mm2 (YKY)	0
id=8030029	1
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=85.28

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna IP13101310Przetwornik obrazu: 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”1310Liczba efektywnych pikseli: 1920 (H) x 1080 (V)1310Czułość: 0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy1310Elektroniczna migawka: automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s1310Szeroki zakres dynamiki (WDR)1310Cyfrowa redukcja szumu (DNR)1310Funkcja Defog (F-DNR)1310Typ obiektywu: ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.41310Rodzaj przełączania dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni1310Tryb przełączania dzień/noc: automatyczny, manualny1310Regulacja poziomu przełączania dzień/noc: tak1310Rozdzielczość strumienia wideo: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 1310640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)1310Prędkość przetwarzania: 30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości1310Tryb wielostrumieniowy: 3 strumienie1310Kompresja video/audio: H.264+, MJPEG/G.7111310Liczba jednoczesnych połączeń: maks. 41310Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, 1310NTP, RTSP, PPPoE, SMTP1310Wsparcie protokołu ONVIF Profile S (ONVIF 2.3)1310Obróbka obrazu: obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane1310Oświetlacz IR: 36xLED1310Zasięg: 20 m1310Kąt świecenia: 90°1310Obudowa: aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem 1310kablowym w zestawie1310Zasilanie: PoE, 12 VDC1310Pobór mocy: 3.5 W, 7 W (IR wł.)1310Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C1310Klasa szczelności: IP 661310Kompatybilna z używanym na Uczelni oprogramowaniem NMS	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=230.6

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Kontroler jednego przejścia - zgodny z używanym na Uczelni systemem 1310kontroli dostępu (Kantech),	0
id=1348180	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6mm2	0
id=7620903	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=240

[RMS ZEST 327]
ty=S
na=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6	0
id=11115	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=10.6684

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=korytko elektro instalacyjne 15/25	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=81.12

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=kształtowniki stalowe	0
id=1199999	1
jm=kg	033
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.2244

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Monitor LCD 24" wejście HDMI	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 349]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Obudowa wraz zasilaczem do kontrolera i.akumulatorem 12 V 7 Ah.	0
id=8310999	2
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.9

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=opaski kablowe typ OKI	0
id=7640404	2
jm=szt.	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=48

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=oprawa LED 65W	0
id=7331399	1
jm=kpl.	090
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=oprawa metalhalogen 250W	0
id=7331399	1
jm=kpl.	090
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=oprawa parkowa LED 43W	0
id=7331399	1
jm=kpl.	090
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=19

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Osprzęt do uziemień pręt., bijak SDS MAX	0
id=7590881	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.91

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=pilot sterujący	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 320]
ty=S
na=podnośnik montażowy PMH samochodowy	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=9.975

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Przełącznik sieciowy z funkcją PoE+	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=przewody kabelkowe typu UTP 5 kat	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1802.32

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Przycisk wyjścia	0
id=723201015	3
jm=szt	020
ce=0	1464006188
cw=0	PLN
il=7
pr=ADI	0	0	0	

[RMS ZEST 313]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do 4.5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 296]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=0.5625

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=puszka - adapter do kamery IP65	0
id=7580799	2
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.2

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=931.6031

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi o średnicy do 30 cm z ręcznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm	0
id=5060799	1
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.56

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Rygiel elektromagnetyczny, 12 V AC/300 mA lub 12 V DC/600 mA, mechaniczna blokada rygla BERA	0
id=134391212	3
jm=szt	020
ce=0	1464006193
cw=0	PLN
il=7
pr=ADI	0	0	0	

[RMS ZEST 329]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=0.29

[RMS ZEST 294]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=3.4283

[RMS ZEST 284]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=2.384

[RMS ZEST 295]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=3.725

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Samozamykacz do furtki	0
id=1348180	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Siłownik 230V, 90 st. 350 kg	0
id=617120101	3
jm=szt.	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Słup stal.ocynk.park.S-50C, sześciokątny	0
id=8112113	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Słup stal.ocynk.ulicz.S-80P,sześciokątny	0
id=8112142	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.235

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=69.58

[RMS ZEST 350]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 308]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7.3032

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1144

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=System uziemień prętowych fi 17,2mm	0
id=7590340	2
jm=m	040
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Szafka oświetlenia zewnętrznego	0
id=2600201	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm	0
id=6831701	1
jm=kg	033
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.12

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki	0
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=5.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801599

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=tabliczka z wyposażeniem	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.087

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	2
jm=szt.	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=48

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.437

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Zamek do furtki	0
id=1348110	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 100	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=0.182

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0088

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Zasilacz impulsowy 12VDC/1A IP67	0
id=7090430	1
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Zestaw komputerowy Proesor i7, 3,2 GHz, RAM 4 GB, HD 500GB , karta graf. ATI 4860, Windows 7	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Złączka do uziemień prętowych fi 17,2mm	0
id=7590853	2
jm=szt	020
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 298]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
il=3.2625

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm	0
id=1602411	1
jm=m3	060
ce=0	1464006178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.438

[RMS ZEST 273]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=BRAMA WJAZDOWA DO ŚMIETNIKA CAMPUSU ZUT
wa=0
kn=0	0	0
id=681
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=731
pd=Energobudowa wyd.II 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0314-03	13-25	0314-03		1
mpn=1211
na=Montaż siłownika elektrycznego liniowego do bramy rozwiernej 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=8.65	0	8.65
np=1
wa=0
wb=0
il=17.3

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 266]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=783
pd=Energobudowa wyd.II 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0908-05	13-25	0908-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzanie elementów blokowego systemu elektrycznego regulacji ciągłej - siłownik
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=5.88	0	5.88
np=1
wa=0
wb=0
il=11.76

[ELEMENT 1]
na=FURTKI WEJŚCIOWE DO CAMPUSU ZUT
wa=0
kn=0	0	0
id=735
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=732
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 335]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=784
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa cyfrowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=800
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 335]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=801
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - kontroler przejścia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=802
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 335]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=803
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - czytnik kart
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-07	5	0404-07		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=787
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 335]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=737
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-06	AL-01	0304-06		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=6.58

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=797
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 335]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=798
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=799
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1802-02	2-02	1802-02		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołow
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2						0		0

[RMS 61]
nz=1.4977	0	1.4977
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9678

[RMS 352]
nz=4.97	0	4.97
np=1
wa=0
wb=0
il=69.58

[RMS 353]
nz=0.013	0	0.0013*10
np=1
wa=0
wb=0
il=0.182

[RMS 273]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=788
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 335]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=739
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=782
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=12.67

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=786
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-21	5-08	0401-21		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 335]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=781
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02	AL-01	0304-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=17.57

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=792
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 61]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=16.31

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO CAMPUSU ZUT
wa=0
kn=0	0	0
id=741
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=742
pd=	KNR	AL-01 0501-02 SST -1.1.0	AL-01	0501-02 SST -1.1.0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=92.5

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=743
pd=	KNR	AL-01 0502-02 SST -1.1.0	AL-01	0502-02 SST -1.1.0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - przełacznik sieciowy z funkcją PoE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 61]
nz=5.08	0	5.08
np=1
wa=0
wb=0
il=20.32

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=744
pd=	KNR	AL-01 0505-02 SST -1.1.0	AL-01	0505-02 SST -1.1.0		1
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 61]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=745
pd=	KNR	AL-01 0501-03 SST -1.1.0	AL-01	0501-03 SST -1.1.0		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU, zestaw komputerowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 61]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.72

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=746
pd=	KNR	AL-01 0506-01 SST -1.1.0	AL-01	0506-01 SST -1.1.0		1
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5

[POZYCJA]
id=748
pd=	KNR	AL-01 0701-01 SST -1.1.0	AL-01	0701-01 SST -1.1.0		1
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 61]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=134.8

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=749
pd=		E 0508 0800-04 SST -1.1.0		E 0508 0800-04 SST -1.1.0		1
na=Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						0		0

[RMS 61]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=34.476

[RMS 271]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=81.12

[RMS 272]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=210.6

[RMS 273]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=750
pd=		E 0508 1200-01 SST -1.1.0		E 0508 1200-01 SST -1.1.0		1
na=Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów. adapter ścienny do kamery
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=2.67

[RMS 274]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 272]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 273]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=751
pd=	KNR-W	5-08 0212-01 SST -1.1.0	5-08	0212-01 SST -1.1.0		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1733
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1733	1	1733						0		0

[RMS 61]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=70.3598

[RMS 275]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1802.32

[RMS 273]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=752
pd=	KNR	4-03 1003-11 SST -1.1.0	4-03	1003-11 SST -1.1.0		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=22
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 61]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0
il=15.939

[POZYCJA]
id=753
pd=	KNR	4-03 1004-01 SST -1.1.0	4-03	1004-01 SST -1.1.0		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 61]
nz=0.2121	0	0.2121
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6968

[POZYCJA]
id=754
pd=	KNR	4-03 1019-01 SST -1.1.0	4-03	1019-01 SST -1.1.0		1
na=Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 3 kg - wysięgnik do kamery
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 273]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=791
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO CAMUPSU ZUT 
wa=0
kn=0	0	0
id=756
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=757
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0201	2-01	0702-0201		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=149
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	125+24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.0321	0	0.0321
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5677

[RMS 327]
nz=0.0582	0	0.0582
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6718

[POZYCJA]
id=758
pd=	KNR	5-15 0905-06 SST-D-01.03.01.	5-15	0905-06 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż szafki oświetlenia zewnętzrnego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=9.2	0	9.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.786

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 273]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 329]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[POZYCJA]
id=759
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0201	2-01	0705-0201		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=149
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	125+24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 327]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9966

[POZYCJA]
id=760
pd=	KNR	5-10 0301-01 SST-D-01.03.01.	5-10	0301-01 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m, 2x10cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=149
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	125+24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7566

[RMS 283]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=16.688

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 284]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=2.384

[POZYCJA]
id=761
pd=	KNR	5-10 0103-04 SST-D-01.03.01.	5-10	0103-04 SST-D-01.03.01.		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli YKY 5x6 w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.1848	0	0.1848
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0605

[RMS 285]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 286]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7625

[RMS 287]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=2.125

[RMS 288]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 289]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 290]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=52.5

[RMS 291]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.875

[RMS 292]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 293]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=130

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8375

[RMS 295]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.025

[RMS 296]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5625

[RMS 297]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5625

[RMS 298]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5625

[POZYCJA]
id=762
pd=	KNR	5-10 0103-03 SST-D-01.03.01.	5-10	0103-03 SST-D-01.03.01.		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli YKY 5x2,5 w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.1116	0	0.1116
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5579

[RMS 285]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 286]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1368

[RMS 287]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.312

[RMS 288]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0264

[RMS 289]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 290]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 291]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 292]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 299]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1608

[POZYCJA]
id=763
pd=		E 0510 4500-05 SST-D-01.03.01.		E 0510 4500-05 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5x6 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=48
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						0		0

[RMS 61]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=75.36

[RMS 300]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 273]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=764
pd=	KNR-W	5-08(wł) 50818-03 SST-D-01.03.01.	5-08(wł)	50818-03 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o długości 3 m - metodą: młoty ręczne - w gruncie kat III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0
il=12.63

[RMS 303]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 273]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=765
pd=	KNR	5-08 0611-05 SST-D-01.03.01.	5-08	0611-05 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=1.217	0	1.217
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9468

[RMS 307]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 273]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.6086	0	0.6086
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3032

[POZYCJA]
id=766
pd=	KNR	2-01 0707-02 SST-D-01.03.01.	2-01	0707-02 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	1,44						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=2.9931	0	2.9931
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1161

[POZYCJA]
id=767
pd=	KNR	5-10 0708-01 SST-D-01.03.01.	5-10	0708-01 SST-D-01.03.01.		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ręczne stawianie słupów oświetleniowych h=8m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5406

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 310]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 311]
nz=0.073	0	0.073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.292

[RMS 283]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.148

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 295]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 313]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=768
pd=	KNR	5-10 0708-01 SST-D-01.03.01.	5-10	0708-01 SST-D-01.03.01.		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ręczne stawianie słupów oświetleniowych h=5m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2703

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 310]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 311]
nz=0.073	0	0.073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.146

[RMS 283]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.074

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 295]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 313]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=769
pd=	KNR	5-10 1001-04 SST-D-01.03.01.	5-10	1001-04 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczek bezpiecznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=3.27	0	3.27
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7371

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=770
pd=	KNR	5-10 1004-03 SST-D-01.03.01.	5-10	1004-03 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów w słup
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5059

[RMS 330]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=85.28

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=771
pd=	KNR	5-10 1005-02 SST-D-01.03.01.	5-10	1005-02 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż na słupie opraw metanhalogen 250W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7368

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=772
pd=	KNR	5-10 1005-02 SST-D-01.03.01.	5-10	1005-02 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż opraw LED 65W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1842

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=773
pd=	KNR	5-10 1005-07 SST-D-01.03.01.	5-10	1005-07 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż opraw parkowych LED 43W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7015

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 320]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.65

[POZYCJA]
id=774
pd=	KNR	5-10 0314-07 SST-D-01.03.01.	5-10	0314-07 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Montaż przepustów w ścianach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=8
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=2.853	0	2.853
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7969

[RMS 321]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 322]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 288]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 323]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=775
pd=	KNP	D13 1327-02 SST-D-01.03.01.		D13 1327-02 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Pomiar linii kablowej 4-żyłowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 61]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=776
pd=	KNP	D13 1346-01 SST-D-01.03.01.		D13 1346-01 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 61]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=777
pd=	KNP	D13 1306-03 SST-D-01.03.01.		D13 1306-03 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=29
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						0		0

[RMS 61]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4

[POZYCJA]
id=778
pd=	KNP	D13 1346-04 SST-D-01.03.01.		D13 1346-04 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 61]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=779
pd=	KNP	D13 1346-05 SST-D-01.03.01.		D13 1346-05 SST-D-01.03.01.		1
mpn=1211
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, każdy następny pomiar z tego samego obwodu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 61]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[POZYCJA]
id=793
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=10
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 61]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1

[POZYCJA]
id=780
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1005-07	5-10	1005-07		1
mpn=1211
na=Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) ( demontaż)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3507

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 320]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.325

