[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=4
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	2
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont korytarza przy sali 344; remont pokoi 332 A,B,C,D,E; 312 i 314
ab=WBIA al. Piastów 50
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
dt=06.06.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na="CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	0
id=202x048	3
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=561.535

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT22001	3
jm=kg	033
ce=0	1466166841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.14
pr=MEG	0	0	0	

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5455

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.288

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=2.494

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3129.5834

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=255.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2952

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0416
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.042
pr=	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 117]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 150]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0007
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0072
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane'	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0108
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=drzwi aluminiowe p poż	0
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=dźwigar nośny z blachy kształtowej	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=210.614

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=element poprzeczny z blachy kształtowej	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=195.92

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=emalia poliwinylowa	0
id=1524000	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.5564
pr=	0	0	0	1524199

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=farba emulsyjna kolor	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=85.5245

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=farba emulsyjna, blała	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.5021

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166898
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.933
pr=PFL	0	0	0	

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.672

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.3642
pr=SNI	0	0	0	

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.624

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=farba poliwinylowa do gruntowania	0
id=1524600	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.2328
pr=	0	0	0	1524599

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0004
pr=	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1252

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy'	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1857

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	0
id=202x095	3
jm=kg	033
ce=0	1466166852
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=177.66
pr=KRE	0	0	0	

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe'	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=klamerki mocujące	0
id=1323490	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=350.207

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=klej do płyt gipsowych zwykły ORTH	0
id=1740311	2
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0342

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=klej na bazie kauczuku syntetycznego	0
id=1550599	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.253

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.521

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200.3204
pr=	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.38

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5115199	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166858
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=MAG	0	0	0	

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.6

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=koszt dem. i monta.	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=koszt składowania	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.379

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.048
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.92

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	0
id=1323330	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=247.338
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323310

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=101.147
pr=	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.4984
pr=	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	0
id=1323330	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.052
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323311

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105.307

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=kwit na wysyp	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.019

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=listwy maskujące - aluminium	0
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.144

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=listwy prrogowe aluminiowe	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.153

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=ławka	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=łączniki krzyżowe Ik 60/60	0
id=1323432	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=126.5229
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323432

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=8992699	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166864
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=309.7985
pr=POW	0	0	0	

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=łączniki wzdłużne Iw 60/110	0
id=1323431	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.4676
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323437

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=mieszarka do zapraw'	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=2.4421
pr=	0	0	0	46110

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=murarz kat.12	0
id=z36	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 173]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9566

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane	0
id=1990299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1606199

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=narożniki aluminiowe	0
id=1360099	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=narożniki ochronne aluminiowe'	0
id=1318000	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=299.355

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=narożniki ochronne typ 'Wema'	0
id=1350500	1
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.92

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=nawietrzaki podokienne typ A	0
id=6522199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Nawiewnik okienny higrosterowany z automatyczną regulacją przepływu powietrza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=okna  z tworzyw	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.1328
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.6

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.2535

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.112

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4752
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.045
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9685

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Piasek uziar.0-4mm	0
id=1601804	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=płytki elewacyjne 30x60 z marmuru polerowanego	0
id=2520299	2
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.49
pr=	0	0	0	2540899

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm	0
id=2520215	1
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.278

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4543
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=201.5269
pr=	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	0
id=2315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166870
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=355.105
pr=ROC	0	0	0	

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1466166878
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.8202
pr=ROC	0	0	0	

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1466166883
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=299.3327
pr=CED	0	0	0	

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=pręt mocujący	0
id=1323480	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.5683
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323440

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=pręt wieszaka	0
id=1323450	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=168.6098

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	0
id=1569010	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1761

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=2621.0759

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 172]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=robotnik kat.7	0
id=z37	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530999	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.0107
pr=	0	0	0	1530000

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=37.7241

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.66

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=sprężyny przyścienne	0
id=1323470	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=202.0425

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Sucha mieszanka	0
id=202x048	3
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1222.7445

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=5.5054
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=0.5702

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=0.6135

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=2.9197
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=0.414
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=2.5762

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=3.9157

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=274.0368

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=utylizacja	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.096

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6321

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=wieszak	0
id=1323450	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.0415

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1235
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0285

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=woda'	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4246
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8063

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	0
id=1412800	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.081
pr=	0	0	0	1413299

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=9.2494
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=4.6707

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=0.414
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=18.2732

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=4.0259

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną homegeniczne klasy T 34/43 gr min. 2mm z wywinięciem na ściany	0
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=188.0632

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.796
pr=	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=zaprawa gipsowa ORTH ROTRING	0
id=1740310	2
jm=t	034
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0684

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=404.6042
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.7947
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=zawory powrotne o śr. 15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Zawór grzej.termostat. fi 15 mm	0
id=5731202	2
jm=szt	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=żuraw do 5t	0
id=31000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31000

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
il=1.0551

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm	0
id=1602540	2
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.032

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1466166835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 12]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Korytarz przy sali 344
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Rozebranie szafy wnękowej wraz z wywiezieniem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=11.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.4	1	3,80*3,00						0		0

[RMS 70]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=43
pd=						0
na=Demontaż i montaż tablic i gablot
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 71]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	9.60*2.60+2.30*7.00+3.15*3.00+7.00*2.41+3,80*0,40						0		0

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=37.206

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-02	4-01	0430-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie trzciny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p3						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.402

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2 wraz z wywozem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=17.38

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetla wraz z wywozem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-03	4-01	0354-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naświetla wraz z wywozem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-05	4-01	0348-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	3,00*0,50*6						0		0

[RMS 1]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.27

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						0		0

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0160-01	202	0160-01		1
mpn=1211
na=(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	1,40*3						0		0

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[RMS 118]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.284

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 119]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-02	4-01	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	2.00*0,10*4						0		0

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.984

[RMS 121]
nz=60	0	60
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 122]
nz=7.98	0	7.98
np=1
wa=0
wb=0
il=6.384

[RMS 123]
nz=4.45	0	4.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.56

[RMS 17]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0328

[RMS 18]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0152

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 19]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-05	4-01	0706-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*2*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 15]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 100]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 17]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0804

[RMS 18]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 28]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz zdrzwiami o powierzchni ponad 2 m2 wraz z wywozem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	1.50*2.20*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.544

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p3						0		0

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=57.876

[RMS 72]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=199.81

[RMS 73]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=118.508

[RMS 74]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=110.24

[RMS 75]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=59.254

[RMS 76]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=46.163

[RMS 7]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=46.163

[RMS 77]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=197.054

[RMS 78]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=113.685

[RMS 79]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=174.317

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.689

[RMS 42]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.689

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z sufitem podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=59.39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.39	1	2,40+6,60+0,73+3,60+9,66+0,90+7,00+0,70+9,60+15,60+2,60						0		0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9085

[RMS 15]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0178

[RMS 16]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0238

[RMS 17]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0772

[RMS 18]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0238

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5939

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 15]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 16]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0198

[RMS 17]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0798

[RMS 18]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0201

[RMS 20]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 21]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 23]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-02	2-02	1025-02		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=15.18

[RMS 24]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 12]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 13]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 14]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończonez kompletem okuć i zamkiem patentowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=19.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	2.00*0.90*11						0		0

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=10.098

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 13]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 14]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.396

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe, P POŻ EI30, zimne, dwuskrzydłowe ("90"+"60") w kolorze czerwonym, przeszkone szkłem bezpiecznym, wyposażone w klamki, zamek z wkładką patentową, blokadę pionową, samozamykacz - kompletne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	1,50*2,20*2						0		0

[RMS 1]
nz=3.31	0	3.31
np=1
wa=0
wb=0
il=21.846

[RMS 81]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 82]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.112

[RMS 83]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=28.38

[RMS 84]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=12.144

[RMS 12]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 56]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.396

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=11.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.54	1	2.70*0.80*2+1.70*0.80*2+1,50*1,00*3						0		0

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=26.1958

[RMS 2]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=23.7724

[RMS 94]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7704

[RMS 95]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=23.657

[RMS 96]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8524

[RMS 8]
nz=27.76	0	27.76
np=1
wa=0
wb=0
il=320.3504

[RMS 9]
nz=0.00196	0	0.00196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0226

[RMS 97]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8862

[RMS 10]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=41.844

[RMS 11]
nz=0.00127	0	0.00127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4616

[RMS 14]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3324

[POZYCJA]
id=47
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-04	0-19	0929-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana naświetli na okna stałe jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.28	1	6,50*0,80+2,60*0,80						0		0

[RMS 1]
nz=5.66	0	5.66
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2048

[RMS 87]
nz=6.6	0	6.6
np=1
wa=0
wb=0
il=48.048

[RMS 88]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4752

[RMS 89]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5096

[RMS 90]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6024

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 13]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.364

[RMS 14]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4368

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=133.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133.6	1	(2.00*2+1.00)*2*11+(1,50+2,20*2)*2*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=82.832

[RMS 15]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1069

[RMS 16]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1336

[RMS 17]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5344

[RMS 18]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1336

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.336

[RMS 28]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.336

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=91.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91.86	1	(2.40+6.60+0.73+3.60+9.66+0.90+7.00+0.70+9.60+15.60+2.60)*1.50+(0.20*1.50)*4+(0.35*1.50)*3 						0		0

[RMS 1]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4511

[RMS 29]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0209

[RMS 16]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0808

[RMS 17]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0919

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=65.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65.46	1	(2.40+6.60+0.73+3.60+9.66+0.90+7.00+0.70+9.60+15.60+2.60)*1.50+(0.20*1.50)*4+(0.35*1.50)*3-#p21-#p20 						0		0

[RMS 1]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=24.613

[RMS 99]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.546

[RMS 100]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[RMS 101]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=157.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.32	1	#p25+#p26						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5856

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=34.6104

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0472

[POZYCJA]
id=16
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=207.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=207.3	1	5.00 *2*11+14.60*2+6.80*2+7.40*2+16,65*2+0,80*8						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=55.971

[RMS 33]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=217.665

[RMS 34]
nz=0.00012	0	0.00012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0249

[RMS 35]
nz=0.00024	0	0.00024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0498

[RMS 36]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0207

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2073

[RMS 38]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4146

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=157.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.32	1	#p27 						0		0

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=38.2288

[RMS 39]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5144

[RMS 40]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3351

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6293

[RMS 31]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1464

[RMS 42]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5034

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-07	2-02	2011-07		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=157.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.32	1	#p29						0		0

[RMS 1]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0139

[RMS 39]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3304

[RMS 40]
nz=0.00137	0	0.00137
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2155

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3146

[RMS 31]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2025

[RMS 42]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3146

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=157.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.32	1	#p29						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5856

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=34.6104

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0472

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1511-01	2-02	1511-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich kolor do uzgodnienia z Kierownikiem obiektu (kolor wg palety kolorówNCS)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=157.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.32	1	#p30						0		0

[RMS 1]
nz=0.225	0	0.225
np=1
wa=0
wb=0
il=35.397

[RMS 102]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2164

[RMS 103]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=31.936

[RMS 104]
nz=0.0492	0	0.0492
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7401

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0629

[POZYCJA]
id=54
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-03	AT-22	0101-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=13.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.8	1	3,80*3,00+0,40*3,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.966

[RMS 106]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0301-04	AT-22	0301-04		1
mpn=1211
na=Okładziny  z płytek okładzinowych 30x60 cm z marmuru polerowanego( Rosa anatolia lub równoważny do uzgodnienia z kierownikiem) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej  -  wsp. 1.5 za wielkość płytek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=13.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.8	1	#p33						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=27.945

[RMS 112]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=14.49

[RMS 108]
nz=6.09	0	6.09
np=1
wa=0
wb=0
il=84.042

[RMS 109]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=5.796

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 110]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.414

[RMS 111]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.414

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1217-01	2-02	1217-01		1
mpn=1211
na=Narożniki z kątownika 20x20  mm aluminiowego na płytkach marmurowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.926	0	0.926
np=1
wa=0
wb=0
il=5.556

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 114]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0114

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p15						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.402

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p36						0		0

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=66.144

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p36						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.134

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=14.469

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0207

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p36						0		0

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=9.646

[RMS 52]
nz=8.15	0	8.15
np=1
wa=0
wb=0
il=561.535

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.689

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.689

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p36						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.134

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=14.469

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0207

[POZYCJA]
id=30
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-04	0-12	1118-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	#p36 						0		0

[RMS 1]
nz=2.5692	0	2.5692
np=1
wa=0
wb=0
il=177.0179

[RMS 53]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=70.278

[RMS 54]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=358.28

[RMS 55]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=37.895

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9962

[RMS 57]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0
il=2.694

[POZYCJA]
id=31
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=59.39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.39	1	#p16						0		0

[RMS 1]
nz=0.5411	0	0.5411
np=1
wa=0
wb=0
il=32.1359

[RMS 58]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4543

[RMS 54]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=46.3242

[RMS 55]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8997

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3445

[RMS 57]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2257

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Posadzki - listwy progowe - profile
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=12.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.9	1	0.90*11+1,50*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8963

[RMS 59]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=13.803

[RMS 60]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.903

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 42]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[POZYCJA]
id=34
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=9.019
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.019	1	#p3*0.03+#p4*0.07+#p37*0.01+#p8*0,16						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5364

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.019

[RMS 63]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8386

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.345
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.345	1	#p36*0.005						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4795

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.345

[RMS 63]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3381

[POZYCJA]
id=51
pd=						0
na=Zakup i montaż ławki z 4 siedziskami w komplecie  (siedzisko i oparcie ze sklejki) rama malowana proszkowo
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Sala 332 A,B,C,D,E - korytarzyk wew.
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=						0
na=Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia sal
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z drzwiami i wywozem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	5+3						0		0

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=9.28

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=12.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.21	1	(3,00+0,80+3,30+5,80+4,50*2+1,60+1,80+1,20)*3,01*0.16-2,00*1,00*0,10*5+(7,20*0,80*0,10)-(1,60*0,80*0,10)						0		0

[RMS 1]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0
il=88.7667

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-04	4-01	0426-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie zabudowy z płyt g-k
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.14	1	(0,78+0,30*2)*3,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4968

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						0		0

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	3,10*6,30+4,50*6,30+3,00*6,30+4,50*6,30						0		0

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=51.3702

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-02	4-01	0430-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie trzciny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p53						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1234

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-03	2-02	2005-03		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p53						0		0

[RMS 1]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=227.3607

[RMS 2]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=99.8865

[RMS 124]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=66.591

[RMS 124]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=180.747

[RMS 125]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=38.052

[RMS 126]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=49.4676

[RMS 149]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=126.5229

[RMS 127]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=86.5683

[RMS 7]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=86.5683

[RMS 8]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1759.905

[RMS 9]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0285

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=95.13

[RMS 11]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0609

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5175

[RMS 14]
nz=0.0289	0	0.0289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7493

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.88	1	2,20*1,00*0,40						0		0

[RMS 1]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5944

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0422-01	4-01	0422-01		1
mpn=1211
na=Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.3927	0	0.3927
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3927

[RMS 151]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 152]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 153]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 154]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0422-05	4-01	0422-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.185	0	0.185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.185

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=111
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0160-01	202	0160-01		1
mpn=1211
na=(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	1,40*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.532

[RMS 118]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.856

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 119]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-03	4-01	0206-03		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 165]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 166]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 167]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 168]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 169]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 170]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 18]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 37]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	3,00*2+5,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=7.59

[RMS 15]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0572

[RMS 16]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0726

[RMS 17]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2926

[RMS 18]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0737

[RMS 20]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 21]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 23]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-02	2-02	1025-02		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 24]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 12]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 14]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończonez kompletem okuć i zamkiem patentowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2.00*0.90 						0		0

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.918

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 13]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 14]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	(2.00*2+1,00)*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 15]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 16]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 17]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 18]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 28]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00*1,00						0		0

[RMS 1]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0
il=5.18

[RMS 121]
nz=48.6	0	48.6
np=1
wa=0
wb=0
il=97.2

[RMS 122]
nz=6.38	0	6.38
np=1
wa=0
wb=0
il=12.76

[RMS 123]
nz=3.56	0	3.56
np=1
wa=0
wb=0
il=7.12

[RMS 17]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 18]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 19]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-01	4-01	0716-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,00*1,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 15]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0208

[RMS 16]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0264

[RMS 17]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1064

[RMS 18]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0268

[RMS 20]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 21]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 28]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-04	4-01	0308-04		1
mpn=_1211
na=Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 121]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 122]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 17]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 18]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 19]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-05	4-01	0706-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 15]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 16]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 17]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[RMS 18]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 28]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=114
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=37.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	6,30*3,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=85.806

[RMS 2]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=77.868

[RMS 94]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=28.728

[RMS 95]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=77.49

[RMS 96]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=153.468

[RMS 8]
nz=27.76	0	27.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1049.328

[RMS 9]
nz=0.00196	0	0.00196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0741

[RMS 97]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=38.934

[RMS 10]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=137.0628

[RMS 11]
nz=0.00127	0	0.00127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 14]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0886

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=25.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.35	1	(3,10+6,30)*1,50+4,50*1,50+3,00*1,50						0		0

[RMS 1]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5316

[RMS 99]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.535

[RMS 100]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0076

[RMS 101]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=137.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=137.55	1	(3,10+2+6,30*2)*3,00+(4,50*2+6,30)*3,00+(3,00*3,00)*2+(4,50*2+6,30)*3,00-#p72						0		0

[RMS 1]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6546

[RMS 29]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0261

[RMS 16]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[RMS 17]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1376

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=162.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=162.9	1	#p72+#p73						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=13.032

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=35.838

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0326

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0489

[POZYCJA]
id=79
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=50.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.8	1	5.00 *4+4,40*7						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=13.716

[RMS 33]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=53.34

[RMS 34]
nz=0.00012	0	0.00012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[RMS 35]
nz=0.00024	0	0.00024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 36]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0508

[RMS 38]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1016

[POZYCJA]
id=80
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=162.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=162.9	1	#p74						0		0

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5847

[RMS 39]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5327

[RMS 40]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.347

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6516

[RMS 31]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.258

[RMS 42]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5213

[POZYCJA]
id=81
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-07	2-02	2011-07		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=162.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=162.9	1	#p76						0		0

[RMS 1]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0
il=25.9011

[RMS 39]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3421

[RMS 40]
nz=0.00137	0	0.00137
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2232

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3258

[RMS 31]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2806

[RMS 42]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3258

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-04	202	2013-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=37.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	6,30*3,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=14.742

[RMS 174]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0
il=177.66

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1512

[RMS 43]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=200.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200.7	1	#p76+#p78						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.056

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=44.154

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0401

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0602

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p55						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7078

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9773

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 43]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0285

[POZYCJA]
id=84
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany kolor pastelowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=295.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=295.83	1	#p79+#p55 						0		0

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=41.1204

[RMS 177]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=85.5245

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0887

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p55						0		0

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2231

[RMS 178]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5021

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0285

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	8+20						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 45]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.364

[RMS 46]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 47]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 48]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Piaskowanie żeberek grzejników
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=108
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	16*3+11+19+15*2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[POZYCJA]
id=87
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=25.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.92	1	0.60*0.20*2*108						0		0

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=29.2896

[RMS 25]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4842

[RMS 24]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7434

[RMS 137]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0477

[RMS 138]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5152

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p55						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1234

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p86						0		0

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=91.3248

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p86						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7078

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9773

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0285

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p86						0		0

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3182

[RMS 179]
nz=8.15	0	8.15
np=1
wa=0
wb=0
il=775.3095

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9513

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9513

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=95.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.13	1	#p86						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7078

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9773

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0285

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe homegeniczne klasy T 34/43 gr min. 2mm z wywinięciem na ściany
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=109.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=109.4	1	#p90*1.15						0		0

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=46.9326

[RMS 180]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=119.246

[RMS 140]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=65.64

[RMS 181]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.94

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4814

[RMS 42]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.361

[POZYCJA]
id=195
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=109.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=109.4	1	95.13*1.15						0		0

[RMS 1]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7844

[RMS 191]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.282

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Posadzki - listwy progowe - profile
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1.00*4						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=0.588

[RMS 59]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 60]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 42]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=96
pd=						0
na=Wymiana żaluzji okiennych wertykalnych podgumowanych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=19.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.6	1	2.00*1.40*7						0		0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6

[POZYCJA]
id=123
pd=						0
na=Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych z automatyczną regulacją przepływu powietrza, białe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=97
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=21.057
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.057	1	#p50 +#p51*0.05+#p52*0.03+#p53*0.07+#p56+#p87*0,01						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=29.2692

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.057

[RMS 63]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6359

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=0.476
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.476	1	#p86*0.005						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6616

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.476

[RMS 63]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4665

[ELEMENT 3]
na=Roboty sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=101
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=39.123

[RMS 12]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
mpn=1211
na=Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Płukanie grzejnika
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.22

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 12]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 12]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 185]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=126
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-04	4-02	0235-04		1
mpn=1211
na=Demontaż zmywaka kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-05	4-02	0152-05		1
mpn=1211
na=Demontaż termy elektrycznej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=128
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[ELEMENT 3]
na=Sala 312 i 314
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=1.2.3
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=130
nu=1.2.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=131
pd=						0
na=Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia sal
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=192
pd=						0
na=Demontaż i montaż tablic
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z drzwiami i wywozem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=3.024
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.024	1	6,30*3,00*0,16						0		0

[RMS 1]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9845

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=53.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.55	1	6,30*8,50						0		0

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=28.917

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-02	4-01	0430-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie trzciny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=53.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.55	1	#p113						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.639

[POZYCJA]
id=193
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=53.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.55	1	#p113						0		0

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=44.982

[RMS 72]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=155.295

[RMS 73]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=92.106

[RMS 74]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=85.68

[RMS 75]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=46.053

[RMS 76]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8785

[RMS 7]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8785

[RMS 77]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=153.153

[RMS 78]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=88.3575

[RMS 79]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=135.4815

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5355

[RMS 42]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5355

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3.00*2 						0		0

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 15]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0312

[RMS 16]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0396

[RMS 17]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1596

[RMS 18]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0402

[RMS 20]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 21]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 23]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00*1,00						0		0

[RMS 1]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0
il=5.18

[RMS 121]
nz=48.6	0	48.6
np=1
wa=0
wb=0
il=97.2

[RMS 122]
nz=6.38	0	6.38
np=1
wa=0
wb=0
il=12.76

[RMS 123]
nz=3.56	0	3.56
np=1
wa=0
wb=0
il=7.12

[RMS 17]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 18]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 19]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-01	4-01	0716-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,00*1,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 15]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0208

[RMS 16]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0264

[RMS 17]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1064

[RMS 18]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0268

[RMS 20]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 21]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 28]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=86.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.8	1	(6,30*2+8,50*2)*3,00-2,00*1,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9856

[RMS 29]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9096

[RMS 16]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 17]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0868

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=86.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.8	1	#p120						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.944

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=19.096

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0174

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[POZYCJA]
id=158
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	5.00 +4.40*5						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.29

[RMS 33]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=28.35

[RMS 34]
nz=0.00012	0	0.00012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 35]
nz=0.00024	0	0.00024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 36]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 38]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=159
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=86.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.8	1	#p121						0		0

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0924

[RMS 39]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2838

[RMS 40]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1849

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3472

[RMS 31]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.736

[RMS 42]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2778

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-07	2-02	2011-07		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=86.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.8	1	#p123						0		0

[RMS 1]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8012

[RMS 39]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1823

[RMS 40]
nz=0.00137	0	0.00137
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1189

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1736

[RMS 31]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2152

[RMS 42]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1736

[POZYCJA]
id=162
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=86.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.8	1	#p123 						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.944

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=19.096

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0174

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[POZYCJA]
id=194
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1511-01	2-02	1511-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich kolor do uzgodnienia z Kierownikiem obiektu (kolor wg palety kolorów NCS)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=86.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.8	1	#p125						0		0

[RMS 1]
nz=0.225	0	0.225
np=1
wa=0
wb=0
il=19.53

[RMS 102]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0164

[RMS 103]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6204

[RMS 104]
nz=0.0492	0	0.0492
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2706

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0347

[POZYCJA]
id=166
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 45]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 46]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 47]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 48]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Piaskowanie żeberek grzejników
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=79
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	17*3+16+12						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=79

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=18.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.96	1	0.60*0.20*2*79						0		0

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4248

[RMS 25]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2801

[RMS 24]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4697

[RMS 137]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4978

[RMS 138]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6176

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=54.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.9	1	6.30*8.50+0,20*1,35*5						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.882

[POZYCJA]
id=170
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=54.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.9	1	#p130						0		0

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=52.704

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=54.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.9	1	#p130						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.294

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=11.529

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=54.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.9	1	#p130						0		0

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=7.686

[RMS 179]
nz=8.15	0	8.15
np=1
wa=0
wb=0
il=447.435

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.549

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.549

[POZYCJA]
id=173
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=54.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.9	1	#p130						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.294

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=11.529

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 32]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe homegeniczne klasy T 34/43 gr min. 2mm z wywinięciem na ściany
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=63.135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.135	1	#p134*1.15						0		0

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=27.0849

[RMS 180]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=68.8171

[RMS 140]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=37.881

[RMS 181]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3135

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2778

[RMS 42]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2083

[POZYCJA]
id=196
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=63.135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.135	1	54.9*1.15						0		0

[RMS 1]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=7.955

[RMS 191]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.894

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Posadzki - listwy progowe - profile
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 59]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 60]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 42]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla montażu nawietrzaków
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[POZYCJA]
id=197
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
mpn=_1211
na=Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 1.5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 12]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 193]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm po zamontowanych nawietrzakach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1

[RMS 194]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 195]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[RMS 196]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 18]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 37]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=176
pd=						0
na=Wymiana żaluzji okiennych wertykalnych podgumowanych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	2.00*1.40*5						0		0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=177
pd=						0
na=Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych z automatyczną regulacją przepływu powietrza, białe w oknach i naświetlach od str. korytarza
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	5+3						0		0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=178
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=3
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=7.322
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.322	1	#p112 +#p113*0.07+#p131*0.01						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1776

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.322

[RMS 63]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1756

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=0.275
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.275	1	#p130*0.005						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3822

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[RMS 63]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2695

[ELEMENT 4]
na=Roboty sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=181
nu=1.2.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=27.945

[RMS 12]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=183
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
mpn=1211
na=Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=184
pd=				 		1
mpn=_1211
na=Płukanie grzejnika
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 12]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 12]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

