[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	5.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=ZUT w Szczecinie
afn=Szczecin, al. Piastów 17
nb=Remont korytarza przy sali 344; remont pokoi 332 A,B,C,D,E; 312 i 314
ab=Szczecin, al. Piastów 50
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=elektryczna
dt=2016-05-31

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=0.7449

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=0.624

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=ekran projekcyjny elektryczny 244 mm x 183 mm	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530325	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=59.16

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Gniazdo komputerowe nt 2xRJ-45 kat. 5-6	0
id=7538004	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6	0
id=7538015	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Gniazdo telefoniczne pt 1xRJ-11/12	0
id=7537011	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=945
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A	0
id=7510609	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Łącznik krzyż.2-bieg.p/t.250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510316	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Łącznik pt 1-biegunowy st. podwyż. IP20	0
id=7510400	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Łącznik żaluzj.p/t.250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510318	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=monterzy gr. III	0
id=313	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=312	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP20 do wbud.	0
id=7302208	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP20 do wbud.'	0
id=7302208	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP20 do wbud. z modułem awaryjnym	0
id=7302208	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP20 nastropowa	0
id=7302208	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=4.29

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=przewód HDMI''	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=15.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2	0
id=7950820	1
jm=m	040
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Przewód STP 4x2x0,5 PVC kat. 6	0
id=8741011	1
jm=m	040
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=270.4

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Przewód typu: J-Y(St)Y, 2x2x0,6 Lg  mm	0
id=802310404	3
jm=m	040
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2'	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=218.4

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2'	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=395.2

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2	0
id=7951013	1
jm=m	040
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=166.4

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=81.6

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=397.2025

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=5.187

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Świetlówka TL5 HE 250V/35W'	0
id=7350424	1
jm=szt	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=166.4

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=tablica rozdzielca PCV p/t 2x18	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=tablica rozdzielca PCV p/t 2x4x18	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1466167006
cw=0	PLN
il=945
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 68]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=SALA 312-314 ( KOMUTEROWA)
wa=0
kn=0	0	0
id=288
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=289
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-02	4-03	1134-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.2205	0	0.2205
np=1
wa=0
wb=0
il=1.764

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1120-03	4-03	1120-03		0
na=Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.4935	0	0.4935
np=1
wa=0
wb=0
il=3.948

[POZYCJA]
id=294
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		0
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.819

[POZYCJA]
id=295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 67]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=12.768

[POZYCJA]
id=297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[POZYCJA]
id=298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,6						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.448

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3056

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=299
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=2.364

[POZYCJA]
id=386
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 67]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=4.872

[RMS 129]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 67]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=7.308

[RMS 130]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=402
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-06	5	0206-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8

[RMS 206]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 94]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=135

[RMS 196]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=135

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 67]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=4.368

[RMS 191]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=404
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 67]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[RMS 165]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=303
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=4.57

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=306
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 190]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	8*4+4						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=12.276

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=36.72

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=2.728

[RMS 208]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=397
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-08	5	1101-08		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.372	0	0.372
np=1
wa=0
wb=0
il=0.372

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 209]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=308
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 139]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=535
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice PCV p/t 2x8 pól FR 100A-1 szt., ochronniki kl.C-4 szt. kontrol. nap. 3 faz.-1szt., S191 B10-16-10 szt. S193 B10-20 szt.-1 szt. wył r-p 40A 30 mA 3 -faz.- 1 szt.,  wył r-p 25A 30 mA 1 -faz.- 4 szt.,
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=315
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 67]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[POZYCJA]
id=321
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,6						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.168

[POZYCJA]
id=322
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,6						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[ELEMENT 1]
na=SALA 332
wa=0
kn=0	0	0
id=376
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=448
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[POZYCJA]
id=449
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-02	4-03	1134-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.2205	0	0.2205
np=1
wa=0
wb=0
il=1.323

[POZYCJA]
id=450
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1120-03	4-03	1120-03		0
na=Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.4935	0	0.4935
np=1
wa=0
wb=0
il=3.948

[POZYCJA]
id=451
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		0
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.819

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1107-08	4-03	1107-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej ( korytek)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 67]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[POZYCJA]
id=453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 67]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[POZYCJA]
id=454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[POZYCJA]
id=455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.06

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.382

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=3.152

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 67]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=7.308

[RMS 129]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=462
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 67]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=6.09

[RMS 130]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=1.828

[POZYCJA]
id=466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=468
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 193]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=5.456

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 170]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 202]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[RMS 67]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 191]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 67]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 203]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 139]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 67]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=478
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[POZYCJA]
id=479
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[ELEMENT 1]
na=KORYTARZ PRZY SALI 344
wa=0
kn=0	0	0
id=498
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=499
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.777	0	0.777
np=1
wa=0
wb=0
il=0.777

[POZYCJA]
id=520
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8925

[POZYCJA]
id=500
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-02	4-03	1134-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 67]
nz=0.2205	0	0.2205
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9845

[POZYCJA]
id=501
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1120-03	4-03	1120-03		0
na=Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 67]
nz=0.4935	0	0.4935
np=1
wa=0
wb=0
il=4.935

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		0
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6825

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1107-08	4-03	1107-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej ( korytek)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 67]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[POZYCJA]
id=504
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=2.394

[POZYCJA]
id=505
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[POZYCJA]
id=506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						0		0

[RMS 67]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.209

[RMS 4]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0573

[RMS 2]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=1.576

[POZYCJA]
id=525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 67]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 199]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=166.4

[RMS 94]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=432

[RMS 196]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=432

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						0		0

[RMS 67]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=49

[RMS 130]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 94]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 196]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=509
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 67]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=1.218

[RMS 130]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=524
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 67]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=0.609

[RMS 129]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 67]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.914

[POZYCJA]
id=511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 67]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 132]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=512
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 201]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=2.046

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 67]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 139]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 139]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice PCV p/t 2x4x18 pól FR 100A-1 szt., ochronniki kl.C-4 szt. kontrol. nap. 3 faz.-1szt., S191 B10-16 40 szt. S193 B10-20 szt.-10 szt. wył r-p 40A 30 mA 3 -faz.- 5 szt.,  wył r-p 25A 30 mA 1 -faz.- 10 szt.,
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=518
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						0		0

[RMS 67]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 12]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.219

[POZYCJA]
id=519
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						0		0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

