[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	2
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont sali 124 w budynku WBiA
ab=Szczecin ul. Żołnierska 50
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=OGÓLNOBUDOWLANA+ELEKTRYCZNA  
dt=24.05.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na="CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	0
id=202x048	3
jm=kg	033
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=835.9455

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	0
id=2600220	2
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0791
pr=	0	0	0	2600220

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.342

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.2364
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3056

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.256

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0263
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II	0
id=2640611	2
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0791
pr=	0	0	0	2640711

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=ekran projekcyjny elektryczny 150 mm x 180 mm	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania matowa	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6052
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.783

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa matowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166674
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3502
pr=SNI	0	0	0	

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.729

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe'	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.5659
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=folia ochronna	0
id=AT26009	3
jm=m2	050
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.9807
pr=	0	0	0	1560199;1560399

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0004
pr=	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.002

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	0
id=202x095	3
jm=kg	033
ce=0	1466166680
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1145.3761
pr=KRE	0	0	0	

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Głośnik dwudrożny, pasmo przenoszenia 60 Hz-20kHz, skuteczność max. 109 dB, kąt promieniowania 80 st., moc znamionowa 20 W, moc szczytowa 40 W, skuteczność ciągła 93 dB, głośnik niskotonowy min 8", głośnik wysokotonowy min 1"	0
id=723590218	3
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530325	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Gniazdo komputerowe RJ-45 ekran. wt k.5	0
id=7538012	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Gniazdo pojedyncze 2P+Z do puszki podłogowej	0
id=7535002	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=grunt pokostowy	0
id=1533199	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.8922

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9233
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=katedra	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=klej na bazie kauczuku syntetycznego	0
id=1550599	2
jm=kg	033
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3628

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.056

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.2118
pr=	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.201

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.8

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=koszt'''''	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=kratka wentylacyjna 14x14 z PCW	0
id=AT22015	3
jm=szt.	020
ce=0	1466166686
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=CEK	0	0	0	

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=kratka wentylacyjna 17X30 z PCW	0
id=AT22015	3
jm=szt.	020
ce=0	1466166690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=CEK	0	0	0	

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1365
pr=	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1628
pr=	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Listwa el-inst.ścien. odc.prosty LN40x25.1	0
id=7581537	1
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=listwy progowe aluminiowe	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.14

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=listwy przyścienne z wykładziny dywanowej obszytej wys. 10cm	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.4028
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II	0
id=2642110	2
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1055
pr=	0	0	0	2642010

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A	0
id=7510609	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Łącznik żaluz. n/t-p/t 250V/10A st.p. IP41	0
id=7510618	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Oprawa piktogr, awaryjna LED 3W, 3h, IP53	0
id=7303066	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Oprawa świetlówkowa, rastriowa, zapłon elektroniczny 2x36W, IP 20	0
id=730220602	3
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.41

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.76

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Plafoniera E27, 60W z/klosz.	0
id=7304202	2
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=płyta OSB 16mm	0
id=2632199	2
jm=m2	050
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.699
pr=	0	0	0	2632199

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6065
pr=	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1466166707
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5759
pr=ROC	0	0	0	

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1466166702
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.3873
pr=CED	0	0	0	

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Przewód Cu H03W-F/OMY-300/300V 4x1,5mm2	0
id=7921014	1
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej 2 x 2,5 mm2	0
id=8762001	1
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=przewód HDMI''	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Przewód STP 4x2x0,5 PVC kat. 6	0
id=8741011	1
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2'	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2	0
id=7951013	1
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.8

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Puszka podłogowa 4 modułowa ( floorbox )	0
id=754510912	3
jm=szt.	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=663.4565

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530999	2
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.2836

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=2.66

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=6.9518

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.675

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej,bez zawartości rozpuszczalników	0
id=2385999	2
jm=kg	033
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.8212

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=0.8245

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=2.3437

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=0.2564
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=0.0144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=0.1106
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Świetlówka T8 250V/36W	0
id=7350448	1
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4639
pr=	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Uchwyt sufitowy projektora	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=utylizacja	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.718

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=utylizacja'	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.361

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=wkręty	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.807
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0013
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	0
id=1412800	1
jm=kg	033
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.78
pr=	0	0	0	1413299

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=2.4384

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=0.3693
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=wyciąg''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
il=0.0096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=wykładzina podłogowa dywanopodobna	0
id=1563499	2
jm=m2	050
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.0578
pr=	0	0	0	1563599

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Żarówka głównego szeregu 250V/60W	0
id=7350503	2
jm=szt	020
ce=0	1466166667
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=				 		1
mpn=1211
na=Wyniesienie i wniesienie wyposażenia
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4
pd=				 		1
mpn=1211
na=Demontaż i montaż w nowym miejscu tablic
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Demontaż siedzisk przykręconych do podłogi
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=105
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=52.5

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-07	4-04	0504-07		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=101.895
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101.895	1	16,87*6.04						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3411

[POZYCJA]
id=31
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15.437
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.437	1	1.34*1.92*6 						0		0

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8524

[RMS 44]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9807

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=				 		1
mpn=1211
na=Demontaż podestu drewnianego o wys. 30cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12.201
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.201	1	2,02*6,04						0		0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.201

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57						0		0

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=98.4672

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:150966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.718
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.718	1	#p7*0.007						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.998

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.718

[RMS 4]
nz=1	0	0.72+14*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.718

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Demontaż kratek wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1130-01	2-02	1130-01		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	#p7 						0		0

[RMS 1]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5647

[RMS 5]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8212

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2257

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	#p10						0		0

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4369

[RMS 8]
nz=8.15	0	8.15
np=1
wa=0
wb=0
il=835.9455

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0257

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0257

[POZYCJA]
id=36
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1121-01	2-02	1121-01		1
mpn=_1211
na=Podest z płyty OSB 2X1,6 mm łączonych "na mijankę" na legarach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.19	1	8,05*1,56+1,58*0,40						0		0

[RMS 1]
nz=0.869	0	0.869
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4621

[RMS 62]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0791

[RMS 70]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.699

[RMS 69]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=1.807

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2097

[RMS 7]
nz=0.0335	0	0.0335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4419

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie rusztu podestu pod płytę OSB  o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=13.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.19	1	8,05*1,56+1,58*0,40						0		0

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2975

[RMS 66]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0791

[RMS 67]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1055

[RMS 65]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9233

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1319

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1319

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-01	2-02	1124-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu-gęstość: 70 mln włókien/1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ścieranie EN 1963.35g utrata włókien, pochłanianie dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB, reakcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno zapalna, wodo- i plamoodporna, bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, antypoślizgowa w klasie .0,7
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	#p11						0		0

[RMS 1]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2329

[RMS 45]
nz=1.112	0	1.112
np=1
wa=0
wb=0
il=114.0578

[RMS 46]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=82.056

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3693

[RMS 48]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2564

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - listwy z wykładziny dywanowej obszytej wys. 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=48.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.04	1	16,88*2+0,30*2+6,04*2+1,80*2-1,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0619

[RMS 49]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=51.4028

[RMS 50]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3628

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[RMS 52]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Posadzki - listwy progowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 20]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
mpn=_1211
na=Obudowa okna płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.53	1	0,90*1,70						0		0

[RMS 1]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8152

[RMS 53]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6065

[RMS 54]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1628

[RMS 55]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1365

[RMS 56]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2118

[RMS 57]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2364

[RMS 58]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 59]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5759

[RMS 60]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4639

[RMS 61]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0314

[RMS 7]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0245

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=87.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87.8	1	(16.87*2+6.08*2)*2,00-1.00*2.00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=33.0128

[RMS 72]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.78

[RMS 73]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0263

[RMS 74]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=138.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138.29	1	#p20						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0632

[RMS 23]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=30.4238

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0277

[RMS 10]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0415

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-04	202	2013-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=138.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138.29	1	(16.87*2+6.08*2)*3.10-1.00*2.00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=53.9331

[RMS 21]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0
il=649.963

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5532

[RMS 10]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6915

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-04	202	2015-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57						0		0

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=47.1822

[RMS 21]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=495.4131

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4103

[RMS 10]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5129

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	#p21						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1542

[RMS 23]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5397

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[RMS 10]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0308

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=138.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138.29	1	#p20						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0632

[RMS 23]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=30.4238

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0277

[RMS 10]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0415

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1508-02	2-02	1508-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową tynków wewnętrznych bez szpachlowania w kolorze
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=138.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138.29	1	#p23						0		0

[RMS 1]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0
il=45.3591

[RMS 82]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6052

[RMS 83]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3502

[RMS 79]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8922

[RMS 80]
nz=0.0599	0	0.0599
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2836

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 81]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1106

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	#p22						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2058

[RMS 25]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5659

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	2.00*0,90*2						0		0

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 26]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 27]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[RMS 28]
nz=0.2025	0	0.081*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.729

[RMS 29]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.783

[RMS 30]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0102-05	AT-22	0102-05		1
mpn=1211
na=Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie g-k - kratki wentylacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0102-05	AT-22	0102-05		1
mpn=1211
na=Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie g-k - kratki wentylacyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6.361
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.361	1	#p7*0.05+2.02*6.10*0.10						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8418

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.361

[RMS 4]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2338

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0516-04 z.o.2.5. 	4-02	0516-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika stalowego dwupłytowego GP-4 - materiały z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1425

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=						0
na=Wymiana żaluzji  na żaluzje wertykalne podgumowane w kolorze - kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu - konstrukcję należy wypuścić tak aby uchylne okno nie przeszkadzło w przesówaniu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=16.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	1,40*2,00*6						0		0

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[POZYCJA]
id=44
pd=						0
na=Dostawa i montaż fotela AK-06S1310Moduł FA-2-osobowy z tapicerowanym siedziskiem z pulpitem kasetowym z tyłu oparcia1310wysokość całkowita fotela: 90-95 cm1310głębokość złożonego fotela 37-50cm z grubością kasety pulpitu1310wysokość siedziska: 44 cm1310pulpit kasetowy montowany na tylnej płaszczyżnie oparcia fotela NA WYS. 70-74 cm 1310Wykończenie – zgodnie z PT
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=104
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	26*4						0		0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[POZYCJA]
id=45
pd=						0
na=Dostawa i montaż1310pulpitu kasetowego dla pierwszego rzędu1310szer. panelu poj. 48-60 cm1310pulpit kasetowy montowany na wys. 70-74 cm1310Wykończenie – zgodnie z PT
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=82
pd=						0
na=Dostawa i montaż1310katedry – 310X78; 70X1311310- zgodnie z PT
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1120-03	4-03	1120-03		0
na=Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.4935	0	0.4935
np=1
wa=0
wb=0
il=11.844

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		0
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.819

[POZYCJA]
id=51
pd=TKP 1985	KNPnRPDE	49-107b		49-107b		1
mpn=1211
na=Demontaż korytek instalacyjnych z poziomu stałego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=12.768

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,6						0		0

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.448

[RMS 96]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3056

[RMS 97]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 98]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=1.182

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 1]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 99]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 100]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.184

[RMS 101]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 1]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=7.308

[RMS 102]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7308

[RMS 103]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=3.654

[RMS 104]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 1]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 105]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	2*12						0		0

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8448

[RMS 106]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0
il=4.57

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 108]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=3.41

[RMS 109]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-01	5-08	0404-01		0
na=Montaż puszek podłogowych- Puszka podłogowa 4 modułowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6141

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 112]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=88

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-08	5	1101-08		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.372	0	0.372
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 114]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-08	5	1101-08		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.372	0	0.372
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=26
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=23.92

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 118]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (awaryjna LED)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-01	5	0501-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 121]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0401-02	5-06	0401-02		1
mpn=_1211
na=Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8009

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 123]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

