[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	5.6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Znak sprawy ZP/WIMiM/247/2019/P                                                   Zachodniopomorski Uniwersytet                                                              Technologiczny w Szczecinie
afn=Załącznik nr 3B zamienny                                                                           Szczecin Al. Piastów 17
nb=Modernizacja laboratoriów na WIMiM ZUT - ZAD IV - w IIM Odlewnia Doświadczalna
ab=SZCZECIN, AL. PIASTÓW 48 W SZCZECINIE
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin, al. Piastów 17
nw= 
aw= 
br=sanitarna
nk=Piotr Bielak	
dt=07.05.2019	1
kln=Kosztorys nie zawiera podatku VAT
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=bateria umywalkowa stojąca	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=5
pr=	0	0	0	5711299

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.3654
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=kg	033
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.331
pr=	0	0	0	1700199;1700399

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=dygestorium	0
id=	3
jm=	
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=elektryczny podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 5 dm3	0
id=	3
jm=	
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=grzejniki żeliwne członowe typu S-130	0
id=6000399	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=kolano 18 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=50

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=6328699	2
jm=kpl.	090
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328630

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=kształtka GZ 1"/28*1,5  mm'	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=kształtka GZ 1/2"/18 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=kształtki dwukielichowe do połączeń zaciskowych 42*1,5 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=7.92

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=kształtki z GW 1/2"	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=21.8

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu 32x1"	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu 40*1 1/4"	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu 50*1 1/2"	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. 20*1/2"	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1.16

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=23.49

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=6.1

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1.551

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 50 mm	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=3.825

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=kształtki żeliwne kanalizacyjne 100 mm	0
id=5331202	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.705

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=masa fugowa	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.432
pr=	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=masa klejąca(sucha mieszanka)	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=3.24
pr=	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	0
id=2520099	2
jm=m2	050
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1.356
pr=	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=prostki żeliwne kanalizacyjne jednokielichowe dł. pow. 1 m śr. 100 mm	0
id=5210202	1
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1.344

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=przeciwnakrętki  śr. 15 mm	0
id=5101301	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	0
id=5716201	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=redukcja 22/18 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 201]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=kpl.	090
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=267.1115

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=robocizna - montaż w gotowym wykopie'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=6.51

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=22.88

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=3.08

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=rury stalowe ocynkowane 18*1,2 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=47.277

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=rury stalowe ocynkowane 28*1,5 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2.06

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=rury stalowe ocynkowane 42*1,5 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=11.832

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2.2

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 20*2,8 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=44.55

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 32*4,4 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=10.8

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 40*5,5 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=3.564

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 50*6,9 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=9.18

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.8284
pr=	0	0	0	39511

[RMS ZEST 309]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.1115
pr=	0	0	0	39521

[RMS ZEST 292]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1.1376
pr=	0	0	0	83100

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.1395

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=0.069

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1.6488
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=śrubunek GW press 1"/28*1,5  mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=trójnik z PCW o śr. 110/110/110 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=trójnik z PCW o śr. 110/50/110 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=trójniki kielichowe do połączeń zaciskowych 42/22/42 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=trójniki kielichowe do połączeń zaciskowych 42/28/42 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm	0
id=6600111	1
jm=szt	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm	0
id=5651799	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=57.915
pr=	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm	0
id=5651799	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=11.1
pr=	0	0	0	6601905

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 40 mm	0
id=5651799	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=3.3
pr=	0	0	0	6601906

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 50 mm	0
id=5651799	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=7.65
pr=	0	0	0	6601907

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=uchwyty do rur stalowych	0
id=9180271	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=45.9

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=uchwyty do rur stalowych o Dn 25 mm	0
id=9180271	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=uchwyty do rur stalowych o Dn 40 mm	0
id=9180271	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=11.6

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=5.6
pr=	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=22
pr=	0	0	0	6602006

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2.86
pr=	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=wentylator osiowy DN 200 mm	0
id=	3
jm=	
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=wentylator osiowy DN 250 mm	0
id=	3
jm=	
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=wpusty ściekowe piwniczne z koszem	0
id=6343099	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 244]
ty=S
na=zaciskarka elektryczna w zakresie średnic 12÷54 mm	0
id=AT471	3
jm=m-g	148
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4.059

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=zawory powrotnne śr. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=9
pr=	0	0	0	5701021

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nom. 25 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4
pr=	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=3
pr=	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr. nom. 15 mm	0
id=5700202	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2
pr=	0	0	0	5700199

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=zawór grzenikowej termostatyczne	0
id=5733100	1
jm=szt	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm	0
id=5702801	1
jm=szt	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi25mm	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi40mm	0
id=5702805	1
jm=szt	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz.fi32mm	0
id=5702804	1
jm=szt	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=zawór podpionowy ze spustem DN 25 mm	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5824099

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=4
pr=	0	0	0	6321699

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=złączki   śr. 15 mm	0
id=5102901	1
jm=szt.	020
ce=0	1530702958
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 73]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 014A
wa=0
kn=0	0	0
id=2421
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=3498
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6017

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 268]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 269]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 270]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=3514
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0201-03	2-15	0201-03		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.5353	0	0.5353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7668

[RMS 290]
nz=0.896	0	0.896
np=1
wa=0
wb=0
il=1.344

[RMS 291]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.705

[RMS 268]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0795

[RMS 269]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[RMS 270]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.0589	0	0.0589
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0883

[POZYCJA]
id=3523
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0201 0319-02 	2-01	0317-0201	 0319-02 	1
mpn=124:0:09162,101211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m Grunt nawodniony
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 156]
nz=3.2088	0	2.674+0.5348
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8132

[POZYCJA]
id=3525
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 156]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8336

[POZYCJA]
id=3529
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-04	4-01	0212-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	0,36						

[RMS 156]
nz=9.67	0	9.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4812

[RMS 292]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1376

[POZYCJA]
id=3532
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-02	2-02	0201-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=zabetonowanie wykutych otworów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	0,36						

[RMS 156]
nz=5.05	0	5.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.818

[RMS 293]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3654

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=3541
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-03	4-01	0812-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[RMS 156]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.204

[RMS 298]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.356

[RMS 299]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 300]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3547
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=5.589

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3550
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3554
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3560
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3563
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=3586
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 156]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3570
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=3575
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3580
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-03	AT-47	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18*1,2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 156]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 249]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 014E
wa=0
kn=0	0	0
id=2582
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=3591
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0515-07	4-02	0515-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 4; typ S-130. Do 5 elementów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 301]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2586
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3607
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3613
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 156]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3616
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3621
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3626
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-03	AT-47	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18*1,2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 156]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 249]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=2596
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2599
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=3632
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 156]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=3634
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	3,3						

[RMS 156]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.726

[POZYCJA]
id=3636
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-03	4-02	0120-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5						

[RMS 156]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=3638
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-03	215	0600-03		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 156]
nz=0.348	0	0.348
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 306]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 307]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.525

[RMS 308]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.775

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=3645
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-04	215	0600-04		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40*5,5 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	3,3						

[RMS 156]
nz=0.347	0	0.347
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1451

[RMS 310]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.564

[RMS 311]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.551

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=3652
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-05	215	0600-05		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50*6,9 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5						

[RMS 156]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=3.332

[RMS 316]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 314]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.825

[RMS 315]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0408

[POZYCJA]
id=3659
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0130-03 z.sz.3.3.2. 9903-02 	4-02	0130-03	 z.sz.3.3.2. 9903-02 	1
mpn=4:1:0917,10121,0:0,092,0:0,0911_
na=Wstawienie zaworu kulowego odcinającego o śr. 25 mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.112

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 319]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3663
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0130-04 z.sz.3.3.2. 9903-02 	4-02	0130-04	 z.sz.3.3.2. 9903-02 	1
mpn=4:1:0917,10121,0:0,092,0:0,0911_
na=Wstawienie zaworukulowego odcinajacego o śr. 32 mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.048

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 324]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3667
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0130-06 z.sz.3.3.2. 9903-02 	4-02	0130-06	 z.sz.3.3.2. 9903-02 	1
mpn=4:1:0917,10121,0:0,092,0:0,0911_
na=Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 50 mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=3.56	0	3.56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.272

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 328]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3671
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-04	4-02	0229-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 156]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[POZYCJA]
id=3673
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-04	4-02	0229-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 156]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[POZYCJA]
id=3675
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-03	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1494

[RMS 329]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=6.51

[RMS 333]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 332]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1204

[POZYCJA]
id=3684
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7124

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 188]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 014H
wa=0
kn=0	0	0
id=3692
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=3728
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=11.178

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3731
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3735
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3741
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3744
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=3746
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.5*2*2						

[RMS 156]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3749
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*2*2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=3754
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=3759
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-03	AT-47	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18*1,2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.5*2*2						

[RMS 156]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 249]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=3765
pd=						0
na=demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3767
pd=						0
na=Dygestorium1310( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody + wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3771
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3780
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3783
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[RMS 156]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4476
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 156]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4245

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 353]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 354]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.145

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=3786
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3053

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 188]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[POZYCJA]
id=3894
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 019
wa=0
kn=0	0	0
id=3816
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=3817
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=5.589

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3820
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3824
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3830
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3833
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=3835
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	2,3*2						

[RMS 156]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.966

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3838
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=3843
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3848
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-03	AT-47	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18*1,2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 156]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 249]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3854
pd=						0
na=demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3856
pd=						0
na=Dygestorium1310( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody + wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3858
pd=						0
na=Dygestorium1310( Dygestorium  VTR 1200 Wym. 1200x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody + wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3860
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3863
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01 uwaga p.tablicą 	4-02	0132-01	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=5:0:0921,22,23,101211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.58	0	0.7-0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=3865
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-05	4-02	0235-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3871
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 156]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3868
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 156]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4483
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 156]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=3.962

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 353]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 354]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=20.02

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=3874
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0177

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 188]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=3882
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3888
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=3969
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-05	4-02	0506-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,1						

[RMS 156]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.085

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3972
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-07	AT-47	0101-07		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,1						

[RMS 156]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6665

[RMS 346]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.162

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0341

[POZYCJA]
id=3978
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-07	AT-47	0102-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.214

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.106

[POZYCJA]
id=3983
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0103-07	AT-47	0103-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/22/42 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.356

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.178

[POZYCJA]
id=3917
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż redukcji łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=3988
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0103-07	AT-47	0103-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/28/42 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.356

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.178

[POZYCJA]
id=3943
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1"/28*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3948
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania śrubunek GW 1"/28*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3953
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-05	AT-47	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0.5*2						

[RMS 156]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[RMS 256]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=3959
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8213

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=3964
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0414-02	2-15	0414-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory podpionowe o śr. nom. 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7627

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 018
wa=0
kn=0	0	0
id=3993
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=4037
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4128
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-03	215	0600-03		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.348	0	0.348
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 306]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 307]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 308]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=4135
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0130-03 z.sz.3.3.2. 9903-02 	4-02	0130-03	 z.sz.3.3.2. 9903-02 	1
mpn=4:1:0917,10121,0:0,092,0:0,0911_
na=Wstawienie zaworu kulowego odcinającego o śr. 25 mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.556

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 319]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4139
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0236-02	4-02	0236-02		1
mpn=1211
na=Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 023
wa=0
kn=0	0	0
id=4141
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=4239
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0515-08 z.sz.3.2.2. 9909-2 	4-02	0515-08	 z.sz.3.2.2. 9909-2 	1
mpn=9:0:0929,101211
na=Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 4; typ S-130. Do 7 elementów. - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.91	0	2.91
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3465

[RMS 301]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4146
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4150
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4156
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 156]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4159
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4164
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4169
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-03	AT-47	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18*1,2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 156]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 249]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=4175
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4178
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=4180
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 156]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[POZYCJA]
id=4186
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-03	215	0600-03		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 156]
nz=0.348	0	0.348
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 306]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 307]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.355

[RMS 308]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=6.105

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=4243
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=4245
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 156]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8395

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 353]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.77

[RMS 354]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=9.295

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[POZYCJA]
id=4252
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0500-01	215	0500-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 156]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 359]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=21.8

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4257
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0130-01 z.sz.3.3.2. 9903-02 	4-02	0130-01	 z.sz.3.3.2. 9903-02 	1
mpn=4:1:0917,10121,0:0,092,0:0,0911_
na=Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.768

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=4261
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 156]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.513

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 73]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=4266
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0141-03 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	4-02	0141-03	 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	1
mpn=2:0:097,104:3:0919,101211
na=Wymiana podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - na 6-8 -ej kondygnacji - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.365		1.05*1.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8493

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4274
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4277
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - ciepła woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4280
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01 uwaga p.tablicą 	4-02	0132-01	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=5:0:0921,22,23,101211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.58	0	0.7-0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=4282
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4286
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4289
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4292
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2036

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 188]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[POZYCJA]
id=4300
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2 	2-15	0112-01	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:0917,10121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5865

[RMS 191]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 192]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 193]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[POZYCJA]
id=4307
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=4314
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4328
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40210-01	4-02	40210-01		1
mpn=1211
na=wymiana wentylatora osiowegoe; średnica otworu ssącego 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=4.38	0	4.38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.38

[RMS 373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 22
wa=0
kn=0	0	0
id=4332
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=4370
pd=						0
na=demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4372
pd=						0
na=Dygestorium1310( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody + wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4376
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4379
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01 uwaga p.tablicą 	4-02	0132-01	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=5:0:0921,22,23,101211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.58	0	0.7-0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=4381
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-05	4-02	0235-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4384
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4387
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 156]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4469
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 156]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7075

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 353]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 354]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.575

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[POZYCJA]
id=4390
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5089

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 188]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=4398
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4404
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=4465
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0141-03 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	4-02	0141-03	 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	1
mpn=2:0:097,104:3:0919,101211
na=Wymiana podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - na 6-8 -ej kondygnacji - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.365		1.05*1.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8493

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 023
wa=0
kn=0	0	0
id=4490
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=4611
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40210-01	4-02	40210-01		1
mpn=1211
na=wymiana wentylatora osiowegoe; średnica otworu ssącego 250 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=4.38	0	4.38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.38

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 012 ZTP
wa=0
kn=0	0	0
id=4615
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=4616
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=16.767

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4619
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 156]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 73]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4623
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 156]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4629
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 156]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4632
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=4634
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	2,65*2*3						

[RMS 156]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.339

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4637
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3*2*3						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=4642
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=4647
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-03	AT-47	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18*1,2 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	2,65*2*3						

[RMS 156]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6394

[RMS 249]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.377

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0636

[POZYCJA]
id=4659
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 156]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4662
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01 uwaga p.tablicą 	4-02	0132-01	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=5:0:0921,22,23,101211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.58	0	0.7-0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=4664
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-05	4-02	0235-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4667
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 156]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4670
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4673
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 156]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=2.547

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 353]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.22

[RMS 354]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=12.87

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=4680
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3053

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 188]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[POZYCJA]
id=4688
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=4700
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-05	4-02	0506-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5						

[RMS 156]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.975

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4703
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-07	AT-47	0101-07		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5						

[RMS 156]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8275

[RMS 346]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.67

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[POZYCJA]
id=4709
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-07	AT-47	0102-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 156]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.428

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.212

[POZYCJA]
id=4714
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0103-07	AT-47	0103-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/22/42 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 156]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.534

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[POZYCJA]
id=4719
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż redukcji łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=4724
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0103-07	AT-47	0103-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/28/42 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.356

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.178

[POZYCJA]
id=4729
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1"/28*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4734
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0102-04	AT-47	0102-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania śrubunek GW 1"/28*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 156]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4739
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-47 0101-05	AT-47	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 28*1,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0.5*2						

[RMS 156]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[RMS 256]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=4745
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8213

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=4750
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0414-02	2-15	0414-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory podpionowe o śr. nom. 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5254

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 73]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=4755
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0141-03 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	4-02	0141-03	 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	1
mpn=2:0:097,104:3:0919,101211
na=Montaż podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.365		1.05*1.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8493

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie 219B ZTP
wa=0
kn=0	0	0
id=4759
nu=10
wn=			

[POZYCJA]
id=4811
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 156]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0
il=1.981

[RMS 355]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 353]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 354]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 73]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 309]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=4818
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0208-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4249

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 188]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 73]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0392

[POZYCJA]
id=4826
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4832
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 156]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 190]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=4893
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0141-03 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	4-02	0141-03	 z.o. 2.8. 9901-08  z.sz.3.3.2. 9903-04 	1
mpn=2:0:097,104:3:0919,101211
na=Montaż podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.365		1.05*1.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 156]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8493

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 73]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
aa25b09383 29db1e040a3a9a7cd683c