[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=3	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zaopatrzenia	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Znak sprawy ZP/WIMiM/247/2019/P                                                   Zachodniopomorski Uniwersytet                                                              Technologiczny w Szczecinie
afn=Załącznik nr 3C zamienny                                                                           Szczecin Al. Piastów 17
nb=Modernizacja laboratoriów na WIMiM ZUT - ZAD IV - w IIM Odlewnia Doświadczalna
ab=Szczecin al. Piastów 19
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=SZCZECIN AL. PIASTÓW 17
br=elektryczna
nk=mgr inż. Andrzej Bednarowski	
dt=07.05.2019	1

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zaopatrzenia	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=cement portlandzki CEM 1	0
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=0.1719
pr=	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=0.144
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 250]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 303]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 318]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530325	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=30.6

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Gniazdo 3P+N+Z 16A(25)A nf 2622-126 stałe	0
id=7530713	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP,szary 1,0m 5030 600/1,0	0
id=874200010	3
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=648
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=kontrolka napięcia 3-fazowa	0
id=7055541	2
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=linka mocująca	0
id=7350448	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Listwa el-inst.ścienne odc.prosty LN40x40	0
id=7581539	1
jm=m	040
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=124.8

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP20	0
id=7510609	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Montaż głównej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposażeniem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 305]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 340]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 347]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 329]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 274]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=ochronnik przepięć 4 polowy kl. B+c	0
id=7055541	2
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Oprawa zwisowa LED 40W min 3800 lm NW1310Rodzaj diod:SMD1310Efektywność świetlna:min.95 lm/W1310Napięcie zasilania: 230V AC1310Pobór mocy: 40W1310Strumień świetlny: min.3800 lm1310Temperatura barwowa: biała neutralna 4500K1310Trwałość znamionowa: 40000 godzin1310Współczynnik oddawania barw CRI: Ra > 801310Materiał korpusu: aluminium1310Wymiary: 120 cm x 30 cm1310Wysokość: 10 mm	0
id=7302633	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Panel LED 40W min 3800 lm 120 cm x 30 cm NW1310Rodzaj diod:SMD1310Efektywność świetlna:min.95 lm/W1310Napięcie zasilania: 230V AC1310Pobór mocy: 40W1310Strumień świetlny: min.3800 lm1310Temperatura barwowa: biała neutralna 4500K1310Trwałość znamionowa: 40000 godzin1310Współczynnik oddawania barw CRI: Ra > 801310Materiał korpusu: aluminium1310Wymiary: 120 cm x 30 cm1310Wysokość: 10 mm	0
id=7302633	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=piasek do betonów	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=0.99
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=114.4

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=187.2

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2	0
id=7951013	1
jm=m	040
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=62.4

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 5x2,5mm2	0
id=7951023	1
jm=m	040
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 349]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=2.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 348]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego miedzianego	0
id=AT103	3
jm=m-g	148
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=0.9

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=33.66

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=rewizja 30 x 30 metalowa bez zamka	0
id=8310999	2
jm=szt.	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=265.1218

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 276]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 294]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=1.197

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)	0
id=7055541	2
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Szyna Miedziana13103-faz1310440 x 20 x 5mm	0
id=7055541	2
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=tablice rozdzielcze metalowa n/t 120 cm x 80 cm	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=tablice rozdzielcze metalowa p/t 4x12 pól	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=uchwyty mocujące	0
id=7350448	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=44

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Wtyk RJ45 uniwersalny (8P8C)  X-ML-5U-IMP	0
id=753970013	3
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Wył. FR-100A	0
id=7083320	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Wył. główny 250 A	0
id=7083320	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Wył. różnic-prąd i nadp. 2P; B-6-40A/0,03A	0
id=7083310	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=30

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Wył. różnic-prąd i nadp. 4P; B-6-40A/0,03A	0
id=7083320	1
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=144

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 3P B 10-20A	0
id=7512262	2
jm=szt	020
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-7	0
id=2380815	1
jm=t	034
ce=0	1530700796
cw=0	PLN
il=0.0977

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Magazyn 014
wa=0
kn=0	0	0
id=2006
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=2007
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1116-03	4-03	1116-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=2009
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1785

[POZYCJA]
id=2011
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[POZYCJA]
id=2013
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 61]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33

[POZYCJA]
id=2015
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1881

[POZYCJA]
id=2017
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0925

[RMS 295]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2021
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.154	0	0.154
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7648

[RMS 237]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2029
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 297]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2033
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - panel LED 120 x30, 40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 61]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.44

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2042
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 61]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=21.12

[RMS 259]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 217]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=216

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2051
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.724

[RMS 300]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.862

[RMS 293]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2059
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=2.586

[RMS 197]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2063
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=1.596

[POZYCJA]
id=2065
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p14						

[RMS 61]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=2067
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	#p14/100						

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.806

[RMS 261]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0382

[RMS 262]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 263]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2073
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	#p16						

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 294]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.146

[POZYCJA]
id=2076
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	#p16						

[RMS 294]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=2078
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[POZYCJA]
id=2082
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=2084
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 61]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[POZYCJA]
id=2086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=2088
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie nr 019
wa=0
kn=0	0	0
id=2203
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=2204
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1116-03	4-03	1116-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=2206
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1785

[POZYCJA]
id=2208
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[POZYCJA]
id=2210
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0
il=1.665

[POZYCJA]
id=2212
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0053

[POZYCJA]
id=2214
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9244

[RMS 295]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2218
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.154	0	0.154
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4707

[RMS 237]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2298
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 304]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2226
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 297]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - panel LED 120 x30, 40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 259]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 217]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.862

[RMS 300]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2252
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.862

[RMS 293]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2256
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=2.586

[RMS 197]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2287
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-04	5	0204-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.0756	0	0.0756
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 302]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2260
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 61]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=3.192

[POZYCJA]
id=2262
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p39						

[RMS 61]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=2264
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	#p39/100						

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.612

[RMS 261]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0764

[RMS 262]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 263]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2270
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	#p41						

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.448

[RMS 294]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.292

[POZYCJA]
id=2273
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	#p41						

[RMS 294]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=2275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=2277
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=2279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=2281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 61]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=2283
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=2285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie nr 023
wa=0
kn=0	0	0
id=2311
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=2312
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1116-03	4-03	1116-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=2314
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1785

[POZYCJA]
id=2316
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 61]
nz=0.1365	0	0.1365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[POZYCJA]
id=2318
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[POZYCJA]
id=2320
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8225

[POZYCJA]
id=2322
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[RMS 295]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2326
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.154	0	0.154
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1766

[RMS 237]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2330
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 304]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2338
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 61]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 297]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2342
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - panel LED 120 x30, 40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 299]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 259]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 217]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2360
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.862

[RMS 300]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.862

[RMS 293]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=2.155

[RMS 197]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-04	5	0204-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 61]
nz=0.0756	0	0.0756
np=1
wa=0
wb=0
il=3.024

[RMS 302]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=2.394

[POZYCJA]
id=2378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p65						

[RMS 61]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[POZYCJA]
id=2380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	#p65/100						

[RMS 61]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.209

[RMS 261]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0573

[RMS 262]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 263]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2386
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	#p67						

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 294]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.219

[POZYCJA]
id=2389
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	#p67						

[RMS 294]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=2391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[POZYCJA]
id=2393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 61]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=2395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=2397
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 61]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[POZYCJA]
id=2399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=2401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=3
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie nr 014H
wa=0
kn=0	0	0
id=2405
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=2406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 61]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 259]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 217]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2419
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=0.431

[RMS 197]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2442
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=2446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=2450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[ELEMENT 1]
na=Serwerownia przy pom. nr 114
wa=0
kn=0	0	0
id=2457
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=2458
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0115-12	AT-10	0115-12		1
mpn=_1211
na=Demontaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 15-40 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4151
pd=	KNNR	5 0404-04 ST-E1_WEW	5	0404-04 ST-E1_WEW		1
na=Montaż głównej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3396
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0116-02	AT-10	0116-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=2.43

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3405
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0116-01	AT-10	0116-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany RJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3653
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0117-01	AT-10	0117-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=30
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie nr 303
wa=0
kn=0	0	0
id=2471
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=2472
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe zwisowa LED,  40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 307]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=15.84

[RMS 259]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 217]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=1.293

[RMS 300]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[ELEMENT 1]
na=Korytarz parter - tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=2757
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=2758
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-01	4-03	1129-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=1.449

[POZYCJA]
id=2760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 61]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.81

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2763
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	3*2*12						

[RMS 61]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.96

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[POZYCJA]
id=2766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3*6						

[RMS 61]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=2769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3*5						

[RMS 61]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=2772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[RMS 61]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=2775
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3*1						

[RMS 61]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*4						

[RMS 61]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6924

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=2781
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - kontrolka napięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3*1						

[RMS 61]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1731

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2784
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0102-02	9-24	0102-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3*1						

[RMS 61]
nz=0.446	0	0.446
np=1
wa=0
wb=0
il=1.338

[RMS 317]
nz=0.02443	0	0.02443
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0733

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2800
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=3
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3*1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[POZYCJA]
id=2790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=45
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	3*15						

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=12.15

[ELEMENT 1]
na=I piętro tablica rodzielcza
wa=0
kn=0	0	0
id=2804
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=2805
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-01	4-03	1129-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż obudowy rozdzielnicy teletechnicznej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=0.483

[POZYCJA]
id=2845
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.777	0	0.777
np=1
wa=0
wb=0
il=0.777

[POZYCJA]
id=2807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	3*2*12						

[RMS 61]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.96

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[POZYCJA]
id=2813
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3*6						

[RMS 61]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=2816
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3*5						

[RMS 61]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=2819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[RMS 61]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=2822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa Cu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0577

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2853
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*4						

[RMS 61]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6924

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=2828
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - kontrolka napięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0577

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - ochronnik przepięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0577

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2831
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0102-02	9-24	0102-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.446	0	0.446
np=1
wa=0
wb=0
il=0.446

[RMS 317]
nz=0.02443	0	0.02443
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0244

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=2837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=30
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 61]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[ELEMENT 1]
na=Pomiary teletechniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=3901
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=3902
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 349]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=2.98

[SUMA KONTROLNA]
43 4b3d870de9360e8ed6345e7bb59ab