[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	1	1	16	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                              Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=WTiICh - izolacja ścian piwnic od str. al. Piastów i firmy ZAPOL
ab=al. Piastów 42 Szczecin
ni=Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin al Piastów 17
br=Budowlana i Sanitarna
nk=Wojciech Borkowski	
dt=2019-01-10	0
kln=VAT dla poszczególnych działów wynosi - 8% i 23%

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.0046
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1420800

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.1636

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2.6052

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2.412

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10	0
id=1800101	1
jm=szt	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=607.104

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.1009

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.424

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1.0925

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.0873

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=4
pr=	0	0	0	5613603

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.0201

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=doświetlacz 170X100 z przyłączem do kanalizacji, ruszt kratowy 30/10, ocynkowany - dostawa i montaz	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.1426
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=folia kubełkowa	0
id=1560340	2
jm=m2	050
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=204.3426

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=14.0215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=8990400	1
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=125.5716
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=koszt R+M+S	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=koszt składowania	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=22.518

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=listwa fundamentowa do f. kubełkowej	0
id=1220251	1
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=21.8295
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1358599

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=masa uszczelniająca polimerowo - bitumiczna	0
id=1478201	1
jm=dm3	066
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1130.2429

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1124000	2
jm=t	034
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.0339
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1124099

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=5.259
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=piasek	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=52.787

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.7135

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1.8075

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.5255
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=płyty drogowe betonowe sześciokątne 15 cm - odzysk	0
id=2220501	1
jm=szt.	020
ce=0	1498468330
cw=0	PLN
il=347.2326
pr=	0	0	0	2220502

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=płyty polistyrenowe 10cm	0
id=1562699	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=19.5054

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=5.3985
pr=	0	0	0	1602199

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1888.2817

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2.2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 160 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=90.27

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t'	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=22.294

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2.8491

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=3.2096

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=środek uplastyczniający do zapraw cementowych	0
id=1480299	2
jm=kg	033
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1.3969

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm	0
id=5641203	1
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm	0
id=5651305	1
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602912

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=11.2
pr=	0	0	0	6602013

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=utylizacja	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.231

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=0.0563

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2.9777

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1.8708

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=3.4435
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=ziemia	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=18.5

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm	0
id=5643799	1
jm=szt.	020
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1549971035
cw=0	PLN
il=1.2362

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie izolacji ścian piwnic od str. ZAPOL
wa=0
kn=0	0	0
id=219
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- opaska + podłoże pod wentylatornią
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4.745
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.745	1	1.60*0.50*0.15+18,50*2,50*0,10						

[RMS 1]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=65.5285

[POZYCJA]
id=1179
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-02	2-31	0811-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=37.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.62	1	(1.94+3.50+1.94+4.00+2.20+9.60+1.90)*1.50						

[RMS 1]
nz=0.2436	0	0.2436
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1642

[POZYCJA]
id=222
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=6.32

[POZYCJA]
id=1205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-04	4-01	0349-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej otynkowanych - murki naświetli
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.744
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.744	1	(2,60+1.30*2)*0,20*0.90*4 						

[RMS 1]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2515

[POZYCJA]
id=224
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - płyta naswietli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.704
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.704	1	2,60*1,30*0.20*4						

[RMS 1]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=37.3422

[POZYCJA]
id=1208
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	1,20*2,50*6						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[POZYCJA]
id=226
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-03	4-04	0509-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=46.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46.25	1	18,50*2,50						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9625

[POZYCJA]
id=228
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0305-07	4-04	0305-07		1
mpn=_1211
na=Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4.625
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.625	1	18,50*2.50*0.10						

[RMS 1]
nz=7.96	0	7.96
np=1
wa=0
wb=0
il=36.815

[POZYCJA]
id=1213
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0101-04	4-04	0101-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6.885
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.885	1	26.00*1.80*0.15+4,50*1,80*0,25-#p6*0,12						

[RMS 1]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8876

[POZYCJA]
id=2825
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1.632
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.632	1	1,60*0,60*0,60+1,10*1,60*0,60						

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0838

[RMS 104]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=607.104

[RMS 105]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1009

[RMS 106]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0563

[RMS 102]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5255

[RMS 35]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2481

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7344

[RMS 103]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4435

[POZYCJA]
id=2836
pd=				 		1
mpn=1211
na=Rozebranie stalowych kanalów wentylacyjnych i rur co w rozbieranej wentylatorni wraz z wywozem i utylizacją
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=230
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km wraz z opłatą za skłądowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=21.138
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.138	1	#p1+#p4+#p5 +3.06+#p9 						

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3818

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.138

[RMS 3]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7152

[POZYCJA]
id=1216
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km wraz z utylizacją
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.231
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.231	1	#p7*0.005						

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3211

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 3]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2264

[POZYCJA]
id=1220
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0304-02	2-01	0304-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=202.884
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=202.884	1	(1.60+1.94+3.50+1.94+4.00+2.20+9.60+1.90)*3.70*1.50+(1.80+18.50)*1.80*1.50						

[RMS 1]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=0
wb=0
il=480.8351

[POZYCJA]
id=2280
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-04	2-01	0314-04		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=116.846
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=116.846	1	#p29*3.70						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=79.4553

[RMS 47]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0339

[RMS 51]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1636

[RMS 49]
nz=0.00122	0	0.00122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1426

[RMS 50]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0215

[POZYCJA]
id=236
pd=						0
na=Montaż doświetlacza okienka piwnicznego o wym.170*100*70 z rusztem kratowym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=238
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru i spoin
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=167.166
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=167.166	1	(1.60+1.94+3.50+1.94+4.00+2.20+9.60+1.90+18.50)*3.70 						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7615

[POZYCJA]
id=240
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0727-03	4-01	0727-03		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=50.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50.15	1	#p17*30%	*					

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=56.6695

[RMS 5]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.341

[RMS 6]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0702

[RMS 7]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2838

[RMS 8]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1234

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5045

[RMS 11]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5045

[POZYCJA]
id=249
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0107-02	0-41	0107-02		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=167.166
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=167.166	1	#p17						

[RMS 1]
nz=0.2074	0	0.2074
np=1
wa=0
wb=0
il=34.6702

[RMS 12]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0
il=610.1559

[RMS 13]
nz=0.00347	0	0.00347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5801

[POZYCJA]
id=253
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0115-01	0-41	0115-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Docieplenie ścian piwnic płytami ze styropianu ekstradurowanego gr. 10cm mocowanymi punktowo wg technologii
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=153.566
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=153.566	1	#p17-1.70*1.00*8	*					

[RMS 1]
nz=0.1919	0	0.1919
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4693

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=307.132

[RMS 14]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1244

[RMS 13]
nz=0.00861	0	0.00861
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3222

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=153.566
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=153.566	1	#p20 						

[RMS 1]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2889

[RMS 15]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=168.9226

[RMS 9]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=262
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-09	4-02	0234-09		1
mpn=1211
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura deszczowa żeliwna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 9]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=270
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00						

[RMS 1]
nz=0.334	0	0.334
np=1
wa=0
wb=0
il=23.38

[RMS 21]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=71.4

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[POZYCJA]
id=1226
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0214-01	2-15	0214-01		1
mpn=1211
na=Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4,00						

[RMS 1]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=8.448

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 62]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 63]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 64]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=1238
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=275
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-01	2-18	0421-01		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=4.048

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=1.248

[POZYCJA]
id=280
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-01	2-18	0422-01		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=2.296

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.624

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	70.00*0.50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5902

[RMS 25]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.27

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=289
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0122-01	0-33	0122-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż listew
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=31.58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31.58	1	(1.60+1.94+3.50+1.94+4.00+2.20+9.60+1.90+18.50) -1.70*8						

[RMS 1]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2001

[RMS 26]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5795

[RMS 27]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=95.3716

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[POZYCJA]
id=1250
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0501-01	2-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne - wymiana gruntu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=40.577
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.577	1	#p14*20%						

[RMS 1]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=45.0405

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.577

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=162.307
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=162.307	1	#p14-#p30						

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8529

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=38.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38.42	1	1.60*0.50+#p2						

[RMS 1]
nz=0.1866	0	0.1866
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1692

[RMS 35]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1921

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=38.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38.42	1	#p32						

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2065

[RMS 36]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4945

[RMS 37]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3381

[RMS 35]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1729

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0213-01	4-01	0213-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	1.60*0.50  						

[RMS 1]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.864

[RMS 37]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0392

[RMS 38]
nz=0.071	0	0.071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0568

[RMS 7]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 39]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0984

[RMS 40]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 35]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=1182
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0509-02	2-31	0509-02		1
mpn=_1211
na=Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm - płyty z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=37.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.62	1	#p2						

[RMS 1]
nz=0.8139	0	0.8139
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6189

[RMS 58]
nz=9.23	0	9.23
np=1
wa=0
wb=0
il=347.2326

[RMS 36]
nz=0.0905	0	0.0905
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4046

[RMS 37]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1806

[RMS 35]
nz=0.0485	0	0.0485
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8246

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=316
pd=						0
na=Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie izolacji ścian piwnic od str. al. Piastów
wa=0
kn=0	0	0
id=615
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=616
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- opaska
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	18,40*0,50*0.15						

[RMS 1]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0578

[POZYCJA]
id=626
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km wraz z opłatą za skłądowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	#p37 						

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9182

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 3]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3524

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów  w gruncie kat. III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=61.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=61.05	1	18,50*1,50*2,20						

[RMS 1]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0
il=256.41

[POZYCJA]
id=632
pd=						0
na=Montaż doświetlacza okienka piwnicznego o wym.170*100*70 z rusztem kratowym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=634
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-04	AT-26	0101-04		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru i spoin
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=40.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.7	1	18,50*2.20						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=7.733

[POZYCJA]
id=636
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0727-03	4-01	0727-03		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=12.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.21	1	#p41*30%	*					

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7973

[RMS 5]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.083

[RMS 6]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0171

[RMS 7]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3126

[RMS 8]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2735

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3663

[RMS 11]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3663

[POZYCJA]
id=645
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0107-02	0-41	0107-02		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=40.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.7	1	#p41						

[RMS 1]
nz=0.2074	0	0.2074
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4412

[RMS 12]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0
il=148.555

[RMS 13]
nz=0.00347	0	0.00347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1412

[POZYCJA]
id=649
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0115-01	0-41	0115-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Docieplenie ścian piwnic płytami ze styropianu ekstradurowanego gr. 10cm mocowanymi punktowo wg technologii
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=32.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32.2	1	#p41-1,70*1,00*5	*					

[RMS 1]
nz=0.1919	0	0.1919
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1792

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64.4

[RMS 14]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=3.381

[RMS 13]
nz=0.00861	0	0.00861
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2772

[POZYCJA]
id=654
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=32.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32.2	1	#p44 						

[RMS 1]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1574

[RMS 15]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.42

[RMS 9]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=658
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0211-06	4-02	0211-06		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 16]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 19]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=666
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=18.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.5	1	18,50						

[RMS 1]
nz=0.334	0	0.334
np=1
wa=0
wb=0
il=6.179

[RMS 21]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.87

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1166

[POZYCJA]
id=671
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-01	2-18	0421-01		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=1.265

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=676
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-01	2-18	0422-01		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=1.435

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=9.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.25	1	18,50*0.50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2703

[RMS 25]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1285

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=685
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0122-01	0-33	0122-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż listew
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	18,50-1.70*5	*					

[RMS 1]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 26]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 27]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=2312
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0501-01	2-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne - wymiana gruntu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=12.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.21	1	#p39*20%						

[RMS 1]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5531

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.21

[POZYCJA]
id=691
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=48.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48.84	1	#p39-#p52						

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=68.8644

[POZYCJA]
id=693
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=9.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.25	1	#p56						

[RMS 1]
nz=0.1866	0	0.1866
np=1
wa=0
wb=0
il=1.726

[RMS 35]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0462

[POZYCJA]
id=696
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=9.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.25	1	#p56						

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9758

[RMS 36]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3598

[RMS 37]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0814

[RMS 35]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0416

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=702
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0213-01	4-01	0213-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=9.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.25	1	18,50*0.50						

[RMS 1]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5525

[RMS 37]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4533

[RMS 38]
nz=0.071	0	0.071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6567

[RMS 7]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1943

[RMS 39]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1378

[RMS 40]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0185

[RMS 35]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4163

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[POZYCJA]
id=712
pd=						0
na=Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2320
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=18.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.5	1	18,50*5,00*0,20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=29.5047

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5

[POZYCJA]
id=2323
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=92.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=92.5	1	18.50*5.00 						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.241	0	0.241
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2893

[RMS 91]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 92]
nz=0.00005	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[SUMA KONTROLNA]
8ec2e313b980cb3c69407694e5fa796a