Szczecin, dnia 14.05.2021 r.

WYKONAWCY

Znak sprawy: ZP/S/SOS/237/2021

Dotyczy:	Postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę DS. Andromeda przy ul. Chopina 59 w Szczecinie dla zapewnienia bezpieczeństwa zakwaterowania w stanie epidemii COVID-19.

WYJAŚNIENIA

Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeden z Wykonawców w dniu 12.05.2021 r. wniósł Zamawiającemu zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp), poniżej przedstawia treść wniesionych zapytań
i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

W STWiOR str. 68 pkt 2.2 opisane są drzwi do pokoi i łazienkowe w przedmiarze poz. 37 przyjęto jedynie drzwi łazienkowe.

Czy wymianie podlegają również pozostałe drzwi opisane w STWiOR, jeżeli tak to proszę podać wymiar
i ilość?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Wymianie podlegają tylko drzwi łazienkowe.

Zamawiający wykreśla z punktu 2.2 str. 68 informacje dotyczące drzwi do pokoi.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

W poz. 72 przedmiaru przyjęto montaż rolet okiennych - proszę o podanie parametrów technicznych dla tych rolet ja wymiary.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Roleta bezinwazyjna w kasecie z PCW - mechanizm biały, tkanina zaciemniająca – okno o wym. 176x145 podział 84x121 i 54x121.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

W poz. 56 przedmiaru przyjęto wykonanie ozdobnych pasów z profili dekoracyjnych – proszę o szczegółowe podanie parametrów tych profili.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Dekoracyjne profile (to tzw. „dekory”) ceramiczne o wysokości 5 cm – należy dobrać do rodzaju i koloru płytek.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

W STWiOR str. 67 pkt 2.1.1 podano parametry dla okien współczynnik ciepła <=1.1W/m2K, Szklenie 4/16/4, profil pięciokomorowy. Po otrzymaniu informacji od producentów okien informuję, że aby otrzymać współczynnik ciepła <=1,1 Wm2/k należ zastosować szklenie trzy szybowe i profil minimum sześciokomorowy. Czy do wyceny przyjąć okna o takich parametrach jaki podają producenci.

Proszę również o podanie parametrów dla nawietrzników higrosterowanych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Z informacji jakie powziął Zamawiający od kilku producentów wynika, że przy wymiarze stolarki 176x145 jest możliwe uzyskanie współczynnika ciepła <=1.1W/m2K dla okien dwuszybowych.

Nawiewnik: przeznaczony do okien PVC, praca w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej, blokady
w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza (przepływ powietrza 5-29 m³/h) nawiewniku.

Zestaw: nawiewnik + okap standardowy - 32dB(A).

Wymiary nawiewnika (szerokość x wysokość x głębokość): 402x27x45 mm

Zamawiający wskazuje, iż powyższe odpowiedzi mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią doprecyzowanie postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 06.05.2021 r.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

_________________________

właściwy podpis na oryginale