[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6.4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont ogrodzenia terenu ZUT - ogrodzenie od str. ul. Sikorskiego sadzenie drzew
ab=WIMiM ul. Kordeckiego-Sikorskiego
ni=Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin al Piastów 17
nk=Wojciech Borkowski	
dt=05.11.2015

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1459836211
cw=0	PLN
il=0.0022
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1420800

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany	0
id=1120799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=15.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122399

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr.2.5-5 mm	0
id=1120708	1
jm=kg	033
ce=0	1459836211
cw=0	PLN
il=158.4
pr=	0	0	0	1122320

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=drzewa lub krzewy starsze	0
id=2_21002	3
jm=szt.	020
ce=0	1459836221
cw=0	PLN
il=22
pr=DUE	0	0	0	

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=liście	0
id=2_21017	3
jm=mp	164
ce=0
cw=0	PLN
il=2.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3960200

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=mech leśny	0
id=3960000	1
jm=mp	164
ce=0	1459836227
cw=0	PLN
il=1.54
pr=HAG	0	0	0	

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1459836211
cw=0	PLN
il=447.8282

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=tkanina jutowa	0
id=3900399	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=4.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900199

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=tkanina jutowa (bandaż) o szer. 15 cm	0
id=3900304	1
jm=m2	050
ce=0	1459836211
cw=0	PLN
il=44
pr=	0	0	0	3900111

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1459836211
cw=0	PLN
il=3.66
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1459836211
cw=0	PLN
il=16.434
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1459836211
cw=0	PLN
il=25.52
pr=	0	0	0	31112

[ELEMENT 1]
na=Drzewa na skarpie
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0320-04	2-21	0320-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów w miejsce usuniętych płyt JOMBO
uw=+analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=17.78	0	17.78
np=1
wa=0
wb=0
il=339.598

[RMS 2]
nz=0.747	0	0.747
np=1
wa=0
wb=0
il=14.94

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 4]
nz=7.2	0	7.2
np=1
wa=0
wb=0
il=144

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 8]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2

[POZYCJA]
id=4
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-06	2-21	0701-06		1
mpn=_1211
na=Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.535	0	3.535
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5185

[RMS 13]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 15]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 16]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 17]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 14]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[ELEMENT 1]
na=Drzewa na terenie
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=2
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0320-04	2-21	0320-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=17.78	0	17.78
np=1
wa=0
wb=0
il=33.9598

[RMS 2]
nz=0.747	0	0.747
np=1
wa=0
wb=0
il=1.494

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=7.2	0	7.2
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 8]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[POZYCJA]
id=3
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-06	2-21	0701-06		1
mpn=_1211
na=Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.535	0	3.535
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7519

[RMS 13]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 15]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 16]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 17]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

